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	9

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Насос вертикальный многоступенчатый; Q = 170 м3/ч, H = 110 м, 90 кВт,
	
	
	
	
	
	
	

	
	3x380 В (50 Гц), PN16
	MLV200-4-2D
	
	ANTARUS
	шт.
	2
	
	

	2. 
	Установка насоса-жокея; Q = 3 м3/ч, H = 130 м, 3 кВт, 3x380 В (50 Гц),
	
	
	
	
	
	
	

	
	PN16; в комплекте с мембранным баком, 50 л
	MLV4-16/J (бак 50/16)
	
	ANTARUS
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Шкаф управления насосами
	ПЖ-УПП-2-(160-200А)/Пд-
	
	
	
	
	
	

	
	
	(9А)/Зд2(4А)-АВР-Ст
	
	АМПЕРУС
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Бак пластиковый прямоугольный, 500 л, в комплекте со штуцерами
	Серия S
	
	Полимер-Групп
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Бак-дозатор пенообразователя, горизонтальный, 5000 л; в комплекте
	
	
	
	
	
	
	

	
	с трубной обвязкой и контрольно-измерительными приборами
	FT-H-5000-1600
	
	ДИНАРМ
	шт.
	1
	
	

	6. 
	Дозатор пенообразователя широкого диапазона, 3%, DN150,
	
	
	
	
	
	
	

	
	110-5500 л/мин
	Вельга-MK-W-3-150
	
	ДИНАРМ
	шт.
	2
	
	

	7. 
	Клапан контроля подачи пенообразователя, DN80, 24 В
	Вельга-ККП 80/1,7(Э24)
	
	ДИНАРМ
	шт.
	1
	
	В обвязке бака-дозатора

	8. 
	Шкаф управления и контроля подачи пенообразователя
	ШУК-0001 К
	
	ДИНАРМ
	шт.
	1
	
	

	9. 
	Комплект для заправки бака пенообразователем
	
	
	ДИНАРМ
	шт.
	1
	
	

	10. 
	Пенообразователь общего назначения, 3%
	ПО-6СП(3%)
	
	
	м3
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Робот пожарный стационарный на базе лафетного ствола
	
	
	
	
	
	
	

	
	с дистанционным управлением в комплекте с универсальным насадком,
	
	
	
	
	
	
	

	
	инфракрасным и ультрафиолетовым извещателями наведения;
	
	
	
	
	
	
	

	
	Q = 15 л/с, H = 0,8 МПа, DN80
	ПР-ЛСД-C15У-ИК-УФ
	
	Инженерный центр «ЭФЭР»
	шт.
	14
	
	

	12. 
	Затвор дисковый с электроприводом, DN80, 24 В, 100 Вт
	ДЗЭ-80 (24В)
	
	Инженерный центр «ЭФЭР»
	шт.
	14
	
	

	13. 
	Блок питания, 220 В – 24 В, 500 Вт
	БП-2Р
	
	Инженерный центр «ЭФЭР»
	шт.
	14
	
	

	14. 
	Устройство сопряжения с объектом, 220 В, 70 Вт
	ШК-УСО
	
	Инженерный центр «ЭФЭР»
	шт.
	1
	
	

	15. 
	Пост для подключения пультов дистанционного управления, 220 В, 5 Вт
	
	
	Инженерный центр «ЭФЭР»
	шт.
	1
	
	

	16. 
	Пульт дистанционного управления
	ПДУ-П
	
	Инженерный центр «ЭФЭР»
	шт.
	2
	
	

	17. 
	Персональный компьютер для мониторинга оборудования РУП
	
	
	Инженерный центр «ЭФЭР»
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Ороситель спринклерный пенный стандартного реагирования,
	
	
	
	
	
	
	

	
	розеткой вниз; с декоративным покрытием (белый); K80; 57°C; ½”
	СУО0-РНд0,42-R1/2/Р57.В3-«SSP-К80»
	
	ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	85
	
	Запас – 5 шт.

	19. 
	Отражатель декоративный, металлический, белый
	
	
	ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	84
	
	Запас – 5% (4 шт.)

	20. 
	Ороситель спринклерный пенный быстрого реагирования,
	
	
	
	
	
	
	

	
	розеткой вверх; K80; 68°C; ½”
	СУО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3-«SSU-К80»
	
	ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	427
	
	Запас – 10 шт.

	21. 
	Ороситель спринклерный пенный быстрого реагирования,
	
	
	
	
	
	
	

	
	розеткой вверх; K115; 57°C; ½”
	СУО0-РВо0,60-R1/2/Р57.В3-«SSU-К115»
	
	ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	37
	
	Запас – 5 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Кран пожарный в комплекте:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Шкаф пожарный с евроручками (встраиваемый закрытый белый);
	ШПК-320-12
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	- Клапан пожарный латунный прямоточный, ВР-НР, DN50 (G2”), PN16;
	КПЛП-50; ГОСТ Р 53278-2009
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	- Труба Р-50×3,5-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная;
	ГОСТ 3262-75
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	- Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных
	
	
	
	
	
	
	

	
	кранов, DN50, PN16;
	ГМ-50-1,6 ВПК; ГОСТ Р 53279-2009
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	- Рукав пожарный напорный латексированный, DN50, PN16, длина – 20 м,
	
	
	
	
	
	
	

	
	в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-50;
	РПК-В-50-1,6; ГОСТ Р 51049-2019
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	- Ствол пожарный ручной, металлический, DN50, диам. вых. отв. – 16 мм.
	РС-50; ГОСТ 9923-80
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Кран пожарный в комплекте:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Шкаф пожарный с евроручками (навесной закрытый красный);
	ШПК-320-12
	
	
	шт.
	33
	
	

	
	- Клапан пожарный латунный угловой, ВР-НР, DN65 (G2½”), PN16;
	КПЛ-65-1; ГОСТ Р 53278-2009
	
	
	шт.
	66
	
	

	
	- Труба Р-65×4,0-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная;
	ГОСТ 3262-75
	
	
	шт.
	66
	
	

	
	- Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных
	
	
	
	
	
	
	

	
	кранов, DN65, PN16;
	ГМ-65-1,6 ВПК; ГОСТ Р 53279-2009
	
	
	шт.
	66
	
	

	
	- Рукав пожарный напорный латексированный, DN65, PN16, длина – 20 м,
	
	
	
	
	
	
	

	
	в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-65;
	РПК-В-50-1,6; ГОСТ Р 51049-2019
	
	
	шт.
	66
	
	

	
	- Ствол воздушно-пенный, металлический, DN65; 0,6 МПа, 5 л/с
	СВП; ГОСТ Р 53251-2009
	
	
	шт.
	66
	
	

	
	- Диафрагма для снижения давления, DN65
	
	
	
	шт.
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводная арматура
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Узел управления спринклерный водозаполненный, DN65, PN16;
	
	
	
	
	
	
	

	
	в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления
	
	
	
	
	
	
	

	
	и устройством задержки сигнала
	УУ-С80/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный-65»
	
	ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	1
	
	

	25. 
	Узел управления спринклерный водозаполненный, DN100, PN16;
	
	
	
	
	
	
	

	
	в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления
	
	
	
	
	
	
	

	
	и устройством задержки сигнала
	УУ-С100/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный-100»
	
	ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	2
	
	

	26. 
	Узел управления спринклерный водозаполненный, DN150, PN16;
	
	
	
	
	
	
	

	
	в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления
	
	
	
	
	
	
	

	
	и устройством задержки сигнала
	УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-«Прямоточный-150»
	
	ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Сигнализатор давления, PN16
	Пресс-120-1
	
	ДИНАРМ
	шт.
	5
	
	

	28. 
	Сигнализатор потока, DN50, PN16, U-болт
	Поток
	
	ДИНАРМ
	шт.
	1
	
	

	29. 
	Сигнализатор потока, DN65, PN16, U-болт
	Поток
	
	ДИНАРМ
	шт.
	2
	
	

	30. 
	Сигнализатор потока, DN100, PN16, U-болт
	Поток
	
	ДИНАРМ
	шт.
	4
	
	

	31. 
	Расходомер диафрагменного типа, DN150, PN16; соединение - грувлок
	Turbo-Lux 3
	
	MECON
	шт.
	1
	
	

	32. 
	Манометр показывающий, НР, DN15 (G1/2”), радиальное присоединение,
	
	
	
	
	
	
	

	
	диаметр – 100 мм, диапазон – 0…1,6 МПа, класс точности – 1,5
	
	
	РОСМА
	шт.
	20
	
	

	33. 
	Кран трёхходовой муфтовый, для манометра, ВР-ВР, DN15 (G1\2”), PN16
	
	
	РОСМА
	шт.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN50, PN16
	Гранрег КАТ19-08
	
	ADL
	шт.
	1
	
	

	35. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, перепускной, DN80, PN16
	Гранрег КАТ19-03
	
	ADL
	шт.
	1
	
	

	36. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, редукционный, DN100, PN16
	Гранрег КАТ19-01
	
	ADL
	шт.
	2
	
	

	37. 
	Клапан регулирующий с пилотным управлением, редукционный, DN200, PN16
	Гранрег КАТ19-01
	
	ADL
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Воздухоотводчик автоматический, НР, DN15 (1/2”), PN16
	
	
	
	шт.
	62
	
	Запас – 5% (3 шт.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Задвижка клиновая фланцевая, DN250, PN16;
	
	
	
	
	
	
	

	
	с электроприводом серии SA, 3х380 В, 0,8 кВт
	Гранар KR15
	
	ADL
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Задвижка клиновая фланцевая с концевыми выключателями, DN150, PN16
	Passage V GV-01/F
	
	ДИНАРМ
	шт.
	2
	
	

	41. 
	Выключатель концевой контроля положения (для задвижек)
	BI-SU1
	
	TYCO
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, PN16:
	Machaon BFV-02/W
	
	ДИНАРМ
	
	
	
	

	42. 
	- DN50;
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	43. 
	- DN65;
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	44. 
	- DN80;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	45. 
	- DN100;
	
	
	
	шт.
	28
	
	

	46. 
	- DN150;
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	47. 
	- DN200;
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	48. 
	- DN250.
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	49. 
	Выключатель концевой контроля положения (для затворов)
	8111
	
	ДИНАРМ
	шт.
	53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, PN16:
	Khlop CV-02/W
	
	ДИНАРМ
	
	
	
	

	50. 
	- DN65;
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	51. 
	- DN80;
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	52. 
	- DN100;
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	53. 
	- DN200;
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	54. 
	- DN250.
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой муфтовый полнопроходной, PN16:
	Sphere BV-03/T
	
	ДИНАРМ
	
	
	
	

	55. 
	- DN15;
	
	
	
	шт.
	61
	
	

	56. 
	- DN20;
	
	
	
	шт.
	15
	
	

	57. 
	- DN25;
	
	
	
	шт.
	19
	
	

	58. 
	- DN32;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	59. 
	- DN40;
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	60. 
	- DN50;
	
	
	
	шт.
	46
	
	

	61. 
	- DN80.
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 
	Клапан обратный муфтовый, DN50 (G2”), PN16
	Khlop CV-03/T
	
	ДИНАРМ
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Элементы системы
	
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Подводка гибкая к оросителю, 700 мм, без стальной оплётки, DN25(1”)-DN15(½”), в комплекте с соединительными фитингами
	
	
	KOFULSO
	шт.
	84
	
	Запас – 5% (4 шт.)

	64. 
	Крепление реечное к подвесному потолку для гибкой подводки
	
	
	KOFULSO
	шт.
	84
	
	Запас – 5% (4 шт.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 
	Головка пожарная напорная цапковая, ГЦ-50, DN50, PN16
	ГОСТ Р 53279-2009
	
	
	шт.
	44
	
	

	66. 
	Головка пожарная напорная муфтовая, ГМ-80, DN80, PN16
	ГОСТ Р 53279-2009
	
	
	шт.
	3
	
	

	67. 
	Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-50, DN50, PN16
	ГОСТ Р 53279-2009
	
	
	шт.
	40
	
	

	68. 
	Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-80, DN80, PN16
	ГОСТ Р 53279-2009
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа
	
	
	
	
	
	
	

	
	«грувлок», опорами и креплениями:
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	

	69. 
	- 15×2,8;
	
	
	
	м
	52
	
	

	70. 
	- 20×2,8;
	
	
	
	м
	57
	
	

	71. 
	- 25×3,2;
	
	
	
	м
	331
	
	

	72. 
	- 32×3,2;
	
	
	
	м
	219
	
	

	73. 
	- 40×3,5;
	
	
	
	м
	68
	
	

	74. 
	- 50×3,5;
	
	
	
	м
	1517
	
	

	75. 
	- 65×4,0;
	
	
	
	м
	834
	
	

	76. 
	- 80×4,0;
	
	
	
	м
	131
	
	

	77. 
	- 100×4,5;
	
	
	
	м
	803
	
	

	78. 
	- 125×4,5;
	
	
	
	м
	444
	
	

	79. 
	- 150×4,5.
	
	
	
	м
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа
	
	
	
	
	
	
	

	
	«грувлок», опорами и креплениями:
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	

	80. 
	- 89×3,5;
	
	
	
	м
	22
	
	

	81. 
	- 159×4,5;
	
	
	
	м
	11
	
	

	82. 
	- 219×6,0;
	
	
	
	м
	32
	
	

	83. 
	- 273×7,0.
	
	
	
	м
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Труба 89×3,5, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, в комплекте с фасонными
	
	
	
	
	
	
	

	
	элементами, опорами и креплениями
	ГОСТ 9941-2022
	
	
	м
	7
	
	Линия подачи пенообразователя

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Труба 6×1,0, медная, в комплекте с фасонными элементами,
	
	
	
	
	
	
	

	
	опорами и креплениями
	ГОСТ 15040-2016
	
	
	м
	7
	
	Капиллярный дренаж (разрыв струи)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Грунтовка
	ГОСТ 25129-2020
	
	
	кг
	5
	
	100 г/м2 (1 слой)

	87. 
	Эмаль (цвет – зелёный)
	ГОСТ 6465–76*
	
	
	кг
	15
	
	180 г/м2 (2 слоя)

	88. 
	Эмаль для оцинкованного металла (цвет – красный)
	
	
	
	кг
	6
	
	180 г/м2 (2 слоя)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89. 
	Металлоконструкции из чёрной стали для опор и крепления элементов систем
	
	
	
	т
	1
	
	

	90. 
	Грунтовка
	ГОСТ 25129-2020
	
	
	кг
	3
	
	100 г/м2 (1 слой)
для опор и креплений

	91. 
	Эмаль
	ГОСТ 6465–76*
	
	
	кг
	10
	
	180 г/м2 (2 слоя)
для опор и креплений

	
	
	
	
	
	
	
	
	



         *Оборудование и материалы по проекту, допускают замену на аналоги других марок и фирм, соответствующих установленному в проекте по техническим характеристикам и габаритным размерам.
	10
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		Лист
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