






	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Количество
	Масса 1 единицы, кг
	Примечание

	
	1. Система хозяйственно-питьевого водопровода В1
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Насосная станция повышения давления COR-2 MHI 803_SKw-EB-R-X: расход - 2 л/с; напор - 27 м, мощность - 1.1 кВт, напряжение - 380 В, ток - 2,54 А (1 -рабочий, 1- резервный) в комплекте со шкафом управления.
	
	
	Wilo
	комплект
	1
	
	

	2. 
	Водомерный узел со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход
	
	
	
	комплект 
	1
	
	см. лист 7 

	
	1.2 Запорная арматура
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Кран шаровой, угловой, Ø1/2”х1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт.
	6
	
	для подключения унитазов

	4. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт
	3
	
	

	5. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт
	4
	
	

	6. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм)
	
	
	
	шт
	3
	
	

	7. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	8. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм)
	
	
	
	шт
	1
	
	

	9. 
	Задвижка чугунная с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN50, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	
	
	
	шт
	1
	
	

	10. 
	Задвижка чугунная с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN250, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	
	
	
	шт
	3
	
	

	
	1.3 Водоразборная арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Смеситель однорычажный для раковины
	
	
	
	шт
	12
	
	Марку и производителя определяет Заказчик

	12. 
	Душевая система с однорычажным смесителем настенным
	
	
	
	шт
	8
	
	Марку и производителя определяет Заказчик

	13. 
	Смеситель настенный однорычажный для хозяйственного помещения с боковой щеткой для чистки и поворотным изливом (250 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	для ПУИ

	14. 
	Смеситель настенный для внутреннего поливочного крана (ПЛК) DN15
	
	
	
	шт
	2
	
	Марку и производителя определяет Заказчик

	
	1.4Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø20х1,9 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	78,0
	
	с запасом 10%

	16. 
	Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø25х2,3 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	60,0
	
	с запасом 10%

	17. 
	Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø32х2,9 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	35,0
	
	с запасом 10%

	18. 
	Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	10,0
	
	с запасом 10%

	19. 
	Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 Ø50х4,6 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	23,0
	
	с запасом 10%

	20. 
	Трубы полипропиленовые однослойные PPRC (SDR 11, серия S5) PN10 63х5,8 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	30,0
	
	с запасом 10%

	21. 
	Труба стальная электроварная оцинкованная Ø60х3,5 (Ду50)
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	4,0
	
	с запасом 10%

	22. 
	Труба стальная электросварная оцинкованная Ø273х6,0 (Ду250)
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	5,0
	
	с запасом 10%

	
	1.5 Элементы трубопроводов:
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Муфта PPR Ø20 мм
	
	
	
	шт
	30
	
	

	24. 
	Муфта PPR Ø25 мм
	
	
	
	шт
	23
	
	

	25. 
	Муфта PPR Ø32 мм
	
	
	
	шт
	5
	
	

	26. 
	Муфта PPR Ø40 мм
	
	
	
	шт
	6
	
	

	27. 
	Муфта PPR Ø50 мм
	
	
	
	шт
	8
	
	

	28. 
	Муфта PPR Ø63 мм
	
	
	
	шт
	8
	
	

	29. 
	Муфта переходная PPR Ø25х20 мм
	
	
	
	шт
	3
	
	

	30. 
	Муфта переходная PPR Ø32х25 мм
	
	
	
	шт
	4
	
	

	31. 
	Муфта переходная PPR Ø40х25 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	32. 
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт
	5
	
	

	33. 
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт
	3
	
	

	34. 
	Муфта переходная PPR Ø63х32 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	35. 
	Муфта переходная PPR Ø63х50 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	36. 
	Переход концентрический под муфту грувлок Ду150хДу65
	
	
	
	шт
	1
	
	

	37. 
	Отвод PPR 90° Ø20 мм
	
	
	
	шт
	57
	
	

	38. 
	Отвод PPR 90° Ø20 мм
	
	
	
	шт
	17
	
	

	39. 
	Отвод PPR 90° Ø25 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	40. 
	Отвод PPR 90° Ø32 мм
	
	
	
	шт
	10
	
	

	41. 
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт
	9
	
	

	42. 
	Отвод PPR 90° Ø63 мм
	
	
	
	шт
	9
	
	

	43. 
	Колено 90° Ду50 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	4
	
	

	44. 
	Тройник PPR Ø20х20х20 мм
	
	
	
	шт
	10
	
	

	45. 
	Тройник PPR Ø25х25х25 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	46. 
	Тройник PPR Ø40х40х40 мм
	
	
	
	шт
	3
	
	

	47. 
	Тройник под муфту Ду50 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	1
	
	

	48. 
	Тройник под муфту Ду250 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	49. 
	Тройник переходный PPR Ø25х20х20 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	50. 
	Тройник переходный PPR Ø25х25х20 мм
	
	
	
	шт
	8
	
	

	51. 
	Тройник переходный PPR Ø32х32х20 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	52. 
	Тройник переходный PPR Ø40х40х20 мм
	
	
	
	шт
	7
	
	

	53. 
	Тройник переходный PPR Ø50х50х20 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	54. 
	Тройник переходный PPR Ø50х50х25 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	55. 
	Тройник переходный PPR Ø50х50х40 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	

	56. 
	Тройник переходный PPR Ø63х63х20 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	57. 
	Тройник переходный PPR Ø63х63х50 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	58. 
	Отвод грувлок под муфту переходной DN250х150
	
	
	
	шт
	1
	
	

	59. 
	Бурт и фланец PPR Ø63 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	60. 
	Водорозетка (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР
	
	
	
	шт
	21
	
	для душевых и ПУИ

	61. 
	Муфта комбинированная, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР
	
	
	
	шт
	11
	
	для подключения подводок для раковин 

	62. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР
	
	
	
	шт
	12
	
	

	63. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм ВР
	
	
	
	шт
	10
	
	

	64. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм ВР
	
	
	
	шт
	2
	
	

	65. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм ВР
	
	
	
	шт
	4
	
	

	66. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм ВР
	
	
	
	шт
	2
	
	

	67. 
	Гибкая подводка для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза
	ГОСТ Р 70407-2022
	
	
	шт
	6
	
	Для подключения унитазов

	68. 
	Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель
	ГОСТ Р 70407-2022
	
	
	шт
	14
	
	Для подключения писсуаров, раковин

	69. 
	Адаптер под фланец Ду50 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	5
	
	

	70. 
	Адаптер под фланец Ду250 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	8
	
	

	
	1.6 Материалы:
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 22/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 22/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	78,0
	
	

	72. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 25/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	60,0
	
	

	73. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 35/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 35/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	35,0
	
	

	74. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 42/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 42/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	10,0
	
	

	75. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 54/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 54/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	23,0
	
	

	76. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 64/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 64/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	30,0
	
	

	77. 
	Грунтовка ГФ – 021
	ГОСТ 6465-76
	
	
	кг/ м2
	0,12/1,34
	
	

	78. 
	Эмаль ПФ – 115
	ГОСТ 25129-2020
	
	
	кг/ м2
	0,36/2,68
	
	2 слоя

	
	1.7 Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 20 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	80. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 25 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	81. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 32 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	82. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	83. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	84. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 63 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	2. Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	85. 
	Водомерный узел со счётчиком ВСХНД-32 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход
	
	
	
	комплект 
	1
	
	см. лист 7

	
	2.2 Запорная арматура
	
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт
	7
	
	

	87. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт
	11
	
	 В том числе 10 шт для подключения полотенцесушителей

	88. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм)
	
	
	
	шт
	1
	
	

	89. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/4” (DN32 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	90. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1 1/2” (DN40 мм)
	
	
	
	шт
	1
	
	

	
	2.3 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	77,0
	
	с запасом 10%

	92. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	57,0
	
	с запасом 10%

	93. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	28,0
	
	с запасом 10%

	94. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø40×5,5 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	34,0
	
	с запасом 10%

	95. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø50×6,9 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	81,0
	
	с запасом 10%

	
	2.4 Элементы трубопроводов:
	
	
	
	
	
	
	

	96. 
	Муфта PPR Ø20 мм
	
	
	
	шт
	26
	
	

	97. 
	Муфта PPR Ø25 мм
	
	
	
	шт
	19
	
	

	98. 
	Муфта PPR Ø32 мм
	
	
	
	шт
	10
	
	

	99. 
	Муфта PPR Ø40 мм
	
	
	
	шт
	12
	
	

	100. 
	Муфта PPR Ø50 мм
	
	
	
	шт
	27
	
	

	101. 
	Муфта переходная PPR Ø25х20 мм
	
	
	
	шт
	5
	
	

	102. 
	Муфта переходная PPR Ø32х20 мм
	
	
	
	шт
	3
	
	

	103. 
	Муфта переходная PPR Ø32х25 мм
	
	
	
	шт
	8
	
	

	104. 
	Муфта переходная PPR Ø40х25 мм
	
	
	
	шт
	4
	
	

	105. 
	Муфта переходная PPR Ø50х32 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	106. 
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт
	12
	
	

	107. 
	Отвод PPR 90° Ø20 мм
	
	
	
	шт
	55
	
	

	108. 
	Отвод PPR 90° Ø20 мм
	
	
	
	шт
	11
	
	

	109. 
	Отвод PPR 90° Ø25 мм
	
	
	
	шт
	6
	
	

	110. 
	Отвод PPR 90° Ø32 мм
	
	
	
	шт
	27
	
	

	111. 
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт
	27
	
	

	112. 
	Тройник PPR Ø20х20х20 мм
	
	
	
	шт
	9
	
	

	113. 
	Тройник PPR Ø25х25х25 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	

	114. 
	Тройник PPR Ø32х32х32 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	

	115. 
	Тройник PPR Ø40х40х40 мм
	
	
	
	шт
	4
	
	

	116. 
	Тройник PPR Ø50х50х50 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	117. 
	Тройник переходный PPR Ø25х25х20 мм
	
	
	
	шт
	5
	
	

	118. 
	Тройник переходный PPR Ø32х32х20 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	119. 
	Тройник переходный PPR Ø32х32х25 мм
	
	
	
	шт
	3
	
	

	120. 
	Тройник переходный PPR Ø40х40х20 мм
	
	
	
	шт
	9
	
	

	121. 
	Тройник переходный PPR Ø40х40х25 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	

	122. 
	Тройник переходный PPR Ø40х40х32 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	

	123. 
	Тройник переходный PPR Ø50х50х20 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	

	124. 
	Бурт и фланец PPR Ø50 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	125. 
	Водорозетка (угольник, комбинированный с креплением, внутренняя резьба) PPR Ø20х1/2” мм ВР
	
	
	
	шт
	10
	
	для душевых и ПУИ

	126. 
	Муфта комбинированная, внутренняя резьба, PPR Ø20х1/2” мм ВР
	
	
	
	шт
	12
	
	для подключения подводок для раковин

	127. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР
	
	
	
	шт
	14
	
	

	128. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР
	
	
	
	шт
	22
	
	

	129. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР
	
	
	
	шт
	2
	
	

	130. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø40х1 1/4” мм НР
	
	
	
	шт
	4
	
	

	131. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø50х1 1/2” мм НР
	
	
	
	шт
	2
	
	

	132. 
	Гибкая подводка для вод Ø1/2”, L=0,6 м для смесителя, НР/штуцер под смеситель
	ГОСТ Р 70407-2022
	
	
	шт
	12
	
	для подключения раковин

	133. 
	Сгон разъемный, резьба внутренняя/наружная, Ø 3/4”
	
	
	
	шт
	10
	
	для подключения полотенцесушителя, разъемное соединение

	134. 
	Муфта комбинированная, внутренняя резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР
	
	
	
	шт
	10
	
	для подключения полотенцесушителя

	135. 
	Водяной полотенцесушитель М-образный с полкой 500x400 хром, Ø25×3/4" в комплекте с крепежом
	
	
	
	шт
	5
	
	

	136. 
	Воздухоотводчик автоматический муфтовый, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	137. 
	Компенсатор Козлова из полипропилена DN40
	
	
	
	шт
	1
	
	

	138. 
	Компенсатор Козлова из полипропилена DN25
	
	
	
	шт
	3
	
	

	
	2.5 Материалы:
	
	
	
	
	
	
	

	139. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 22/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 22/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	77,0
	
	

	140. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 25/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	57,0
	
	

	141. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 35/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 35/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	28,0
	
	

	142. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 42/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 42/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	34,0
	
	

	143. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 54/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 54/9-2
	
	Rols Isomarket
	м
	81,0
	
	

	
	1.7 Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	144. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 20 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	145. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 25 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	146. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 32 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	147. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	148. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	3. Система внутреннего горячего водоснабжения, циркуляционный (Т4)
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1 Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	149. 
	Водомерный узел со счётчиком ВСХНД-15 с параметрами: тип – крыльчатый, одноструйный, сухого типа, имеющий импульсный выход
	
	
	
	комплект 
	1
	
	см. лист 7

	
	3.2 Запорная арматура
	
	
	
	
	
	
	

	150. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	151. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт
	5
	
	 

	152. 
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1” (DN25 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	
	3.3 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	153. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø20×2,8 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	1
	
	подключение воздухоотводчиков

	154. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN20, Ø25×3,5 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	66,0
	
	

	155. 
	Трубы полипропиленовые многослойные (стабилизированные стекловолокном) РРRT (SDR 7,4, серия S3,2) PN 20, Ø32×4,4 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	93,0
	
	

	
	3.4 Элементы трубопроводов:
	
	
	
	
	
	
	

	156. 
	Муфта PPR Ø25 мм
	
	
	
	шт
	22
	
	

	157. 
	Муфта PPR Ø32 мм
	
	
	
	шт
	31
	
	

	158. 
	Муфта переходная PPR Ø32х20 мм
	
	
	
	шт
	7
	
	

	159. 
	Муфта переходная PPR Ø32х25 мм
	
	
	
	шт
	11
	
	

	160. 
	Отвод PPR 90° Ø20 мм
	
	
	
	шт
	12
	
	

	161. 
	Отвод PPR 90° Ø25 мм
	
	
	
	шт
	32
	
	

	162. 
	Тройник PPR Ø25х25х25 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	163. 
	Тройник PPR Ø32х32х32 мм
	
	
	
	шт
	2
	
	

	164. 
	Тройник переходный PPR Ø32х32х20 мм
	
	
	
	шт
	1
	
	

	165. 
	Бурт и фланец PPR Ø32 мм, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	166. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø20х1/2” мм НР
	
	
	
	шт
	4
	
	

	167. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø25х3/4” мм НР
	
	
	
	шт
	10
	
	

	168. 
	Муфта комбинированная разъемная, наружная резьба, PPR Ø32х1” мм НР
	
	
	
	шт
	4
	
	

	169. 
	Ручной балансировочный клапан для ГВС, муфтовый, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	170. 
	Воздухоотводчик автоматический муфтовый, резьба наружная, Ø1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт
	2
	
	

	171. 
	Компенсатор Козлова из полипропилена DN25
	
	
	
	шт
	1
	
	

	172. 
	Компенсатор Козлова из полипропилена DN20
	
	
	
	шт
	3
	
	

	
	3.5 Материалы:
	
	
	
	
	
	
	

	173. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 22/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 22/13-2
	
	
	м
	1
	
	

	174. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 25/13-2
	
	
	м
	66,0
	
	

	175. 
	 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø 35/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	Трубки Energoflex®   Super 35/13-2
	
	
	м
	93,0
	
	

	
	3.6 Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	176. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 20 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	177. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 25 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	178. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø 32 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	4. Система водопровода технического качества В3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1 Запорная арматура
	
	
	
	
	
	
	

	179. 
	Задвижка чугунная с обрезным клином и невыдвижным шпинделем, фланцевая, DN100, PN10/16 (в комплекте с болтами, гайками, шайбами, прокладками)
	
	
	
	шт
	3
	
	

	
	4.2 Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	

	180. 
	Труба стальная электросварная оцинкованная Ø108х4,5 (Ду100)
	ГОСТ 10704-91
ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	271,0
	
	с запасом 10%

	
	4.3 Элементы трубопроводов:
	
	
	
	
	
	
	

	181. 
	Муфта Ду100 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	91
	
	

	182. 
	Колено 90° Ду100 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	18
	
	

	183. 
	Тройник под муфту Ду100 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	1
	
	

	184. 
	Адаптер под фланец Ду100 мм (соединение грувлок)
	
	
	
	шт
	7
	
	

	
	4.4 Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	185. 
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø100 мм
	
	
	
	компл.
	1
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