Замечания техзаказчика от 17.04 2023 г. к Техническому отчету
«Проведение обследования строительных конструкций по объекту: ж/д пути о т цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».
 шифр №874-ОБСЛ-Р-2023
В соответствии с ТЗ лист 44, п.7, Цель обследования: 
1) Обследование ж/б коллектора р. Яуза
2) Обследование трансбордера цеха №217
ТЗ лист 44, п.9, цель работы:
1)	Подготовка Техочета по результатам обследования в отдельных книгах.
В представленном Отчете №874-ОБСЛ-Р-2023:
· Отсутствуют указания, что отчет составлен в 2-х книгах, и что это 2-я часть обследования (книга 2), как должно быть по ТЗ (см. п.2 выше), Добавлена информация в п.1.7. на стр.5.
· Соответственно, отсутствуют сведения по ж/б коллектору р. Яуза, вопрос – где 1-ая часть обследования? Составление отчета по результатам обследования коллектора ведется в настоящее время и будет представленно отдельной книгой (книга 1).
· 
Рассматриваем Отчет, как часть 2 Отчета:
· Содержание Отчета в части обследования фундаментов, подпорных стен, троллея и ж/д путей трансбордера – соответствует Техзаданию.+
· В выводах Таблица 1, дефект П2 (следы промерзания и постоянного увлажнения бетонной подушки) – в рекомендации по устройству нового слоя бетона отсутствуют предложения защите от дальнейшего намокания и промерзания отремонтированного участка. Добавлено: Для увеличения срока эксплуатации бетонной подушки под воздействием внешней среды рекомендуется при устройстве нового слоя бетонной подушки рекомендуется применять смесь с маркой бетона по водонепроницаемости и морозостойкости (не ниже W8 и F150).
В качестве дополнительной меры, повышающей уровень защиты от проникновения влаги в структуру бетона, рекомендуется на его поверхность нанести гидроизоляцию.

· Отсутствуют подписи ответственных лиц протоколах испытаний В протоколах испытаний имеются подписи
· Отсутствует согласование ГИПа от КиКГЕОСТРОЙ на титульном листе Отчета субподрядчика. +



