Чек-лист осмотра Автогидроподъёмника 
(АГП)/Самоходного подъемника.
Данный чек-лист должен быть дополнением к чек-листу осмотра ТС/СМ. 
	1. Информация о технической инспекции
	2. Регистрационные данные ТС/СМ

	Дата технической инспекции
	18.08.2025
	Регистрационный знак 
	5199 ХТ 50

	Наименование Подрядчика
	ООО «ШЕЛЛРОКК»
	Марка модель ТС/СМ
	ZOOMLION ZA32J

	Представитель Подрядчика (Должность, Ф.И.О.)
	Рук. Участка Суханов Д.
	Модель оборудования
	ZA32J

	Дата следующего ЧТО/ПТО
	16.06.2025 (по талону техосмотра)
	Учетный номер Ростехнадзора
	СМ 431486


Фиксация результатов осмотра
(в случае если требование не применимо, то в графе «Примечание» ставится отметка НП)
	Параметры контроля
	Имеется / Соответствует
	Отсутствует / Не соответствует
	Примечание

	3. Наличие документации

	Паспорт ПС:
- местонахождение;
- лицо, ответственное за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- сведения о ремонтах;
- решение о пуске в работу ПС).
	Имеется
	
	

	Приборы безопасности соответствуют указанным в паспорте
	соответствует
	
	

	Регистрация в РТН
	Имеется
	
	Прилагается 

	Сведения о ЧТО ПТО
	Имеется
	
	

	Сертификат соответствия ПС требованиям Технического регламента ТС
	Имеется
	
	

	Руководство по эксплуатации ПС (письменное ознакомление машиниста)
	Имеется / соответствует
	
	

	Свидетельство регистрации ОПО
	Имеется / соответствует
	
	

	Сведения, характеризующие ОПО (перечень ТУ)
	Имеется / соответствует
	
	

	Страховой полис ОПО
	Имеется / соответствует
	
	

	Срок службы не истек либо проведена экспертиза ПБ (внесена в единый реестр РТН)
	Имеется / соответствует
	
	

	Наличие приказа о допуске персонала к самостоятельной работе (о назначении машинистов ПС, рабочих люльки для обслуживания ПС)
	Имеется / соответствует
	
	

	Производственная инструкция машиниста ПС, письменное ознакомление
	Имеется / соответствует
	
	

	Приказ по организации о назначении ИТР:
- ответственный за осуществление производственного контроля;
- ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
	Имеется / соответствует
	
	

	Аттестация ответственных ИТР по промышленной безопасности
	Имеется / соответствует
	
	

	Вахтенный журнал в наличии, заполнен
	Имеется / соответствует
	
	

	Квалификационное удостоверение машиниста ПС, обучение требованиям ОТ
	Имеется / соответствует
	
	

	Путевой лист в наличии, заполнен
	Имеется / соответствует
	
	

	4. Техническое состояние

	Ограничитель г/п исправен
	Соответствует
	
	

	Устройство ориентации пола люльки подъемника (вышки) в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания
	Соответствует
	
	

	Целостность ограждения, пола люльки подъемника (вышки)
	Соответствует
	
	

	Устройство аварийного опускания люльки подъемника (вышки) при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса
	Соответствует
	
	

	Подкладки под аутриггеры исправны
	Соответствует
	
	

	Отсутствие утечек гидравлической жидкости, масла
	Соответствует
	
	

	Обозначение рычагов управления, кнопок, тумблеров на русском языке
	Соответствует
	
	

	Отсутствие трещин, повреждений металлоконструкций
	Соответствует
	
	

	Наличие дополнительной блокировки в виде дублирующей педали, при отсутствии возможности управления люлькой с пульта управления непосредственно машинистом подъемника (вышки)
	Соответствует
	
	

	Кабина машиниста не загромождена, видимость не ограничена
	Соответствует
	
	

	Наличие таблички на ПС (зав. №, рег.№, разреш. г/п, ЧТО, ПТО)
	Соответствует
	
	


	Данный Автогидроподъёмник/Самоходный подъемник соответствует минимальным требованиям Заказчика
	ДА
	НЕТ

	
	ДА
	


Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	
	
	
	

	Лицо  Заказчика , проводившее осмотр (при необходимости)
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	Лицо  Подрядчика , проводившее осмотр
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи





