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№ в ЛСР
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол.
	
Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	
Примечание
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
		Монтажные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
1.
	
	Пост кнопочный ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. + 1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические
кнопки)
	
шт.
	
1
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	Согласовано
	
	
	2.
	
	Коробка	клеммная	D	9125	88х88х53 IP55/IP65 серая
	шт
	36
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	3.
	
	DIN-рейка, 35х7,5 мм, длина 1000 мм
	уп.
	5
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.
	
	Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513
	шт.
	40
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	5.
	
	Настенный датчик температуры наружного воздуха -26C -+20°C
	шт.
	7
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6.
	
	Пульт управления RC-1
	шт
	7
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	7.
	
	Модуль коммутационный MS
	шт
	16
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	8.
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР -6-Ш-7-
П-С+
	шт.
	7
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9.
	
	Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0
	шт.
	7
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	10.
	
	Труба гофр. 16 мм ПВХ (серия) с зондом
легкая
	м.
	8860
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	
	
	11.
	
	Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом
легкая
	м.
	4400
	130-23-УА2.СО
	
	
	

	
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шкафы управления и автоматики, преобразователи частоты учтены в комплектах приточных и вытяжных установках и. включены в	заказные
спецификации № 130-23-ОВ2.СО

	
	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-УА2.ВР

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

	
	
	
	
	2
	
	Зам
	47-24
	2
	9.03.24
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Разраб.
	Елисеева
	

	
	Цех №8.
Устройства автоматики
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Инв. № подл.
	
	
	Пров.
	Лемехов
	

	
	
	Р
	1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ведомость объемов работ
	ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	
	
	Н. контр.
	Миронова
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	12.
	
	Труба  гофр.
зондом легкая
	25  мм  ПВХ
	(серия)  с
	м.
	5000
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	13.
	
	Держатель	с д.16мм
	защелкой	и
	дюбелем,
	шт
	17720
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	14.
	
	Держатель	с д.20мм
	защелкой	и
	дюбелем,
	шт
	8800
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	15.
	
	Держатель	с
д.25мм
	защелкой	и
	дюбелем,
	шт
	10000
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	16.
	
	Блок	управления	с	платой	PCB-SL
DoorHan в составе :
	шт
	2
	130-23-УА2.СО
	
	Изм.2

	
	16.1
	
	Пост кнопочный	ПКЕ 222/1 (черная
кнопка)
	шт
	1
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	16.2
	
	Лампа сигнальная 12В
	шт
	1
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	16.3
	
	Лампа сигнальная 220В
	шт
	1
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	16.4
	
	Концевой выключатель
	шт
	2
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	

17.
	
	БУСС-АУДП-Т8-220В/24В-блок
электропитания и управления с датчиком	положения	для двухсекционного		светодиодного
светофораТ8 секционных ворот
	

шт
	

8
	
130-23-УА2.СО
	
	

Изм.2

	Взам. инв. №
	
	
18.
	
	Т.8	24В.	Светофор	светодиодный двухсекционный,  рабочее  напряжение
=24В, потребление 12Вт на сигнал, с
креплением, (диаметр линзы 100мм).
	
шт
	
8
	
130-23-УА2.СО
	
	
Изм.2

	
	
	
	
	ДПМГ-2-100. Датчик положения магнитоуправляемый герконовый перем. 230В (степень защиты IP67). Тип контактов: нормально разомкнутые контакты, при совмещении с ответной
частью срабатывает на замыкание
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
19.
	
	
	
шт
	
8
	
130-23-УА2.СО
	
	
Изм.2

	
	
	20
	
	Фотоэлемент  беспроводной  Photocell-
PRO DoorHan
	шт
	16
	130-23-УА2.СО
	
	Изм.2

	
	
	21
	
	Реле	промежуточное	Finder
55.34.8.230.2000 230В, перем.то
	шт
	5
	130-23-УА2.СО
	
	Изм.2

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-УА2.ВР
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
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	22
	
	Розетка с винтовым зажимом для реле Finder 55.34 94.04
	шт
	5
	130-23-УА2.СО
	
	Изм.2

	
	23
	
	Металлический удерживающий зажим
для реле Finder 55.34 094.71
	шт
	5
	130-23-УА2.СО
	
	Изм.2

	
	24
	
	Держатель маркировки для реле Finder
55.34 09700
	шт
	5
	130-23-УА2.СО
	
	Изм.2

	
	
25
	
	Шкаф зажимов ШЗВ-30 с монтажной панелью ВхШхГ (700х500х350) (шкаф управления  гаражными  секционными
воротами) ШУ1(ШУ2)
	
шт
	2
	
130-23-УА2.СО
	
	
Изм.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	Изм.2

	
	
	
	Прокладка	кабелей	в	гофре	по
установленным конструкциям в помещениях цеха №8
	
	
	
	
	Разделки /Присоединения

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS	сеч. 4х2,5 мм2
	м.
	
95
	130-23-УА2.СО
	
	10/40

	
	
	2
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГнг(А)- LS	сеч. 7х1,5 мм2
	м.
	20
	130-23-УА2.СО
	
	4/28

	
	
	3
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГнг(А)- LS	сеч. 4х1,5 мм2
	м.
	2010
	130-23-УА2.СО
	
	100/400

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS	сеч. 7х2,5 мм2
	м.
	200
	130-23-УА2.СО
	
	28/196

	
	
	5
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГЭнг(А)- LS	сеч. 4х2,5 мм2
	м.
	1570
	130-23-УА2.СО
	
	68/272

	
	
	6
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГЭнг(А)- LS	сеч. 7х1,5 мм2
	м.
	280
	130-23-УА2.СО
	
	42/294

	
	
	7
	
	Кабель контрольный с медными жилами
КВВГЭнг(А)-LS	сеч. 4х1,5 мм2
	м.
	5690
	130-23-УА2.СО
	
	212/848

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-УА2.ВР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
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	8
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS
сеч. 5х4 мм2
	м.
	2540
	130-23-УА2.СО
	
	108/540

	
	9
	
	Кабель силовой ВВГнг(А)- LS
сеч. 4х4 мм2
	м.
	2405
	130-23-УА2.СО
	
	96/384

	
	10
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-FRLS	сеч. 4х2,5 мм2
	м.
	
1910
	130-23-УА2.СО
	
	28/112

	
	11
	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-FRLS	сеч. 4х1,5 мм2
	м.
	
1160
	130-23-УА2.СО
	
	56/224

	
	12
	
	Провод монтажный ПВЗ-1,5, сечением 1х1,5 мм2
	м.
	100
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	13
	
	Провод	монтажный	ПуВнг(А)-LS,
сечением 1х1,5 мм2
	м.
	100
	130-23-УА2.СО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Подп. и дата
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-УА2.ВР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
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