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	 Модульное здание из 2 блок-контейнеров(5,85х4,90х2,45)

	Каркас:
	Швеллер 120 мм, уголок 90 мм, монтажная стойка-1шт

	Внешняя отделка:
	Оцинкованный профлист С-8

	Внутренняя отделка:
	МДФ панели, потолок ПВХ

	Утеплитель:
	Утепление 100 мм «УРСА» (пол, стены, потолок)

	Пол:
	Оцинкованное дно+ОСБ 12мм+линолеум бытовой

	Окно:
	2шт-0,8х1,0 ПВХ поворотно-откидное

	Дверь:
	1 шт. – входная  металлическая утепленная РФ с ручкой и замком , 1шт-внутренняя МДФ

	Электропроводка:
	Электропроводка в Кабель – канале ( Евро) ( Автомат 25 А. 4шт розетки, 4шт светильников светодиодных ,  выключатели)

	Монтаж:
	Стыковка блок-контейнеров по осям стыка
Крепежный элемент блок-контейнеров
Запенивание щелей стыка модульного здания
Установка нащельников на стыках модульного здания
Гидроизоляция стыков крыши модульного здания




Общая стоимость модуля………….……496 000 руб
Доставка на манипуляторах (г. Мытищи )………..25 000руб
Стоимость  с доставкой и монтажом  –  521  000  руб.




[bookmark: _GoBack]Срок изготовления-5-6 дней.

*НДС 20% входит в стоимость.

8(495) 540-49-92
Начальник отдела продаж ООО СТК  «КРАУС», 
Озерина Людмила.
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