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	 Модульное здание из 3 блок-контейнеров(7,35х5,85х2,45)

	Каркас:
	Швеллер 120 мм, уголок 90 мм, монтажная стойка-2шт выкрашен в синий цвет

	Внешняя отделка:
	[bookmark: _GoBack]Профлист С-8 с полимерным покрытием рал 9003

	Внутренняя отделка:
	МДФ панели, потолок ПВХ

	Утеплитель:
	Утепление 100 мм «УРСА» (пол, стены, потолок)

	Пол:
	Оцинкованное дно+ОСБ 12мм+линолеум бытовой

	Окно:
	3шт-0,8х1,0 ПВХ поворотно-откидное

	Дверь:
	1 шт. – входная  металлическая утепленная РФ с ручкой и замком , 1шт-внутренняя МДФ

	Электропроводка:
	Электропроводка в Кабель – канале ( Евро) ( Автомат 25 А. 4шт розетки, 4шт светильников светодиодных ,  выключатели)

	Монтаж:
	Стыковка блок-контейнеров по осям стыка
Крепежный элемент блок-контейнеров
Запенивание щелей стыка модульного здания
Установка нащельников на стыках модульного здания
Гидроизоляция стыков крыши модульного здания




Общая стоимость модуля………….……650 000 руб
Доставка на манипуляторах (г. Мытищи )……….37 500 руб
Стоимость  с доставкой и монтажом  –  687 500  руб.

Срок изготовления-4-5 дней.

*НДС 20% входит в стоимость.

8(495) 540-49-92
Начальник отдела продаж ООО СТК  «КРАУС», 
Озерина Людмила.
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