

Модульное здание из двух блок-контейнеров МБК



	1.Габаритные (внешние) размеры  (4,885х2,43х5,34м) 

	2.Крыша МБК
	Оцинкованный лист фальц, 0,45 мм

	3.Каркас
	Нижняя рамка сложно-гнутый швеллер 167 мм из металла 3 мм
Верхняя рамка сложно-гнутый швеллер 221 мм из металла 3 мм
Угловые стойки, сложно-гнутые 184х184х4 мм
Потолочные лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 8 шт.
Половые лаги из «П» образного профиля толщиной 3 мм 9 шт.

	4.Внешняя отделка:
	Сэндвич-панель 100мм  рал 5005(синий) 

	5.Внутренняя отделка:
	Сэндвич-панель  рал 9003 

	6.Утеплитель:
	Утепление 100 мм УРСА (пол, потолок) плотностью 15 кг/м3

	7.Потолок:
	ЛДСП 16 мм белого цвета

	8.Дно:
	Оцинкованный лист 0,45 мм

	9.Пол:
	ОСБ 22 мм +линолеум коммерческий

	10.Окно:
	3 шт. – ПВХ (0,8х2,0) глухое
2шт – ПВХ (0,8х2,0) откидное
1шт – ПВХ (0,8х1,4) глухое
3шт – ПВХ (0,8х1,4) откидное

	11.Дверь
	2 шт. -  входная металлическая утепленная (0,86х2,01)

	12.Электропроводка:




13.                                                               
	Электропроводка в Кабель - канале ЕВРО (автоматы на 16А и 10А, щиток распределительный 1 шт., розетка 4 шт., выключатель 1 шт., Светильник светодиодный 36 Вт, 1200х600 4 шт. на один блок-контейнер

Лестница металлическая с площадкой – 2,45х1,25 – 1шт


	
	












Стоимость модульного здания с монтажом – 1 430 000 руб.
Стоимость доставки (г. Москва)
[bookmark: _GoBack] -96 000 руб.
Срок изготовления – 25 рабочих дней после оплаты.
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