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	Исх. №: 
	18АД

	Дата:
	15.09.2023

	Кому:
	Григорий Королев

	Срок изготовления
	20 рабочих дней



                           КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемый клиент! Компания ООО “Шедлер” благодарит Вас за обращение 
и направляет коммерческое предложение на поставку блок контейнера БКСП-012
согласно Вашему запросу
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Окна:
Ок-1:1400х800мм открывное
Ок-2:1400х800мм глухое 
Ок-3:2000х800мм открывное
Ок-4:2000х800мм глухое
                          Технические характеристики и комплект поставки
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	Наименование
	Характеристика
	Кол-во
	Стоимость, ₽

	Габаритные размеры
	6,00м*4,885м*5,570м
	1 шт.
	1 575 199

	Каркас усиленный 
	Металлический, грунт+эмаль в 2 слоя RAL5005
	 
	0

	Усиление в месте соединений вагона
	Z профиль
	2шт.
	0

	Основание:
	Швеллер х/г  125 мм. Грун=эмаль в 2 слоя RAL5005
	 
	0

	Угловые стойки:
	уголок  х/г 140мм*100мм грунт+эмаль в 2 слоя RAL5005
	
	+70 200

	Крыша:
	плоская, металлическая  0,7мм.
	 
	0

	Дно:
	Металлический лист 1,0мм 
	
	+54 308

	Наружная отделка:
	сэндвич-панели (100 мм Rockwool), цвет по таблице RAL 5005
	 
	0

	Внутренняя обрешетка (пол, потолок) 
	брус 100*40мм
	 
	0

	Пароизоляция:
	Ветро-влагозащитная мембрана гидрофоб B
	 
	0

	Тепло-звукоизоляция (пол, потолок):
	УРСА TERRA 100 мм,уложена плитами толщиной по 50мм,-в 2 слоя с креплением утеплителя шнурком
	 
	0

	Внутренняя отделка (стены)
	сэндвич-панели (100 мм Rockwool), цвет по таблице RAL 9003
	
	0

	Внутренняя отделка (потолок)
	ПВХ панели 
	
	0

	Окно глухое 1 этаж
	ПВХ 800x1400 
	5шт.
	+41 600

	Окно 1 этаж
	ПВХ 800х1400 одностворчатое с п/о механизмом
	2шт.
	+29 900

	Окно глухое 2 этаж
	ПВХ 800х2000
	6шт.
	+63 648

	Окно 2 этаж
	ПВХ 800х2000 одностворчатое с п/о механизмом 
	2шт.
	+41 355

	Пол: 
	ОСБ 18 мм 
	 
	0

	Покрытие пола
	Линолеум бытовой 
	
	0

	Входная дверь:
	Металлическая пр-во РФ с врезными замками, цвет синий 
	1 шт.
	0

	Электрика 
	Евро  5 кВт (2 автомата на 25А, 1 автомат на 16А, 8 светильников светодиодных, 2 выключатель, 4 розетки сдвоенных) 
	
	0

	Лестница на 2-й этаж
	Лестница прямая на 2-й этаж + площадка 1,25х1,25 м + перила проф.труба 20х40 (гладкий лист 3 мм)
	
	90 001

	Модульное здание
	
	
	1 966 211

	Монтаж модульного здания, и полная сборка на месте у клиента
	
	
	263 250


	Стоимость доставки в М О г. Мытищи, ул. Колонцова,4 (1 манипулятор 2 длинномера)
	50 000

	Стоимость блок-контейнера с учетом доставки и НДС 
	2 279 461



	
	
	



	


                                      













                                       блок контейнера БКСП-012
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	Наименование
	Характеристика
	Кол-во
	Стоимость, ₽

	Габаритные размеры
	4,885м*2,435м*5,570м
	
	756 363

	Каркас усиленный
	Металлический, Грун=эмаль в 2 слоя RAL5005
	 
	+46 722

	Основание:
	Швеллер х/г  125 мм. Грун=эмаль в 2 слоя RAL5005
	 
	0

	Угловые стойки:
	уголок  х/г 140мм*100мм Грун=эмаль в 2 слоя RAL5005
	 
	+35 100

	Крыша:
	плоская, металлическая  0,7мм.
	 
	0

	Дно:
	Металлический лист 1,0мм 
	
	+27 154

	Наружная отделка:
	сэндвич-панели (100 мм Rockwool), цвет по таблице RAL 5005
	 
	0

	Внутренняя обрешетка (пол, потолок) 
	брус 100*40мм
	 
	0

	Пароизоляция:
	Ветро-влагозащитная мембрана гидрофоб B
	 
	0

	Тепло-звукоизоляция (пол, потолок):
	УРСА TERRA 100 мм,уложена плитами толщиной по 50мм,-в 2 слоя с креплением утеплителя шнурком 
	 
	0

	Внутренняя отделка (стены)
	сэндвич-панели (100 мм Rockwool), цвет по таблице RAL 9003
	
	0

	Внутренняя отделка (потолок)
	ПВХ панели 
	
	0

	Окно глухое
	ПВХ 1200х1000
	4шт.
	
+33 280

	Окно 
	ПВХ 1200х1000 двухстворчатое, одна створка с п/о механизвом
	3шт.
	+44 850

	Пол: 
	ОСБ 18 мм 
	
	0

	Покрытие пола
	Линолеум бытовой 
	
	0

	Входная дверь:
	Металлическая пр-во РФ с врезными замками, цвет синий 
	2шт.
	0

	Электрика 
	Евро 5 кВт (2 автомата на 25А, 1 автомат на 16А,4 светильника, 2 выключатель, 4 розетки сдвоенных) 
	
	0

	Лестница на 2-й этаж
	Лестница прямая на 2-й этаж + площадка 1,25х1,25 м + перила проф.труба 20х40 (гладкий лист 3 мм)
	
	+90 000

	Модульное здание
	
	
	1 033 469

	 Монтаж модульного здания, и полная сборка на месте у клиента
	
	
	114 750


	Стоимость доставки в М.О. г. Мытищи, ул. Колонцова, 4(2 манипулятора 1 длинномер)
	46 000

	Стоимость 2х блок-контейнеров с учетом сборки, доставки и НДС 
	1 194 219

	Общая сумма за модули:
	3 473 680



	
	
	С уважением,
Менеджер отдела продаж                                                                            
Алина, 8-985-330-17-02
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