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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож
	
	
	
	

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	480/184,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж светотехнического оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON промышленный OLYMP 2.0 250 Вт 5000 K класс защиты IP65 угол 60 градусов
арт. V1-I0-70608-04L07-6525050
	шт.
	186
	
	

	2
	
	Монтаж блока аварийного питания EM-RECOVERY 300 Вт IP65 1 час 

арт. V1-EM-00478-21A01-6530000
	шт.
	16
	
	

	3
	
	Монтаж коробки распределительной 150х110x70 IP55
	шт.
	7
	
	

	4
	
	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый

арт. 9192525
	м
	480
	
	

	5
	
	Монтаж скобы металлической двухлапковой d 25-26мм
	шт.
	480
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