Приложение № 8.1
к Договору субподряда № 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08.09.2025г.
.

[bookmark: Par1153]Акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ
на территории Объекта
(ФОРМА)
                   
     г. 				         			      		   "__" ______________ 20__ г.
       (место составления)

____________________________________________________________________                                     .
(наименование действующего производственного объекта)

Здесь и далее – Подрядчик – ААА; Субподрядчик – ООО «   »
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика,
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
и представитель Субподрядчика ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.

Подрядчик предоставляет территорию                                                                                                                                                                                 .
(наименование производственного объекта, участка, территории)
ограниченную координатами     ________________________________________				,
            					(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем строительно-монтажных  работ под руководством технического персонала на следующий срок:
начало "__" ______________           окончание "__" _________________

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность и необходимое качество производимых работ:


	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1. 
	Представить копии приказов на ответственных лиц за: охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, выполнение работ на высоте с приложением копий удостоверений  
	До начала производства работ
	ООО «     »

	2. 
	Предоставить на задействованный персонал, соответствующую аттестацию, удостоверения и допуски к специальным работам
	До начала производства работ
	ООО «     »

	3. 
	Представить копии журналов проведения инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности
	До начала производства работ
	ООО «     »

	4. 
	Предоставить ТК на выполнение работ 
	До начала производства работ
	ООО «     »

	5. 
	При проведении работ  оградить защитным ограждением опасную  зону. Необходимо  обеспечить  отсутствие  доступа  посторонних лиц в опасной зоне проведения работ
	До начала производства работ
Постоянно
	ООО «     »

	6. 
	Согласовать устройство мест санитарно-гигиенических помещений, точек подключения коммуникаций
	До начала производства работ
	ААА

	7. 
	Согласовать места подключения временного электроснабжения участка
	До начала производства работ
	ААА

	8. 
	Согласовать места временного хранения строительных отходов и порядок дальнейшего вывоза отходов со стройплощадки
	До начала производства работ
	ААА,
ООО «     »

	9. 
	Согласовать устройство мест бытовых и складских помещений
	До начала производства работ
	ААА
ООО «     »

	10. 
	Предупреждать Подрядчика о привлечении других подрядных организаций для выполнения СМР
	До начала производства работ
	ООО «     »

	11. 
	При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности (предупреждающие, запрещающие).
	Постоянно
	ООО «     »

	12. 
	Обеспечить оформление и производство работ по нарядам-допускам при работе с вредными и опасными факторами, для работы с которыми, согласно действующему законодательству, необходимо оформление наряда-допуска
	Постоянно
	ООО «     »

	13. 
	Обеспечить прокладку электропроводов напряжением до 1000в на высоте над уровнем земли, настила не менее:
- 2,5 м – над рабочим местом;
- 3,5 м – над проходами
	Постоянно
	ООО «     »

	14. 
	Обеспечить уборку рабочих мест и проходов к ним в конце смены. Строительный мусор, отходы складировать в установленный контейнер
	Постоянно
	ООО «     »

	15. 
	Установить порядок и обеспечить обесточивание электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара
	Ежедневно
	ООО «     »

	16. 
	Проведение работ осуществлять только в соответствии с ПОС, ППР и тех. картами
	Постоянно
	ООО «     »

	17. 
	Ознакомить ИТР и рабочих с ППР, тех. картами особое внимание уделив на ведение работ в местах действия опасных и вредных факторов
	До начала производства работ
	ООО «     »

	18. 
	Обеспечить санитарно-бытовые помещения медицинскими аптечками, огнетушителями
	До начала производства работ
	ООО «     »

	19. 
	Обеспечить установку и сохранность защитных, страховочных и сигнальных ограждений на границах опасных зон
	Постоянно
	ООО «     »

	20. 
	При проведении СМР на своем участке производства работ неукоснительно соблюдать требования Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 883н;  Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства России от 16 сентября 2020 года № 1479; Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464
«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требования к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утв. Приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 ноября 2021 г. № 806;  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; Постановления Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2020 года № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 года № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПУЭ); Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Данный список не является исчерпывающим; могут применяться иные нормативно-правовые акты действующего законодательства. 
	Постоянно
	ООО «     »

	21. 
	Провести инструктаж на рабочем месте со всеми вновь принятыми и переведенными на объект работниками. Ознакомить всех с опасными зонами на строительном объекте 
	До начала производства работ
	ООО «     »

	22. 
	Обеспечить своих работников спецодеждой и иными средствами индивидуальной защиты
	До начала производства работ
	ООО «     »

	23. 
	При выполнении работ в местах с постоянно действующим опасным фактором, в конце рабочей смены и в перерывы, восстанавливать защитные ограждения с вывешиванием информационных знаков безопасности.
	Постоянно
	ООО «     »

	ООО «     » запрещается:

	24. 
	Загромождать, захламлять территорию, проезды, проходы, рабочие места строительными материалами, мусором, отходами
	Постоянно
	-

	25. 
	Оставлять электрооборудование в рабочем состоянии по окончании работ
	Постоянно
	-

	26. 
	Подключать свои механизмы, эл. оборудование к энергоресурсам объекта без согласования Подрядчика
	Постоянно
	-

	27. 
	Использовать электрические, грузоподъемные механизмы без разрешения Подрядчика
	Постоянно
	-

	28. 
	Допускать на территорию объекта лиц, не работающих на данном объекте
	Постоянно
	-

	29. 
	Допускать работников к выполнению работ на территории объекта, не обеспеченных сертифицированными средствами индивидуальной защиты
	Постоянно
	-

	30. 
	Разжигать костры на территории и в помещениях
	Постоянно
	-

	31. 
	Сбрасывать строительный мусор с этажей без согласования с Подрядчиком
	Постоянно
	-

	32. 
	Курить на территории и бытовых помещениях, кроме отведенных и оборудованных для курения мест
	Постоянно
	-

	33. 
	Производить монтаж, демонтаж защитных ограждений установленных Подрядчиком без разрешения Подрядчика
	Постоянно
	-

	34. 
	Проживать на территории и в бытовых помещениях
	Постоянно
	-

	35. 
	Употреблять алкогольные, наркотические и иные токсичные вещества на территории 
	Постоянно
	-

	36. 
	Допускать к производству работ работников без спецодежды и иных средств индивидуальной защиты, в состоянии опьянения
	Постоянно
	-

	37. 
	Использовать инструмент, не отвечающий требованиям безопасности труда
	Постоянно
	-

	38. 
	Использовать электрические плиты 
	Постоянно
	-

	39. 
	После окончания рабочей смены оставлять не огороженные участки с вредными и опасными производственными факторами
	Постоянно
	-




    Представитель Подрядчика        _________________________
                                                            	               (подпись)

    Представитель Субподрядчика     ________________________
                                                       		                    (подпись)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН:
	От имени Субподрядчика
Генеральный директор 
ООО «ЭлектроЭнергетика» 


______________ А.В. Воденников
М.П.

	От имени Подрядчика
Генеральный директор 
ООО «ШЕЛЛРОКК» 


______________ Е.А. Бусел
М.П.




