АКТ
Приемки работ по замене стрелочного перевода №  6 

1.  Дата выполнения работ:   09.11.2025 г. - 13.11.2025 г.		
2.  Место работ:    АО «Коломенский завод», М.О., г. Коломна, ул. Партизан 42		
4.  Стрелочный перевод:   №6, тип Р65, марка 1/7 колеи 1524 мм.		
                                                                           (N, тип, марка)
5.  Виды работ: Демонтаж СП№6, Выемка грунта (загрезнённого балласта), Уплотнение основания, Устройство балластного основания из щебня, Монтаж брусьев полимерных композитных, Сборка и монтаж стрелочного перевода, Монтаж переводного механизма (флюгарки), Монтаж стыковочных накладок, Балластировка, Выправка, Рихтовка 			
6.  Кем выполнены работы:    ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛЛРОКК»,	 	
ООО «ЭлектроЭнергетика»		
7.  Перечень смонтированных элементов (применённых материалов): Щебень гранитный фр. 20/40, Композитный брус, Стрелочный перевод, Переводной механизм (флюгарка), Шпала железобетонная, в комплекте со скреплением КБ-65, Стыковочные накладки Р-65, Лак битумный БТ-577, Эмаль ПФ-115 (белая, черная)				
8. Работа выполнена в полном соответствии с проектом, стрелочный перевод принимается в эксплуатацию.

Подписи сторон: 

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта Липатов В.Е._____________________________
ООО «ШЕЛЛРОКК» Старший прораб Шинкарев М.В.__________________________________
ООО «ЭлектроЭнергетика» Заместитель главного инженера Аверкин А.В._________________
ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля Дураев В.Ю.__________
АО «Коломенский завод» __________________________________________________________
АО «Коломенский завод» __________________________________________________________
АО «Коломенский завод» __________________________________________________________



