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Касаемо организации работ:
· Пропускной режим – аналогично мытищам – есть служба безопасности и по выходным бюро пропусков не работает
· Круглосуточный режим работы без проблем
· Есть площади под размещение бытового городка
· Готовы временно предоставить кабинет для работы
· Есть общежитие заводское с возможностью размещения части рабочих – надо посмотреть качество, возможно и часть ИТР можно там разместить
· Особое внимание необходимо будет уделить ППР в части организации работ со смежниками и работами, которые не за нами
По существующему зданию:
· Полы много выбирать под уровень – есть вероятность на что-то напороться – необходимо пройтись с Главным энергетиком. На заводе он работает давно, но в должность вступил недавно
· Много кабельных трасс по стенам – главный энергетик нужен)
· Не понятен конструктив ниже 0 – возможен подвал или иные сорружения
· Много смежных помещений со стороны АБК – за кем объём по закладке проемов после демонтажа АБК
· Очень туманно пояснили выполненный ремонт кровли – необходимо обследование выполненных работ
· Ж\Д пути проходят вдоль стены здания, по ним гоняют в том числе готовые локомотивы – необходимо учесть влияние вибрации от проходящих составов
· Качество выполненного топинга и полов в первом пролете не внушает доверия – в некоторых местах отслаивается. Уровень не выдержан – присутствуют лужи
· В пролете где планируется спорт зал есть понижение уровня – похоже на подвал
Касаемо проектирования:
•	Основное направление – максимальное сохранение сущ. элементов для придания антуража музею
· Необходимо понимание по видам спорта для определения габаритов и возможности вписать в сущ. площадь с учетом зон забегов и исключения трамоопасности

