{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["свод","1632-2021-1.1,1.2-КМ1 ","1632-2021-1.1,1.2-КМ2","1632-2021-1.1,1.2-КМ3","1632-2021-2.1.11-КМ ","1632-2021-2.1.12.КМ","1632-2021-2.2.1-КМ ","1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ ","1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-1","1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-2","1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-3","1632-2021-2.2.6-КМ","1632-2021-2.2.7-КМ ","1632-2021-3.3.9-КМ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":26,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"свод","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[0,0,0,1],[0,2,0,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,3,5,4]]}
["Наименование закупки: ",null,"Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу подкрановых путей крытого склада №1 и №2 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга».\n"]
[]
["Наименование Участника:"]
["ИНН Участника "]
[]
["№ п/п","Наименование","Требование ООО «ЕТУ»","Предложение Участника, руб. без НДС"]
[null,null,null,"Материалы","Работы"]
[1,"1632-2021-1.1,1.2-КМ1_07.02.010-П-01-01","Конструкции металлические. Основные конструкции.",{"$f":"'1632-2021-1.1,1.2-КМ1 '!I324","v":0},{"$f":"'1632-2021-1.1,1.2-КМ1 '!G324","v":0}]
[2,"1632-2021-1.1,1.2-КМ2_07.02.010-П-01-01","Конструкции металлические. Второстипенные конструкции.",{"$f":"'1632-2021-1.1,1.2-КМ2'!I247","v":0},{"$f":"'1632-2021-1.1,1.2-КМ2'!G247","v":0}]
[3,"1632-2021-1.1,1.2-КМ3_07.02.010-П-01-01","Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки.",{"$f":"'1632-2021-1.1,1.2-КМ3'!I246","v":0},{"$f":"'1632-2021-1.1,1.2-КМ3'!G246","v":0}]
[4,"1632-2021-2.1.11-КМ-07.05.050-П-01-02","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-2.1.11-КМ '!I315","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.1.11-КМ '!G315","v":0}]
[5,"1632-2021-2.1.12.КМ_07.04.051-П-01-02","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-2.1.12.КМ'!I286","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.1.12.КМ'!G286","v":0}]
[6,"1632-2021-2.2.1-КМ_07.04.020-П-01-03","Конструкции металлические.",{"$f":"'1632-2021-2.2.1-КМ '!I333","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.2.1-КМ '!G333","v":0}]
[7,"1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ_07.04.023_07.04.045-П-01-02","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ '!I581","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ '!G581","v":0}]
[8,"1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.052-П-00-01","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-1'!I331","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-1'!G331","v":0}]
[9,"1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.045-П-00-01","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-2'!I257","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-2'!G257","v":0}]
[10,"1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.024-П-01-03","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-3'!I229","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-3'!G229","v":0}]
[11,"1632-2021-2.2.6-КМ_07.04.025-П-01-03","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-2.2.6-КМ'!I324","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.2.6-КМ'!G324","v":0}]
[12,"1632-2021-2.2.7-КМ_07.04.026-П-01-03","Конструкции металлические.",{"$f":"'1632-2021-2.2.7-КМ '!I328","v":0},{"$f":"'1632-2021-2.2.7-КМ '!G328","v":0}]
[13,"1632-2021-3.3.9-КМ-03.02.080-П-00-00","Конструкции металлические",{"$f":"'1632-2021-3.3.9-КМ'!I129","v":0},{"$f":"'1632-2021-3.3.9-КМ'!G129","v":0}]
[null,"Итоговая стоимость строительно-монтажных работ",null,{"$f":"SUM(D8:D20)","v":0},{"$f":"SUM(E8:E20)","v":0}]
[null,"ВСЕГО",null,{"$f":"D21+E21","v":0}]
[null,"НДС",0.2,{"$f":"D22*0.2","v":0}]
[null,"Итоговая стоимость СМР, руб с НДС",null,{"$f":"D22+D23","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-1.1,1.2-КМ1 ","index":1,"n_rows":324,"n_cols":10,"rows_kept":324,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-1.1,1.2-КМ1_07.02.010-П-01-01"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические. Основные конструкции., 07.02.010 Станция разгрузки вагонов (код SAP 01.04.001) код ГП 1.1"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-1.1,1,2-КМ1_2_0_RU_IFС"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-03","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",87.152000000000001,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000113\n0,0098",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,678\n59,09",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000339\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,0021922\n0,1911",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,001243\n0,1083",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0000791\n0,0069",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000113\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2034\n17,73",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,000678\n0,0591",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011639\n0,1014",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003503\n0,0305",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000339\n0,0295",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021131\n1,842",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",83.8,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n50,28",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,2682",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n16,76",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n849,7",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр 60Ш1","т",87.082319999999996,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Прокат листовой 40мм","т",8.3439200000000007,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",2.1153599999999999,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.94016,null,null,null,null,0]
["7","ТЕР09-03-002-03","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",15.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n9,36",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0303",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0011\n0,0172",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00007\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,18\n2,808",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0094",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0161",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0048",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0003\n0,0047",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2917",null,null,null,null,0]
["8","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",15,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n9",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,048",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n152,1",null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Профиль гн. 200*6","т",12.064,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Уголок равнополочный 100*8","т",0.52,null,null,null,null,0]
["11","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",3.016,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["12",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",98.8,null,null,null,null,0]
["13","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",98.8,null,null,null,null,0]
["14","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",98.8,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["15","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",58.863999999999997,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000113\n0,0067",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,2035\n129,7",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000339\n0,002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,0021922\n0,129",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003503\n0,2062",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003503\n0,2062",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000113\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,6667\n39,24",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,000678\n0,0399",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011639\n0,0685",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003503\n0,0206",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000565\n0,0333",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021131\n1,244",null,null,null,null,0]
["16","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",56.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n33,96",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1811",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n11,32",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n573,9",null,null,null,null,0]
["17","Прайс","Двутавр 60Б2","т",61.933039999999998,null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Двутавр 40Б1","т",1.6452800000000001,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Двутавр 40Ш1","т",1.52776,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",1.4102399999999999,null,null,null,null,0]
["21","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",45.344000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0045",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n88,42",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,088",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,1406",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,1406",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n26,75",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0272",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0467",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0141",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0227",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,8479",null,null,null,null,0]
["22","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",43.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n26,16",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1395",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n8,72",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n442,1",null,null,null,null,0]
["23","Прайс","Двутавр 25Б1","т",0.52,null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Двутавр М45","т",29.224,null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Двутавр М30","т",8.6319999999999997,null,null,null,null,0]
["26","Прайс","Швеллер 24П","т",0.624,null,null,null,null,0]
["27","Прайс","Швеллер 8П","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["28","Прайс","Уголок не равнополочный 160*100*9","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["29","Прайс","Уголок равнополочный 100*8","т",0.104,null,null,null,null,0]
["30","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.312,null,null,null,null,0]
["31","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",3.8479999999999999,null,null,null,null,0]
["32","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["33","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["34",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",100.2,null,null,null,null,0]
["35","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",100.2,null,null,null,null,0]
["36","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",100.2,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Связи и распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["37","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",39.832000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n47,8",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0773",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0175",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,8365",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n14,34",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0239",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,041",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0123",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,008",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,7449",null,null,null,null,0]
["38","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",38.299999999999997,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n99,58",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,8235",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n19,15",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n1621",null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Профиль гн. 140*5","т",3.2240000000000002,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",17.783999999999999,null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",11.128,null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
["42","Прайс","Швеллер 12П","т",5.2,null,null,null,null,0]
["43","Прайс","Уголок не равнополочный 125*80*8","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["44","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.312,null,null,null,null,0]
["45","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["46","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["47",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",38.299999999999997,null,null,null,null,0]
["48","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",38.299999999999997,null,null,null,null,0]
["49","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",38.299999999999997,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Прогоны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["50","ТЕР09-03-015-01","Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",19.135999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,5\n9,568",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0371",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0026\n0,0498",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003\n0,0574",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,15\n2,87",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0115",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0197",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0001\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3578",null,null,null,null,0]
["51","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n47,84",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,3956",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n9,2",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n778,7",null,null,null,null,0]
["52","Прайс","Швеллер 24П","т",2.8079999999999998,null,null,null,null,0]
["53","Прайс","Швеллер 20П","т",16.224,null,null,null,null,0]
["54","Прайс","Швеллер 12П","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["55",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
["56","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
["57","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["58","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",3.2240000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000112\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,912\n9,388",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000336\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,0021728\n0,007",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,01792\n0,0578",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000112\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,8736\n2,816",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,000672\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003472\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,00112\n0,0036",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,020944\n0,0675",null,null,null,null,0]
["59","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",3.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n1,86",null,null,null,null,0]
[null,"101-1015","Балки двутавровые № 60 из стали марки: Ст3сп","т","1,02\n3,162",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0099",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,62",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n31,43",null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Двутавр 40Б1","т",3.6108799999999999,null,null,null,null,0]
["61","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",35.984000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0036",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n93,56",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0698",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,5757",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n28,07",null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0216",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0112",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,036",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,6729",null,null,null,null,0]
["62","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",34.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n89,96",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,7439",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n17,3",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n1464",null,null,null,null,0]
["63","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",28.184000000000001,null,null,null,null,0]
["64","Прайс","Швеллер гнутый 120*60*5","т",7.8,null,null,null,null,0]
["65","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",3.2239999999999998E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["66",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",37.700000000000003,null,null,null,null,0]
["67","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",37.700000000000003,null,null,null,null,0]
["68","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",37.700000000000003,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["69","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",19.968,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n27,36",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0387",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0799",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n8,187",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,012",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0206",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0062",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,02",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3734",null,null,null,null,0]
["70","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",19.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n11,52",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,3072",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3,84",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n980,5",null,null,null,null,0]
["71","Прайс","Швеллер 24П","т",0.624,null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Швеллер 18П","т",11.336,null,null,null,null,0]
["73","Прайс","Швеллер 8П","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["74","Прайс","Уголок равнополочный 90*6","т",1.248,null,null,null,null,0]
["75","Прайс","Уголок равнополочный 40*4","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["76","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["77","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",4.68,null,null,null,null,0]
["78","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["79","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16","т",0.104,null,null,null,null,0]
["80","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.25958399999999998,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["81",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",19.2,null,null,null,null,0]
["82","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",19.2,null,null,null,null,0]
["83","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",19.2,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["84","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",13.208,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n18,09",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0256",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0528",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n5,415",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0079",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0136",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0041",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0132",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,247",null,null,null,null,0]
["85","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",12.7,null,null,null,null,{"$f":"G271+I271","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n11,43",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,2273",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,54",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n534,4",null,null,null,null,0]
["86","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["87","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",12.48,null,null,null,null,0]
["88","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["89","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.136042,null,null,null,null,0]
["90","ТЕР09-04-002-01\n10% на подрезку","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",24.06,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0036",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n33,68",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0715",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0147",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0529",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n10,11",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0313",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0113",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,2647",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,385",null,null,null,null,0]
["91","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",26.2,null,null,null,null,0]
["92","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",9.2399999999999996E-2,null,null,null,null,0]
["93","ТЕР09-04-006-02\n10% на подрезку","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",27.851400000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0042",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n83",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0827",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0947",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,195",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n25,15",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0362",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0131",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,5292",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,4456",null,null,null,null,0]
["94","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",1.61,null,null,null,null,0]
["95","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",0.1069,null,null,null,null,0]
["96","Прайс","Профиль HC35-1000-0,7","т",22.9,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["97",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",61.8,null,null,null,null,0]
["98","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",61.8,null,null,null,null,0]
["99","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",61.8,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["100","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",201.01,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,402",null,null,null,null,0]
["101","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",2412,null,null,null,null,0]
["102","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",201.01,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,5628",null,null,null,null,0]
["103","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",7638,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G322)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I322)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J322)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G323/1.2","v":0},null,{"$f":"I323/1.2","v":0},{"$f":"J323/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-1.1,1.2-КМ2","index":2,"n_rows":247,"n_cols":10,"rows_kept":247,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-1.1,1.2-КМ2_07.02.010-П-01-01"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические. Второстипенные конструкции., 07.02.010 Станция разгрузки вагонов (код SAP 01.04.001) код ГП 1.1"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-1.1, 1.2-КМ2_1_0_RU_IFС"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-10","Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","1,95\n2,231",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","0,59\n0,675",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,0016\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","0,04\n0,0458",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.20.08-0071","Канат пеньковый пропитанный","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"07.2.07.12-0020","Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0023\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"08.2.02.11-0007","Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0214",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.11.01-0091","Швеллеры № 40, марка стали Ст0","т","0,00194\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"11.1.03.01-0077","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I","м3","0,00103\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"14.4.01.01-0003","Грунтовка ГФ-021","т","0,00031\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","0,6\n0,6864",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1.1000000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,66",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0035",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,22",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n11,15",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Профиль гн. 200*6","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.312,null,null,null,null,0]
["5","ТЕР09-03-002-10","Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м","т",2.496,null,null,null,null,0]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2,106\n5,257",null,null,null,null,0]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","0,6372\n1,59",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,001728\n0,0043",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","0,0432\n0,1078",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,0000108\n0",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.20.08-0071","Канат пеньковый пропитанный","т","0,000108\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"07.2.07.12-0020","Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,002484\n0,0062",null,null,null,null,0]
[null,"08.2.02.11-0007","Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм","10 м","0,020196\n0,0504",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,0000324\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.11.01-0091","Швеллеры № 40, марка стали Ст0","т","0,0020952\n0,0052",null,null,null,null,0]
[null,"11.1.03.01-0077","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I","м3","0,0011124\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"14.4.01.01-0003","Грунтовка ГФ-021","т","0,0003348\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","0,648\n1,617",null,null,null,null,0]
["6","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",2.4,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n1,44",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,48",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n24,34",null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 40мм","т",1.7971200000000001,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.33695999999999998,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.56159999999999999,null,null,null,null,0]
["10","ТЕР09-03-002-10","Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м","т",12.792,null,null,null,null,0]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2,1645\n27,69",null,null,null,null,0]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","0,6549\n8,377",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,001776\n0,0227",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","0,0444\n0,568",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,0000111\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.20.08-0071","Канат пеньковый пропитанный","т","0,000111\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"07.2.07.12-0020","Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,002553\n0,0327",null,null,null,null,0]
[null,"08.2.02.11-0007","Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм","10 м","0,020757\n0,2655",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,0000333\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.11.01-0091","Швеллеры № 40, марка стали Ст0","т","0,0021534\n0,0275",null,null,null,null,0]
[null,"11.1.03.01-0077","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I","м3","0,0011433\n0,0146",null,null,null,null,0]
[null,"14.4.01.01-0003","Грунтовка ГФ-021","т","0,0003441\n0,0044",null,null,null,null,0]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","0,666\n8,519",null,null,null,null,0]
["11","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",12.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n7,38",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0394",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,46",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n124,7",null,null,null,null,0]
["12","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",14.199120000000001,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["13",null," металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции\n201-0757","т",15.8,null,null,null,null,0]
["14","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",15.8,null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
["15","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",15.8,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["16","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",0.312,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n0,6084",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n0,1841",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0058",null,null,null,null,0]
["17","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",0.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,18",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,06",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n3,042",null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["19","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",18.72,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000113\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,2035\n41,25",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000339\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,0021922\n0,041",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003503\n0,0656",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003503\n0,0656",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000113\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,6667\n12,48",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,000678\n0,0127",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011639\n0,0218",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003503\n0,0066",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000565\n0,0106",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021131\n0,3956",null,null,null,null,0]
["20","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",18,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n10,8",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0576",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3,6",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n182,5",null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",2.3504,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Двутавр 25Ш1","т",6.4635999999999996,null,null,null,null,0]
["23","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.70511999999999997,null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Двутавр 30Б1","т",7.7563199999999997,null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Двутавр 25Б2","т",3.8781599999999998,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["26",null," металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",18.3,null,null,null,null,0]
["27","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",18.3,null,null,null,null,0]
["28","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",18.3,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Связи и распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["29","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",1.768,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n2,122",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0034",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,0371",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n0,6365",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0004",null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0331",null,null,null,null,0]
["30","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n4,42",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0366",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n0,85",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n71,94",null,null,null,null,0]
["31","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["32","Прайс","Швеллер гнутый 120*60*5","т",0.104,null,null,null,null,0]
["33","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["34","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["35",null," металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",1.7,null,null,null,null,0]
["36","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",1.7,null,null,null,null,0]
["37","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",1.7,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["38","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",3.2240000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n8,382",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0063",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,0516",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n2,515",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0603",null,null,null,null,0]
["39","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",3.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n8,06",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0667",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n1,55",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n131,2",null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",2.9119999999999999,null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Уголок равнополочный 75*5","т",0.312,null,null,null,null,0]
["42","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",3.2239999999999998E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["43",null," металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",3.1,null,null,null,null,0]
["44","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",3.1,null,null,null,null,0]
["45","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",3.1,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Лестницы, площадки, ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["46","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",3.64,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n4,987",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0071",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0146",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n1,492",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0037",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0036",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0681",null,null,null,null,0]
["47","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",3.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n2,1",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,056",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,7",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n178,7",null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Швеллер 16П","т",1.8720000000000001,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Швеллер 160х80х4","т",0.52,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["52","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",0.624,null,null,null,null,0]
["53","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.104,null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
["54","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16","т",0.104,null,null,null,null,0]
["55","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",4.7320000000000001E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["56",null," металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",3.5,null,null,null,null,0]
["57","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",3.5,null,null,null,null,0]
["58","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",3.5,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["59","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n0,5699",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0017",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n0,1706",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0078",null,null,null,null,0]
["60","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",0.4,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n0,36",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,0072",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,08",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n16,83",null,null,null,null,0]
["61","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["62","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",4.2849999999999997E-3,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["63",null," металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",0.4,null,null,null,null,0]
["64","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",0.4,null,null,null,null,0]
["65","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",0.4,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["66","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",3.4430000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0069",null,null,null,null,0]
["67","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",41.3,null,null,null,null,0]
["68","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",3.4430000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0096",null,null,null,null,0]
["69","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",130.80000000000001,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G245)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I245)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J245)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G246/1.2","v":0},null,{"$f":"I246/1.2","v":0},{"$f":"J246/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-1.1,1.2-КМ3","index":3,"n_rows":246,"n_cols":10,"rows_kept":246,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-1.1,1.2-КМ3_07.02.010-П-01-01"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки., 07.02.010 Станция разгрузки вагонов (код SAP 01.04.001) код ГП 1.1"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-1.1, 1.2-КМ3_0_0_RU_IFС"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-10","Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2,106\n1,752",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","0,6372\n0,5302",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,001728\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","0,0432\n0,0359",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,0000108\n0",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.20.08-0071","Канат пеньковый пропитанный","т","0,000108\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"07.2.07.12-0020","Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,002484\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"08.2.02.11-0007","Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм","10 м","0,020196\n0,0168",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,0000324\n0",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.11.01-0091","Швеллеры № 40, марка стали Ст0","т","0,0020952\n0,0017",null,null,null,null,0]
[null,"11.1.03.01-0077","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I","м3","0,0011124\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"14.4.01.01-0003","Грунтовка ГФ-021","т","0,0003348\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","0,648\n0,5391",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",0.8,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,48",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,16",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n8,112",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Профиль гн. 200*10","т",0.89856000000000003,null,null,null,null,0]
["4","ТЕР09-03-002-10","Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м","т",27.143999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","2,145\n58,22",null,null,null,null,0]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","0,649\n17,62",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,00176\n0,0478",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","0,044\n1,194",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,000011\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.20.08-0071","Канат пеньковый пропитанный","т","0,00011\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"07.2.07.12-0020","Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,00253\n0,0687",null,null,null,null,0]
[null,"08.2.02.11-0007","Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм","10 м","0,02057\n0,5584",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,000033\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.11.01-0091","Швеллеры № 40, марка стали Ст0","т","0,002134\n0,0579",null,null,null,null,0]
[null,"11.1.03.01-0077","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I","м3","0,001133\n0,0308",null,null,null,null,0]
[null,"14.4.01.01-0003","Грунтовка ГФ-021","т","0,000341\n0,0093",null,null,null,null,0]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","0,66\n17,92",null,null,null,null,0]
["5","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",26.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n15,66",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0835",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n5,22",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n264,7",null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Прокат листовой 60мм","т",5.1479999999999997,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 40мм","т",0.57199999999999995,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",12.698399999999999,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",11.44,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["10",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции\n201-0757","т",26.9,null,null,null,null,0]
["11","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",26.9,null,null,null,null,0]
["12","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",26.9,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["13","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",34.32,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000115\n0,0039",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,2425\n76,96",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000345\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,002231\n0,0766",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003565\n0,1224",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003565\n0,1224",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000115\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,6785\n23,29",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00069\n0,0237",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011845\n0,0407",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003565\n0,0122",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000575\n0,0197",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021505\n0,7381",null,null,null,null,0]
["14","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",33,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n19,8",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1056",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n6,6",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n334,6",null,null,null,null,0]
["15","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",2.2724000000000002,null,null,null,null,0]
["16","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",17.102799999999998,null,null,null,null,0]
["17","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",19.3752,null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.71760000000000002,null,null,null,null,0]
["19","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",7.4880000000000004,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n14,6",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0145",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0232",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0232",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n4,418",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0045",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0037",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,14",null,null,null,null,0]
["20","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",7.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n4,32",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,023",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,44",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n73,01",null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Швеллер 20П","т",7.0720000000000001,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["23",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",40.200000000000003,null,null,null,null,0]
["24","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",40.200000000000003,null,null,null,null,0]
["25","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",40.200000000000003,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Связи и распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["26","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",2.1840000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n2,621",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0042",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,0459",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n0,7862",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0408",null,null,null,null,0]
["27","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",2.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n5,46",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0452",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n1,05",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n88,87",null,null,null,null,0]
["28","Прайс","Швеллер 20П","т",1.56,null,null,null,null,0]
["29","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.312,null,null,null,null,0]
["30","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["31","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["32","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000112\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,344\n0,9784",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000336\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,0021728\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0004928\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,02352\n0,0171",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000112\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,4032\n0,2935",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,000672\n0,0005",null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011536\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003472\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000224\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,020944\n0,0152",null,null,null,null,0]
["33","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",0.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n1,82",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0151",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n0,35",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n29,62",null,null,null,null,0]
["34","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["35","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["36","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["37","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",5.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00011\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,32\n6,864",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,000033\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,002134\n0,0111",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,000484\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0231\n0,1201",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,000011\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,396\n2,059",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00066\n0,0034",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,001133\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,000341\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,00022\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,02057\n0,107",null,null,null,null,0]
["38","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n13",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,1075",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n2,5",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n211,6",null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Профиль гн. 200*9","т",3.5464000000000002,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Профиль гн. 160*5","т",2.1736,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["41",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",7.8,null,null,null,null,0]
["42","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",7.8,null,null,null,null,0]
["43","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",7.8,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Лестницы, площадки, ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["44","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",3.952,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n5,414",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0158",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n1,62",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0041",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,004",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0739",null,null,null,null,0]
["45","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",3.8,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n2,28",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,0608",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,76",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n194,1",null,null,null,null,0]
["46","Прайс","Швеллер 20П","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["47","Прайс","Уголок равнополочный 100*8","т",0.52,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Уголок равнополочный 32*4","т",0.312,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["52","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["53","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",5.1375999999999998E-2,null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["54",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",3.8,null,null,null,null,0]
["55","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",3.8,null,null,null,null,0]
["56","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",3.8,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["57","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",14.768000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n20,23",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0286",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0591",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n6,055",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0089",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0152",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0046",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0148",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2762",null,null,null,null,0]
["58","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",14.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n12,78",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,2542",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,84",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n597,5",null,null,null,null,0]
["59","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16","т",14.456,null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["61","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",5.6709000000000002E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["62",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",14.2,null,null,null,null,0]
["63","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",14.2,null,null,null,null,0]
["64","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",14.2,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["65","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",19.57,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0391",null,null,null,null,0]
["66","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",234.8,null,null,null,null,0]
["67","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",19.57,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0548",null,null,null,null,0]
["68","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",743.7,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G13:G244)","v":0},null,{"$f":"SUM(I13:I244)","v":0},{"$f":"SUM(J13:J244)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G245/1.2","v":0},null,{"$f":"I245/1.2","v":0},{"$f":"J245/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.1.11-КМ ","index":4,"n_rows":315,"n_cols":10,"rows_kept":315,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.11-КМ-07.05.050-П-01-02"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.050 Конвейерная галерея №11 (код SAP 01.02.008) код ГП 2.1.11"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.1.11-КМ_0_0_RU_IFС"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-02","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т","1 т конструкций",20.8,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0021",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,7\n14,56",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0404",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0018\n0,0374",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00015\n0,0031",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,21\n4,368",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0125",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0214",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0064",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0007\n0,0146",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,389",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",20,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n12",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,064",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n4",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n202,8",null,null,null,null,0]
["Колонны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр 50Ш1","т",6.76,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Двутавр 40Ш1","т",7.9039999999999999,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",3.8479999999999999,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["11","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["12",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",20,null,null,null,null,0]
["13","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",20,null,null,null,null,0]
["14","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",20,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки и рамы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["15","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",29.847999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n58,2",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0579",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0925",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0925",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n17,61",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0179",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0307",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0093",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0149",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,5582",null,null,null,null,0]
["16","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",28.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n17,22",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0918",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n5,74",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n291",null,null,null,null,0]
["17","Прайс","Швеллер 24П","т",5.8239999999999998,null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Швеллер 20П","т",5.5119999999999996,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Двутавр 25Ш1","т",14.456,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Двутавр 25К1","т",0.312,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["23","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",1.56,null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["26","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["27",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",28.7,null,null,null,null,0]
["28","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",28.7,null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
["29","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",28.7,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Прогоны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["30","ТЕР09-03-015-01","Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",8.9440000000000008,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,5\n4,472",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0174",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0026\n0,0233",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003\n0,0268",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,15\n1,342",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0054",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0092",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0001\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1673",null,null,null,null,0]
["31","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",8.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n22,36",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,1849",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n4,3",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n364",null,null,null,null,0]
["32","Прайс","Швеллер 20П","т",8.5280000000000005,null,null,null,null,0]
["33","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.312,null,null,null,null,0]
["34","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["35",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",8.6,null,null,null,null,0]
["36","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",8.6,null,null,null,null,0]
["37","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",8.6,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Фермы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["38","ТЕР09-03-012-01","Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т","1 т конструкций",22.984000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,72\n16,55",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0446",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0027\n0,0621",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0019\n0,0437",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,22\n5,056",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0138",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0237",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0071",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,002\n0,046",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,4298",null,null,null,null,0]
["39","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",22.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n57,46",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,4752",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n11,05",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n935,3",null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Двутавр 25К1","т",11.231999999999999,null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Профиль гн. 180*7","т",2.3919999999999999,null,null,null,null,0]
["42","Прайс","Профиль гн. 140*6","т",2.9119999999999999,null,null,null,null,0]
["43","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",1.768,null,null,null,null,0]
["44","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",2.1840000000000002,null,null,null,null,0]
["45","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",0.52,null,null,null,null,0]
["46","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["47","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["52",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",22.1,null,null,null,null,0]
["53","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",22.1,null,null,null,null,0]
["54","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",22.1,null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
["Раздел 5. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["55","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",6.032,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n15,68",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0117",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,0965",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n4,705",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0036",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,006",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1128",null,null,null,null,0]
["56","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",5.8,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n15,08",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,1247",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n2,9",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n245,5",null,null,null,null,0]
["57","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",4.7839999999999998,null,null,null,null,0]
["58","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.312,null,null,null,null,0]
["59","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["61",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",5.8,null,null,null,null,0]
["62","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",5.8,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Связи, распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["63","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",15.704000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n18,84",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0305",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0069",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,3298",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n5,653",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0094",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0162",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0049",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0031",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2937",null,null,null,null,0]
["64","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",15.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n39,26",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,3247",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n7,55",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n639",null,null,null,null,0]
["65","Прайс","Профиль гн. 160*5","т",4.056,null,null,null,null,0]
["66","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",6.76,null,null,null,null,0]
["67","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["68","Прайс","Уголок равнополочный 125*9","т",2.1840000000000002,null,null,null,null,0]
["69","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.104,null,null,null,null,0]
["70","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["71","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["73",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",15.1,null,null,null,null,0]
["74","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",15.1,null,null,null,null,0]
["75","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",15.1,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Лестницы, площадки, ограждение",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["76","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",15.08,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n20,66",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0293",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0603",null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n6,183",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,009",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0155",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0047",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0151",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,282",null,null,null,null,0]
["77","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",14.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n8,7",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,232",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,9",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n740,5",null,null,null,null,0]
["78","Прайс","Швеллер 20П","т",8.4239999999999995,null,null,null,null,0]
["79","Прайс","Уголок равнополочный 75*5","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["80","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["81","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.104,null,null,null,null,0]
["82","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["83","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["84","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["85","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",2.8079999999999998,null,null,null,null,0]
["86","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.624,null,null,null,null,0]
["87","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 20","т",0.104,null,null,null,null,0]
["88","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16","т",1.04,null,null,null,null,0]
["89","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.19603999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["90",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",14.5,null,null,null,null,0]
["91","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",14.5,null,null,null,null,0]
["92","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",14.5,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Закладные детали",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["93","ТЕР06-01-015-09","Установка закладных деталей весом: более 20 кг","1 т",0.312,null,null,null,null,0]
["94","ТЕРм38-01-006-07","Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)","1 т конструкций",0.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n0,33",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0476\n0,0143",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,3\n0,09",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","69,18\n20,75",null,null,null,null,0]
["95","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["96",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",0.3,null,null,null,null,0]
["97","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",0.3,null,null,null,null,0]
["98","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",0.3,null,null,null,null,0]
["Раздел 9. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["99","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",20.8,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n28,5",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0404",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0832",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n8,528",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0125",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0214",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0064",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0208",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,389",null,null,null,null,0]
["100","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",20,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n18",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,358",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n4",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n841,6",null,null,null,null,0]
["101","Прайс","Уголок равнополочный 35*5","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["102","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",16.399999999999999,null,null,null,null,0]
["103","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",2.5,null,null,null,null,0]
["104","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.21424000000000001,null,null,null,null,0]
["105","ТЕР09-04-002-01\nПлощадь кровли согласно тому 1632-2021-2.1.11-АР","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м\n(10% на подрезку)","100 м2 покрытия",5.34,null,null,null,null,{"$f":"G271+I271","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n7,476",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0159",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0033",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0117",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n2,243",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0069",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0587",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0854",null,null,null,null,0]
["106","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",6,null,null,null,null,0]
["107","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",0.19220000000000001,null,null,null,null,0]
["108","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м \n(10% на подрезку)","100 м2",4.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n13,41",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0134",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0153",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0315",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n4,064",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0855",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,072",null,null,null,null,0]
["109","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",0.2601,null,null,null,null,0]
["110","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",0.16200000000000001,null,null,null,null,0]
["111","Прайс","Профиль HC35-1000-0,7","т",3.7,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["112",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",39.4,null,null,null,null,0]
["113","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",39.4,null,null,null,null,0]
["114","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",39.4,null,null,null,null,0]
["Раздел 10. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["115","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",42.622999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0852",null,null,null,null,0]
["116","Прайс","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",511.5,null,null,null,null,0]
["117","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",21.382000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0599",null,null,null,null,0]
["118","Прайс","Эмаль ПФ-115 серая","кг",812.5,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G313)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I313)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J313)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G314/1.2","v":0},null,{"$f":"I314/1.2","v":0},{"$f":"J314/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.1.12.КМ","index":5,"n_rows":286,"n_cols":10,"rows_kept":286,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.12.КМ_07.04.051-П-01-02"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.051 Конвейерная галерея №12 (код SAP 01.02.008) код ГП 2.1.12"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.1.12-КМ_1_0_RU_IFC"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-02","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т","1 т конструкций",7.4880000000000004,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0007",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,7\n5,242",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0145",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0018\n0,0135",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00015\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,21\n1,572",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0045",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0007\n0,0052",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,14",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",7.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n4,32",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,023",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,44",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n73,01",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",2.08,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Двутавр 25Ш1","т",1.976,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Швеллер 24П","т",1.976,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Прокат листовой 40мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["11",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",7.2,null,null,null,null,0]
["12","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",7.2,null,null,null,null,0]
["13","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",7.2,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["14","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000115\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,2425\n0,4664",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000345\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,002231\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003565\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003565\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000115\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,6785\n0,1411",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00069\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011845\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003565\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000575\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021505\n0,0045",null,null,null,null,0]
["15","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["16","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",35.152000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0035",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n68,55",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0682",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,109",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,109",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n20,74",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0211",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0362",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0109",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0176",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,6573",null,null,null,null,0]
["17","ТЕРм38-01-002-01","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",34,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n20,4",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1088",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n6,8",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","8,5\n289",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
["18","Прайс","Двутавр 70Б1","т",4.68,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Двутавр 60Б2","т",3.4319999999999999,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Двутавр 50Ш1","т",5.8239999999999998,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",10.4,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Двутавр 25Ш1","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["23","Прайс","Швеллер 24П","т",1.8720000000000001,null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Швеллер 16П","т",2.6,null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Прокат листовой 40мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["26","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["27","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["28","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["29","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",1.56,null,null,null,null,0]
["30","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["31",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",34,null,null,null,null,0]
["32","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",34,null,null,null,null,0]
["33","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",34,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Прогоны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["34","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",8.4239999999999995,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n16,43",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0163",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0261",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0261",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n4,97",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0051",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0087",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0042",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1575",null,null,null,null,0]
["35","ТЕРм38-01-002-01","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",8.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n4,86",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0259",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,62",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","8,5\n68,85",null,null,null,null,0]
["36","Прайс","Швеллер 16П","т",6.24,null,null,null,null,0]
["37","Прайс","Швеллер 14П","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["38","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.312,null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["40",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",8.1,null,null,null,null,0]
["41","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",8.1,null,null,null,null,0]
["42","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",8.1,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Связи, распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["43","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",4.056,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n4,867",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0079",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,0852",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n1,46",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0042",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0758",null,null,null,null,0]
["44","ТЕРм38-01-003-01","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",3.9,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n10,14",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0839",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n1,95",null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","33,2\n129,5",null,null,null,null,0]
["45","Прайс","Профиль гн. 160*5","т",0.312,null,null,null,null,0]
["46","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["47","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",0.52,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Уголок равнополочный 125*8","т",1.976,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Прокат листовой 14мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["51",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",3.9,null,null,null,null,0]
["52","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",3.9,null,null,null,null,0]
["53","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",3.9,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["54","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",10.504,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n27,31",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0204",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,1681",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n8,193",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0063",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0033",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0105",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1964",null,null,null,null,0]
["55","ТЕРм38-01-003-01","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",10.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n26,26",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,2172",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n5,05",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","33,2\n335,3",null,null,null,null,0]
["56","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",2.1840000000000002,null,null,null,null,0]
["57","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",6.3440000000000003,null,null,null,null,0]
["58","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["59","Прайс","Уголок равнополочный 75*5","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["61","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["62",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",10.1,null,null,null,null,0]
["63","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",10.1,null,null,null,null,0]
["64","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",10.1,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждение",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["65","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",5.3040000000000003,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n7,266",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0103",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0212",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n2,175",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0055",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0053",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0992",null,null,null,null,0]
["66","ТЕРм38-01-004-02","Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",5.0999999999999996,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n3,06",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,0816",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,02",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","43,78\n223,3",null,null,null,null,0]
["67","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.104,null,null,null,null,0]
["68","Прайс","Швеллер 24П","т",0.52,null,null,null,null,0]
["69","Прайс","Швеллер 16П","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["70","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",0.52,null,null,null,null,0]
["71","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.104,null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Уголок равнополочный 125*8","т",0.312,null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
["73","Прайс","Уголок равнополочный 35*4","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["74","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 20","т",0.104,null,null,null,null,0]
["75","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16","т",0.52,null,null,null,null,0]
["76","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["77","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["78","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["79","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",6.8951999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["80",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",5.168952,null,null,null,null,0]
["81","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",5.168952,null,null,null,null,0]
["82","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",5.168952,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["83","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",12.584,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n17,24",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0244",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0503",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n5,159",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0076",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,013",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0039",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0126",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2353",null,null,null,null,0]
["84","ТЕРм38-01-004-01","Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",12.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n10,89",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,0179\n0,2166",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,42",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","33,88\n409,9",null,null,null,null,0]
["85","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",11.648,null,null,null,null,0]
["86","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.312,null,null,null,null,0]
["87","Прайс","Уголок равнополочный 35*4","т",0.624,null,null,null,null,0]
["88","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.12961500000000001,null,null,null,null,0]
["89","ТЕР09-04-002-01","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",4.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n6,3",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0134",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0099",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n1,89",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0495",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,072",null,null,null,null,0]
["90","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",4.9000000000000004,null,null,null,null,0]
["91","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",0.16200000000000001,null,null,null,null,0]
["92","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",4.8648999999999996,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n14,5",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0144",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0165",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0341",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n4,393",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0063",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0924",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0778",null,null,null,null,0]
["93","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",0.28120000000000001,null,null,null,null,{"$f":"G271+I271","v":0}]
["94","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",0.17510000000000001,null,null,null,null,0]
["95","Прайс","Профиль HC35-1000-0,7","т",4,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["96",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",21.613614999999999,null,null,null,null,0]
["97","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",21.613614999999999,null,null,null,null,0]
["98","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",21.613614999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["99","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",27.949000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0559",null,null,null,null,0]
["100","Прайс","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",335.4,null,null,null,null,0]
["101","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",15.494999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0434",null,null,null,null,0]
["102","Прайс","Эмаль ПФ-115 серая","кг",588.79999999999995,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G284)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I284)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J284)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G285/1.2","v":0},null,{"$f":"I285/1.2","v":0},{"$f":"J285/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.2.1-КМ ","index":6,"n_rows":333,"n_cols":10,"rows_kept":333,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.2.1-КМ_07.04.020-П-01-03"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические., 07.04.020 Пересыпная станция №1 (код SAP 01.02.001) код ГП 2.2.1"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.2.1-КМ_1_0_RU_IFC"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Раздел 1. Монорельсы"]
["1","ТЕР09-03-003-03","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: более 2,0 т","1 т конструкций",5.4080000000000004,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000113\n0,0006",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,904\n4,889",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000339\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,0021922\n0,0119",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,002599\n0,0141",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,002147\n0,0116",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000113\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2712\n1,467",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,000678\n0,0037",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011639\n0,0063",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003503\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,00226\n0,0122",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021131\n0,1143",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",5.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n3,12",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0166",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,04",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n52,73",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр М36","т",6.2191999999999998,null,null,null,null,0]
["4","ТЕР09-03-003-02","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т","1 т конструкций",2.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n2,86",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0088",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0028\n0,0073",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,33\n0,858",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,003\n0,0078",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0486",null,null,null,null,0]
["5","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",2.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n1,5",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,008",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,5",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n25,35",null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.104,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["11","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["12",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции\n201-0758","т",7.7,null,null,null,null,0]
["13","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",7.7,null,null,null,null,0]
["14","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",7.7,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["15","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",4.4720000000000004,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n6,127",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0087",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0179",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n1,834",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0046",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0045",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0836",null,null,null,null,0]
["16","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",4.6061999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["17","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",4.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n3,87",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,077",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,86",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n180,9",null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",3.4,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.9,null,null,null,null,0]
["20","ТЕР09-04-002-01\n10% на подрезку","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",4.59,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n6,426",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0136",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0101",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n1,928",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,006",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0505",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0734",null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",5,null,null,null,null,0]
["22","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",5.8545999999999996,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n17,45",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0174",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0199",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,041",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n5,287",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0076",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,1112",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0937",null,null,null,null,0]
["23","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",0.33839999999999998,null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Профиль HC35-1000-0,7","т",5.0999999999999996,null,null,null,null,0]
["25","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",2.2499999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["26",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",14.4,null,null,null,null,0]
["27","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",14.4,null,null,null,null,0]
["28","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",14.4,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["29","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",14.976000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n38,94",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0291",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,2396",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n11,68",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,009",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0046",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,015",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2801",null,null,null,null,0]
["30","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",14.4,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n37,44",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,3096",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n7,2",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n609,4",null,null,null,null,0]
["31","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.14976,null,null,null,null,0]
["32","Прайс","Профиль гн. 160*6","т",0.312,null,null,null,null,0]
["33","Прайс","Профиль гн. 140*7","т",5.4080000000000004,null,null,null,null,0]
["34","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",5.5119999999999996,null,null,null,null,0]
["35","Прайс","Профиль гн. 100*4","т",0.624,null,null,null,null,0]
["36","Прайс","Швеллер 16П","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
["37","Прайс","Швеллер гнутый 120*60*5","т",2.8079999999999998,null,null,null,null,0]
["38","Прайс","Уголок равнополочный 90*6","т",0.52,null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Уголок равнополочный 50*3","т",0.104,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Уголок равнополочный 35*4","т",1.768,null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.312,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["42",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",14.4,null,null,null,null,0]
["43","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",14.4,null,null,null,null,0]
["44","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",14.4,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Пристройка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["45","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",7.28,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n18,93",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0141",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,1165",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n5,678",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0044",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0073",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1361",null,null,null,null,0]
["46","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n4,2",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0224",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,4",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n70,98",null,null,null,null,0]
["47","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",7.2800000000000004E-2,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Профиль гн. 100*4","т",0.52,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Двутавр 30Б1","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",5.0960000000000001,null,null,null,null,0]
["52","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["53","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["54",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",7,null,null,null,null,0]
["55","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",7,null,null,null,null,0]
["56","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",7,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Лестницы, площадки, ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["57","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",19.135999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n26,22",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0371",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0765",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n7,846",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0115",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0197",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0191",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3578",null,null,null,null,0]
["58","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n11,04",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,2944",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3,68",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n939,7",null,null,null,null,0]
["59","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.24876799999999999,null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Профиль гн. 160*6","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["61","Прайс","Профиль гн. 140*7","т",0.52,null,null,null,null,0]
["62","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",1.04,null,null,null,null,0]
["63","Прайс","Профиль гн. 100*4","т",1.04,null,null,null,null,0]
["64","Прайс","Швеллер 20П","т",0.312,null,null,null,null,0]
["65","Прайс","Швеллер 16П","т",3.3279999999999998,null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
["66","Прайс","Швеллер 12П","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["67","Прайс","Швеллер 10П","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["68","Прайс","Двутавр 30Б1","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["69","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["70","Прайс","Уголок равнополочный 90*6","т",0.52,null,null,null,null,0]
["71","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["73","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["74","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",4.68,null,null,null,null,0]
["75","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",2.7040000000000002,null,null,null,null,0]
["76","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["77","Прайс","ВГП 60*4","т",0.104,null,null,null,null,0]
["78","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 20","т",0.312,null,null,null,null,0]
["79","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16","т",0.52,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["80",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
["81","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
["82","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",18.399999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Связи и распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["83","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",8.84,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n10,61",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0171",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0039",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,1856",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n3,182",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0053",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0091",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1653",null,null,null,null,0]
["84","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",8.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n22,1",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,1828",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n4,25",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n359,7",null,null,null,null,0]
["85","Прайс","Профиль гн. 180*7","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["86","Прайс","Профиль гн. 140*7","т",5.5119999999999996,null,null,null,null,0]
["87","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["88","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["89","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["90","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["91","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["92",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",8.5,null,null,null,null,0]
["93","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",8.5,null,null,null,null,0]
["94","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",8.5,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["95","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",47.008000000000003,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0047",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n91,67",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0912",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,1457",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,1457",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n27,73",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0282",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0484",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0146",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0235",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,879",null,null,null,null,{"$f":"G271+I271","v":0}]
["96","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",45.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n27,12",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1446",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n9,04",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n458,3",null,null,null,null,0]
["97","Прайс","Швеллер 20П","т",6.6559999999999997,null,null,null,null,0]
["98","Прайс","Двутавр 30Б1","т",2.8079999999999998,null,null,null,null,0]
["99","Прайс","Двутавр 60Ш1","т",3.952,null,null,null,null,0]
["100","Прайс","Двутавр 50Ш1","т",3.2240000000000002,null,null,null,null,0]
["101","Прайс","Двутавр 40Ш2","т",9.5679999999999996,null,null,null,null,0]
["102","Прайс","Двутавр 35Ш2","т",7.3840000000000003,null,null,null,null,0]
["103","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",9.8800000000000008,null,null,null,null,0]
["104","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["105","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["106","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["107","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["108","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["109","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["110","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["111",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",45.2,null,null,null,null,0]
["112","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",45.2,null,null,null,null,0]
["113","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",45.2,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Колонны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["114","ТЕР09-03-002-03","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",18.408000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n11,04",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0357",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0011\n0,0202",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00007\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,18\n3,313",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,011",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,019",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0057",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0003\n0,0055",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3442",null,null,null,null,0]
["115","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",17.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n10,62",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0566",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3,54",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n179,5",null,null,null,null,0]
["116","Прайс","Профиль гн. 180*7","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["117","Прайс","Двутавр 35Ш2","т",16.12,null,null,null,null,0]
["118","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["119","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["120","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["121","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["122",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции\n201-0757","т",17.7,null,null,null,null,0]
["123","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",17.7,null,null,null,null,0]
["124","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",17.7,null,null,null,null,0]
["Раздел 9. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["125","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",23.14,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0463",null,null,null,null,0]
["126","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",277.7,null,null,null,null,0]
["127","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",23.14,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0648",null,null,null,null,0]
["128","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",879.3,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G331)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I331)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J331)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G332/1.2","v":0},null,{"$f":"I332/1.2","v":0},{"$f":"J332/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ ","index":7,"n_rows":581,"n_cols":10,"rows_kept":581,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ_07.04.023_07.04.045-П-01-02"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.023 Пересыпная станция №4 (код SAP 01.02.004) код ГП 2.2.4\n07.04.045 Конвейерная галерея №6 код ГП 2.1.6"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ_6_0_RU_IFС"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Пересыпная станция №4, (1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ.СМ1, л. 1)"]
["Колонны и вертикальные связи",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["1","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",56.3,null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n33,78",null,null,null,null,{"$f":"G16+I16","v":0}]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1802",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n11,26",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n570,9",null,null,null,null,0]
["2","ТЕР09-03-002-03\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",58.552,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n35,13",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,1136",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0011\n0,0644",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00007\n0,0041",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,18\n10,54",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0351",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0603",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0182",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0003\n0,0176",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n1,095",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 40Ш1","т",37.231999999999999,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 200х8 мм","т",5.3040000000000003,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 200х6 мм","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 120х5 мм","т",4.68,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 100х5 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=40 мм","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=30 мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=20 мм","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["11","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=16 мм","т",2.1840000000000002,null,null,null,null,0]
["12","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=12 мм","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["13","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=10 мм","т",1.8720000000000001,null,null,null,null,0]
["14","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=8 мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["15","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",56.3,null,null,null,null,0]
["16","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",56.3,null,null,null,null,0]
["Конструкции перекрытий",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["17","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",3.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n2,22",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0118",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,74",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n37,52",null,null,null,null,0]
["18","ТЕР09-03-002-12\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",3.8479999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000115\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,2425\n8,629",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000345\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,002231\n0,0086",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003565\n0,0137",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003565\n0,0137",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000115\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,6785\n2,611",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00069\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011845\n0,0046",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003565\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000575\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021505\n0,0828",null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 70Б1","т",3.8271999999999999,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=25 мм","т",0.47839999999999999,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=20 мм","т",0.1196,null,null,null,null,0]
["22","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",33,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n19,8",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1056",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n6,6",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n334,6",null,null,null,null,0]
["23","ТЕР09-03-002-12\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",34.32,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0034",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n66,92",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0666",null,null,null,null,{"$f":"G80+I80","v":0}]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,1064",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,1064",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n20,25",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0206",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0353",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0106",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0172",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,6418",null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 50Ш2","т",2.3919999999999999,null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 45Б1","т",2.08,null,null,null,null,0]
["26","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 40Б1","т",0.624,null,null,null,null,0]
["27","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 35Б1","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["28","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 35Ш1","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["29","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 30Б1","т",5.5119999999999996,null,null,null,null,0]
["30","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 30Ш1","т",2.2879999999999998,null,null,null,null,0]
["31","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 25Б1","т",2.496,null,null,null,null,0]
["32","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 20Б1","т",1.976,null,null,null,null,0]
["33","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 180х6 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["34","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 120х5 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["35","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 100х5 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["36","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 30П","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["37","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 24П","т",0.624,null,null,null,null,0]
["38","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 20П","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 16П","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=20 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=16 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["42","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=14 мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["43","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=12 мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["44","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=10 мм","т",2.08,null,null,null,null,0]
["45","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=8 мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["46","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=6 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["47","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 110х7 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением t=4 мм","т",2.9119999999999999,null,null,null,null,0]
["49","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",36.700000000000003,null,null,null,null,0]
["50","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",36.700000000000003,null,null,null,null,0]
["Конструкции покрытий",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["51","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",12.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n7,56",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0403",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,52",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n127,8",null,null,null,null,0]
["52","ТЕР09-03-002-12\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",13.103999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n25,55",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0254",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0406",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0406",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n7,731",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0079",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0135",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0041",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0066",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,245",null,null,null,null,0]
["53","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 70Б1","т",3.2240000000000002,null,null,null,null,0]
["54","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 55Б1","т",1.56,null,null,null,null,0]
["55","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 40Б1","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["56","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 25Б1","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["57","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 20Б1","т",0.624,null,null,null,null,0]
["58","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 20П","т",4.4720000000000004,null,null,null,null,0]
["59","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=10 мм","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 110х7 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,{"$f":"G144+I144","v":0}]
["61","Прайс","Уголки стальные горячекатаные неравнополочные 140х90х8 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["62","Прайс","Прокат сортовой стальной горячетканый круглый Ø16 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["63","ТЕР09-04-002-01","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",2.85,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n3,99",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0085",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0017",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0063",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n1,197",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0037",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0314",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0456",null,null,null,null,0]
["64","Прайс","Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами  для строительства H57-750-0,8","т",3.1,null,null,null,null,0]
["65","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",1.094E-2,null,null,null,null,0]
["66","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",15.7,null,null,null,null,0]
["67","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",15.7,null,null,null,null,0]
["Крановые пути и монорельсы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["68","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",5.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n3,12",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0166",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,04",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n52,73",null,null,null,null,0]
["69","ТЕР09-03-003-02\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т","1 т конструкций",5.4080000000000004,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n5,949",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0105",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0184",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0028\n0,0151",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,33\n1,785",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0056",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0017",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,003\n0,0162",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1011",null,null,null,null,0]
["70","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 45М","т",2.496,null,null,null,null,0]
["71","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 36М","т",1.56,null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=10 мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["73","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=6 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["74","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 110х7 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["75","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 75х5 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["76","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",5.2,null,null,null,null,0]
["77","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",5.2,null,null,null,null,0]
["Конструкции фахверка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["78","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",9.3000000000000007,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n24,18",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,2",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n4,65",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n393,6",null,null,null,null,0]
["79","ТЕР09-04-006-01\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж фахверка","1 т конструкций",9.6720000000000006,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n25,15",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0188",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,1548",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n7,544",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0058",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0097",null,null,null,null,{"$f":"G208+I208","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1809",null,null,null,null,0]
["80","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",3.7139999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["81","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 180х6 мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["82","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 120х5 мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["83","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 100х5 мм","т",3.8479999999999999,null,null,null,null,0]
["84","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 80х5 мм","т",3.64,null,null,null,null,0]
["85","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=8 мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["86","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 63х5 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["87","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",0.60809999999999997,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n1,812",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0043",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n0,5491",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0116",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0097",null,null,null,null,0]
["88","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",2.3E-3,null,null,null,null,0]
["89","Прайс","Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами  для строительства HC35-1000-0,7","т",0.5,null,null,null,null,0]
["90","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",9.8000000000000007,null,null,null,null,0]
["91","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",9.8000000000000007,null,null,null,null,0]
["Лестницы, ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["92","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n3,6",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,096",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,2",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n306,4",null,null,null,null,0]
["93","ТЕР09-03-029-01\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",6.24,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n8,549",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0121",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,025",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n2,558",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0037",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0064",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0062",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1167",null,null,null,null,0]
["94","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",8.1119999999999998E-2,null,null,null,null,0]
["95","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 20П","т",0.624,null,null,null,null,0]
["96","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 16П","т",0.624,null,null,null,null,0]
["97","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 14П","т",0.52,null,null,null,null,0]
["98","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=6 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["99","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=4 мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["100","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 75х5 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["101","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 50х4 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["102","Прайс","Уголки стальные горячекатаные неравнополочные 140х90х8 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["103","Прайс","Прокат сортовой стальной горячетканый круглый Ø20 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["104","Прайс","Прокат сортовой стальной горячетканый круглый Ø16 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["105","Прайс","Трубы стальные водогазопроводные Ø42,3х2,8 мм","т",1.248,null,null,null,null,0]
["106","Прайс","Трубы стальные водогазопроводные Ø21,3х2,5 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["107","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",1.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n1,17",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,0233",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,26",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n54,7",null,null,null,null,0]
["108","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",1.3,null,null,null,null,{"$f":"G272+I272","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n1,781",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0052",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n0,533",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0243",null,null,null,null,0]
["109","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",1.3390000000000001E-2,null,null,null,null,0]
["110","Прайс","Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением t=4 мм","т",0.7,null,null,null,null,0]
["111","Прайс","Листы стальные просечно-вытяжные ПВ506","т",0.6,null,null,null,null,0]
["112","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",7.3,null,null,null,null,0]
["113","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",7.3,null,null,null,null,0]
["Антикоррозионная защита",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["114","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",33.731000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0675",null,null,null,null,0]
["115","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",404.8,null,null,null,null,0]
["116","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, (в 2 слоя)","100 м2 окрашиваемой поверхности",33.731000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0944",null,null,null,null,0]
["117","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",1282,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Конвейерная галерея №6, (1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ.СМ2, л. 1)",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Колонны и вертикальные связи",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["118","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",51.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n30,78",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1642",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n10,26",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n520,2",null,null,null,null,0]
["119","ТЕР09-03-002-03\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",53.351999999999997,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0053",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n32,01",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,1035",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0011\n0,0587",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00007\n0,0037",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,18\n9,603",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,032",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,055",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0165",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0003\n0,016",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,9977",null,null,null,null,0]
["120","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 50Ш2","т",20.175999999999998,null,null,null,null,0]
["121","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 30Ш1","т",8.1120000000000001,null,null,null,null,0]
["122","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 200х8 мм","т",3.7440000000000002,null,null,null,null,0]
["123","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 180х6 мм","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["124","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 160х5 мм","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["125","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 140х5 мм","т",2.8079999999999998,null,null,null,null,0]
["126","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 120х5 мм","т",3.8479999999999999,null,null,null,null,0]
["127","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 100х5 мм","т",2.496,null,null,null,null,0]
["128","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 80х5 мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["129","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=40 мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["130","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=30 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["131","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=20 мм","т",1.248,null,null,null,null,0]
["132","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=16 мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["133","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=14 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["134","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=12 мм","т",2.2879999999999998,null,null,null,null,0]
["135","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=10 мм","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["136","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=8 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["137","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=6 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["138","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 125х9 мм","т",1.248,null,null,null,null,{"$f":"G336+I336","v":0}]
["139","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",51.3,null,null,null,null,0]
["140","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",51.3,null,null,null,null,0]
["Конструкции перекрытий",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["141","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",6.9,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n4,14",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0221",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,38",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n69,97",null,null,null,null,0]
["142","ТЕР09-03-002-12\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",7.1760000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000115\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,2425\n16,09",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000345\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,002231\n0,016",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003565\n0,0256",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003565\n0,0256",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000115\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,6785\n4,869",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00069\n0,005",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011845\n0,0085",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003565\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000575\n0,0041",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021505\n0,1543",null,null,null,null,0]
["143","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 70Б1","т",7.6543999999999999,null,null,null,null,0]
["144","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=25 мм","т",0.2392,null,null,null,null,0]
["145","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=20 мм","т",0.2392,null,null,null,null,0]
["146","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=16 мм","т",0.1196,null,null,null,null,0]
["147","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",49.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n29,82",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,159",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n9,94",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n504",null,null,null,null,0]
["148","ТЕР09-03-002-12\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",51.688000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0052",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n100,8",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,1003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,1602",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,1602",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n30,5",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,031",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0532",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,016",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0258",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,9666",null,null,null,null,0]
["149","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 60Б1","т",27.56,null,null,null,null,0]
["150","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 55Б1","т",4.992,null,null,null,null,0]
["151","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 45Б1","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["152","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 40Б1","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["153","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 30Б1","т",1.976,null,null,null,null,0]
["154","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 25Б1","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["155","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 20Б1","т",0.312,null,null,null,null,0]
["156","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 16Б1","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["157","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 120х5 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["158","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 100х5 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["159","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 30П","т",1.04,null,null,null,null,0]
["160","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 24П","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["161","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 20П","т",1.04,null,null,null,null,0]
["162","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 16П","т",3.536,null,null,null,null,0]
["163","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=20 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["164","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=16 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["165","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=14 мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["166","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=12 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["167","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=10 мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,{"$f":"G400+I400","v":0}]
["168","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=8 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["169","Прайс","Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением t=4 мм","т",3.4319999999999999,null,null,null,null,0]
["170","Прайс","Листы стальные просечно-вытяжные ПВ506","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["171","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",56.6,null,null,null,null,0]
["172","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",56.6,null,null,null,null,0]
["Конструкции покрытий",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["173","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",20.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n12,3",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0656",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n4,1",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n207,9",null,null,null,null,0]
["174","ТЕР09-03-002-12\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",21.32,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n41,57",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0414",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0661",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0661",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n12,58",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0128",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,022",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0066",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0107",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3987",null,null,null,null,0]
["175","Прайс","Двутавры стальные горяекатанные с параллельными гранями полок 40Ш1","т",9.984,null,null,null,null,0]
["176","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 20П","т",9.36,null,null,null,null,0]
["177","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 16П","т",0.312,null,null,null,null,0]
["178","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=20 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["179","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=14 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["180","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=10 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["181","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 110х7 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["182","Прайс","Уголки стальные горячекатаные неравнополочные 140х90х8 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["183","ТЕР09-04-002-01","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",5.97,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n8,358",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0177",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0036",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0131",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n2,507",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0078",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0657",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0955",null,null,null,null,0]
["184","Прайс","Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами  для строительства H57-750-0,8","т",6.5,null,null,null,null,0]
["185","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",2.2919999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["186","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",27,null,null,null,null,0]
["187","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",27,null,null,null,null,0]
["Конструкции фахверка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["188","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",2.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n7,02",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0581",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n1,35",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n114,3",null,null,null,null,0]
["189","ТЕР09-04-006-01\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж фахверка","1 т конструкций",2.8079999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n7,301",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0054",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,0449",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n2,19",null,null,null,null,{"$f":"G464+I464","v":0}]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0017",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0525",null,null,null,null,0]
["190","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",1.0782999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["191","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 120х5 мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["192","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 100х5 мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["193","Прайс","Профили стальные гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные для строительных конструкций 80х5 мм","т",1.6639999999999999,null,null,null,null,0]
["194","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 110х7 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["195","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 63х5 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["196","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",1.7027000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n5,074",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0051",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0058",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0119",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n1,538",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0324",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0272",null,null,null,null,0]
["197","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",6.4999999999999997E-3,null,null,null,null,0]
["198","Прайс","Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами  для строительства HC35-1000-0,7","т",1.4,null,null,null,null,0]
["199","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",4.0999999999999996,null,null,null,null,0]
["200","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",4.0999999999999996,null,null,null,null,0]
["Лестницы, ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["201","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",8.4,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n5,04",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,1344",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,68",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n429",null,null,null,null,0]
["202","ТЕР09-03-029-01\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",8.7360000000000007,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n11,97",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0169",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0349",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n3,582",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0052",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,009",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0087",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1634",null,null,null,null,0]
["203","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.113568,null,null,null,null,0]
["204","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 20П","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["205","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 16П","т",2.2879999999999998,null,null,null,null,0]
["206","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 14П","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["207","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=8 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["208","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=6 мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["209","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=4 мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["210","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 75х5 мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["211","Прайс","Уголки стальные горячекатаные равнополочные 50х4 мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["212","Прайс","Прокат сортовой стальной горячетканый круглый Ø20 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["213","Прайс","Прокат сортовой стальной горячетканый круглый Ø16 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["214","Прайс","Трубы стальные водогазопроводные Ø42,3х2,8 мм","т",1.8720000000000001,null,null,null,null,0]
["215","Прайс","Трубы стальные водогазопроводные Ø21,3х2,5 мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["216","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",3.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n2,79",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,0555",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,62",null,null,null,null,{"$f":"G528+I528","v":0}]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n130,4",null,null,null,null,0]
["217","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",3.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n4,247",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0124",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n1,271",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0031",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,058",null,null,null,null,0]
["218","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",8.9980000000000004E-2,null,null,null,null,0]
["219","Прайс","Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением t=4 мм","т",1.6,null,null,null,null,0]
["220","Прайс","Листы стальные просечно-вытяжные ПВ506","т",1.5,null,null,null,null,0]
["221","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",11.5,null,null,null,null,0]
["222","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",11.5,null,null,null,null,0]
["Кабельные конструкции",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["223","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,6",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,2",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n10,14",null,null,null,null,0]
["224","ТЕР09-03-002-12\nТех. часть ТЕР09. Строительные металлические конструкции. II. Исчисление объемов работ, п. 2.9.1, k=1,04, (1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД)","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",1.04,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n2,028",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n0,6136",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0194",null,null,null,null,0]
["225","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 20П","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["226","Прайс","Швеллеры стальные горячекатанные 16П","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["227","Прайс","Прокат листовой горячекатаный t=8 мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["228","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",1,null,null,null,null,0]
["229","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",1,null,null,null,null,0]
["Антикоррозионная защита",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["230","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",41.350999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0827",null,null,null,null,0]
["231","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",496.2,null,null,null,null,0]
["232","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, (в 2 слоя)","100 м2 окрашиваемой поверхности",41.350999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,1158",null,null,null,null,0]
["233","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",1571,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G15:G579)","v":0},null,{"$f":"SUM(I15:I579)","v":0},{"$f":"SUM(J15:J579)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G580/1.2","v":0},null,{"$f":"I580/1.2","v":0},{"$f":"J580/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-1","index":8,"n_rows":331,"n_cols":10,"rows_kept":331,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.024-П-01-03"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.024 Пересыпная станция №5 (код SAP 01.02.019) код ГП 2.2.5"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ_2_0_RU_IFC"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-03","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",34.850050000000003,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0035",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n20,91",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0676",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0011\n0,0383",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00007\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,18\n6,273",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0209",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0359",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0108",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0003\n0,0105",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,6517",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",34.505000000000003,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n20,7",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,1104",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n6,901",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n349,9",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",5.665,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",24.617000000000001,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.309,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.92700000000000005,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",1.236,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.82399999999999995,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["11",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",34.505000000000003,null,null,null,null,0]
["12","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",34.505000000000003,null,null,null,null,0]
["13","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",34.505000000000003,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["14","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",68.763829999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0069",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n134,1",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,1334",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,2132",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,2132",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n40,57",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0413",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0708",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0213",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0344",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n1,286",null,null,null,null,0]
["15","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",68.082999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n40,85",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,2179",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n13,62",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n690,4",null,null,null,null,0]
["16","Прайс","Двутавр 25Ш1","т",0.309,null,null,null,null,0]
["17","Прайс","Двутавр 30Б1","т",16.068000000000001,null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",4.0170000000000003,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",12.257,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Двутавр 40Ш1","т",9.3729999999999993,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Двутавр 70Б2","т",11.536,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Швеллер 24П","т",2.06,null,null,null,null,0]
["23","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",1.236,null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",3.5019999999999998,null,null,null,null,0]
["26","Прайс","Прокат листовой 14мм","т",2.6779999999999999,null,null,null,null,0]
["27","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",1.236,null,null,null,null,0]
["28","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",3.7080000000000002,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["29",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",68.082999999999998,null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
["30","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",68.082999999999998,null,null,null,null,0]
["31","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",68.082999999999998,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Прогоны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["32","ТЕР09-03-015-01","Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",5.7216500000000003,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,5\n2,861",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0111",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0026\n0,0149",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003\n0,0172",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,15\n0,8582",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0034",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0001\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,107",null,null,null,null,0]
["33","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",5.665,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n14,73",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,1218",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n2,833",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n239,7",null,null,null,null,0]
["34","Прайс","Швеллер 20П","т",5.15,null,null,null,null,0]
["35","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.51500000000000001,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["36",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",5.665,null,null,null,null,0]
["37","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",5.665,null,null,null,null,0]
["38","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",5.665,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Связи, распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["39","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",12.587630000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n15,11",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0244",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0055",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,2643",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n4,532",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0076",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,013",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0039",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2354",null,null,null,null,0]
["40","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",12.462999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n32,4",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,268",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n6,232",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n527,4",null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Профиль гн. 200*7","т",1.236,null,null,null,null,0]
["42","Прайс","Профиль гн. 160*5","т",3.9140000000000001,null,null,null,null,0]
["43","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",1.236,null,null,null,null,0]
["44","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",3.7080000000000002,null,null,null,null,0]
["45","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["46","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["47","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",1.133,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["51",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",12.462999999999999,null,null,null,null,0]
["52","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",12.462999999999999,null,null,null,null,0]
["53","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",12.462999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Балки крановые, рельсы и эл-ты крепления",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["54","ТЕР09-03-003-02","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т","1 т конструкций",8.5304599999999997,null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n9,384",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0165",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,029",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0028\n0,0239",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,33\n2,815",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0051",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0088",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,003\n0,0256",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1595",null,null,null,null,0]
["55","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",8.4459999999999997,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n5,068",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,027",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,689",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n85,64",null,null,null,null,0]
["56","Прайс","Двутавр М45","т",5.7679999999999998,null,null,null,null,0]
["57","Прайс","Двутавр М36","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["58","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["59","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.61799999999999999,null,null,null,null,0]
["61","ТЕР09-03-003-02","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т","1 т конструкций",1.01,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000113\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,243\n1,255",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000339\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,0021922\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003842\n0,0039",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003164\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000113\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,3729\n0,3766",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,000678\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011639\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003503\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,00339\n0,0034",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021131\n0,0213",null,null,null,null,0]
["62","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1.03,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,618",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0033",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,206",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n10,44",null,null,null,null,0]
["63","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",1.03,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["64",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",9.4760000000000009,null,null,null,null,0]
["65","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",9.4760000000000009,null,null,null,null,0]
["66","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",9.4760000000000009,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["67","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",19.661670000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n51,12",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0381",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,3146",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n15,34",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0118",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0061",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0197",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3677",null,null,null,null,0]
["68","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.19661699999999999,null,null,null,null,0]
["69","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",19.466999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n50,61",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,4185",null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n9,734",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n823,8",null,null,null,null,0]
["70","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.92700000000000005,null,null,null,null,0]
["71","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",14.625999999999999,null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Швеллер гнутый 100*63*4","т",0.92700000000000005,null,null,null,null,0]
["73","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",1.339,null,null,null,null,0]
["74","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",1.339,null,null,null,null,0]
["75","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["76","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["77",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",19.466999999999999,null,null,null,null,0]
["78","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",19.466999999999999,null,null,null,null,0]
["79","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",19.466999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Лестницы, площадки, ограждения, щиты и рамы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["80","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",48.894100000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0049",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n66,98",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0949",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,1956",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n20,05",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0293",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0504",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0152",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0489",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,9143",null,null,null,null,0]
["81","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.63562300000000005,null,null,null,null,0]
["82","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",48.41,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n29,05",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,7746",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n9,682",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n2472",null,null,null,null,0]
["83","Прайс","Двутавр 25Ш1","т",4.12,null,null,null,null,0]
["84","Прайс","Двутавр 30Б1","т",2.472,null,null,null,null,0]
["85","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",4.0170000000000003,null,null,null,null,0]
["86","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",4.7380000000000004,null,null,null,null,0]
["87","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["88","Прайс","Швеллер 24П","т",1.236,null,null,null,null,0]
["89","Прайс","Швеллер 20П","т",13.081,null,null,null,null,0]
["90","Прайс","Швеллер 16П","т",2.1629999999999998,null,null,null,null,0]
["91","Прайс","Швеллер 12П","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["92","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["93","Прайс","Уголок равнополочный 90*6","т",1.339,null,null,null,null,0]
["94","Прайс","Уголок равнополочный 75*6","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["95","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["96","Прайс","Уголок равнополочный 35*4","т",0.61799999999999999,null,null,null,null,0]
["97","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.82399999999999995,null,null,null,null,0]
["98","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["99","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",4.12,null,null,null,null,0]
["100","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",5.15,null,null,null,null,0]
["101","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",1.236,null,null,null,null,0]
["102","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 20мм","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["103","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16мм","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["104",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",48.41,null,null,null,null,0]
["105","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",48.41,null,null,null,null,0]
["106","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",48.41,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Закладные детали",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["107","ТЕР06-01-015-09","Установка закладных деталей весом: более 20 кг","1 т",1.76851,null,null,null,null,0]
["108","ТССЦ-204-0056","Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: плоских","т",1.7509999999999999,null,null,null,null,0]
["109","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.51500000000000001,null,null,null,null,0]
["110","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["111","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,{"$f":"G271+I271","v":0}]
["112","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["113","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.61799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["114",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",1.7509999999999999,null,null,null,null,0]
["115","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",1.7509999999999999,null,null,null,null,0]
["116","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",1.7509999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 9. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["117","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",12.483599999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n17,1",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0242",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0499",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n5,118",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0075",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0129",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0039",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0125",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2334",null,null,null,null,0]
["118","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.11054600000000001,null,null,null,null,0]
["119","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",8.4459999999999997,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n7,601",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,1512",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,689",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n355,4",null,null,null,null,0]
["120","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",6.2830000000000004,null,null,null,null,0]
["121","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["122","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",5.665,null,null,null,null,0]
["123","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",0.2039,null,null,null,null,0]
["124","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",5.0107999999999997,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n14,93",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0149",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,017",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0351",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n4,525",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0065",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0952",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0802",null,null,null,null,0]
["125","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",0.28960000000000002,null,null,null,null,0]
["126","Прайс","Профиль HC35-1000-0,8","т",4.12,null,null,null,null,0]
["127","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",0.14829999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["128",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",12.566000000000001,null,null,null,null,0]
["129","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",12.566000000000001,null,null,null,null,0]
["130","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",12.566000000000001,null,null,null,null,0]
["Раздел 10. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["131","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",46.54,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0931",null,null,null,null,0]
["132","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",558.5,null,null,null,null,0]
["133","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",46.54,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,1303",null,null,null,null,0]
["134","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",1769,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G329)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I329)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J329)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G330/1.2","v":0},null,{"$f":"I330/1.2","v":0},{"$f":"J330/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-2","index":9,"n_rows":257,"n_cols":10,"rows_kept":257,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.045-П-00-01"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.045 Конвейерная галерея №6 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ_2_0_RU_IFC"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-10","Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",12.79569,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0013",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n24,95",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0248",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0016\n0,0205",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00004\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n7,549",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0132",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,004",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0023\n0,0294",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2393",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",12.669,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n7,601",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0405",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,534",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n128,5",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",2.06,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",8.9610000000000003,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.51500000000000001,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.309,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.309,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["10",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",12.669,null,null,null,null,0]
["11","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",12.669,null,null,null,null,0]
["12","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",12.669,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["13","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",27.15183,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n52,95",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0527",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0842",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0842",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n16,02",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0163",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,028",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0084",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0136",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,5077",null,null,null,null,0]
["14","ТЕРм38-01-002-01","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",26.882999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n16,13",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,086",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n5,377",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","8,5\n228,5",null,null,null,null,0]
["15","Прайс","Двутавр 30Б1","т",5.5620000000000003,null,null,null,null,0]
["16","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",6.6950000000000003,null,null,null,null,0]
["17","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",4.7380000000000004,null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Двутавр 40Ш1","т",2.9870000000000001,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Двутавр 70Б2","т",4.12,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Швеллер 24П","т",0.82399999999999995,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.51500000000000001,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["23","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["24",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",26.882999999999999,null,null,null,null,0]
["25","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",26.882999999999999,null,null,null,null,0]
["26","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",26.882999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Прогоны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["27","ТЕР09-03-015-01","Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",2.0806,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,5\n1,04",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0026\n0,0054",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003\n0,0062",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,15\n0,3121",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0389",null,null,null,null,0]
["28","ТЕРм38-01-003-01","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",2.06,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n5,356",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0443",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n1,03",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","33,2\n68,39",null,null,null,null,0]
["29","Прайс","Швеллер 20П","т",1.8540000000000001,null,null,null,null,0]
["30","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["31",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",2.06,null,null,null,null,0]
["32","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",2.06,null,null,null,null,0]
["33","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",2.06,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Связи, распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["34","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",4.6813500000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n5,618",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0091",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0021",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,0983",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n1,685",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0048",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0875",null,null,null,null,0]
["35","ТЕРм38-01-003-01","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",4.6349999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n12,05",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0997",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n2,318",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","33,2\n153,9",null,null,null,null,0]
["36","Прайс","Профиль гн. 200*7","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["37","Прайс","Профиль гн. 160*5","т",1.4419999999999999,null,null,null,null,0]
["38","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",1.339,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.51500000000000001,null,null,null,null,0]
["42","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["43","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["44","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["45",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",4.6349999999999998,null,null,null,null,0]
["46","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",4.6349999999999998,null,null,null,null,0]
["47","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",4.6349999999999998,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["48","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",1.8725400000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n4,869",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0036",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,03",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n1,461",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,035",null,null,null,null,0]
["49","ТЕРм38-01-003-01","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу","1 т конструкций",1.8540000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n4,82",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0399",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n0,927",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","33,2\n61,55",null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",1.4419999999999999,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["52","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["53","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["54","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["55",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",1.8540000000000001,null,null,null,null,0]
["56","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",1.8540000000000001,null,null,null,null,0]
["57","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",1.8540000000000001,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения, щиты и рамы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["58","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",2.9119999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n3,989",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0056",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0116",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n1,194",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0017",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0029",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0545",null,null,null,null,0]
["59","ТЕРм38-01-004-02","Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",2.8839999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n1,73",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,0461",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,5768",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","43,78\n126,3",null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",0.309,null,null,null,null,0]
["61","Прайс","Швеллер 24П","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["62","Прайс","Швеллер 16П","т",0.72099999999999997,null,null,null,null,0]
["63","Прайс","Швеллер 12П","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["64","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.309,null,null,null,null,0]
["65","Прайс","Уголок равнополочный 90*6","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["66","Прайс","Уголок равнополочный 35*4","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["67","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["68","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["69","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",3.7856000000000001E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["70",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",2.9119999999999999,null,null,null,null,0]
["71","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",2.9119999999999999,null,null,null,null,0]
["72","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",2.9119999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["73","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",1.248,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n1,71",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n0,5117",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0004",null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0233",null,null,null,null,0]
["74","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["75","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["76","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",1.2854000000000001E-2,null,null,null,null,0]
["77","ТЕР09-04-002-01","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",2.12,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n2,968",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0063",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0047",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n0,8904",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0233",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0339",null,null,null,null,0]
["78","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",2.08,null,null,null,null,0]
["79","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",7.6300000000000007E-2,null,null,null,null,0]
["80","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",2.1080999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n6,282",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0063",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0072",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0148",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n1,904",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0401",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0337",null,null,null,null,0]
["81","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",0.12180000000000001,null,null,null,null,0]
["82","Прайс","Профиль HC35-1000-0,8","т",1.56,null,null,null,null,0]
["83","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",7.5899999999999995E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["84",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",4.8879999999999999,null,null,null,null,0]
["85","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",4.8879999999999999,null,null,null,null,0]
["86","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",4.8879999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["87","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",13.95,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0279",null,null,null,null,0]
["88","Прайс","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",167.4,null,null,null,null,0]
["89","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",13.95,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0391",null,null,null,null,0]
["90","Прайс","Эмаль ПФ-115 серая","кг",530.1,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G255)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I255)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J255)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G256/1.2","v":0},null,{"$f":"I256/1.2","v":0},{"$f":"J256/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-3","index":10,"n_rows":229,"n_cols":10,"rows_kept":229,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.052-П-00-01"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.052 Конвейерная галерея № 13 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ_2_0_RU_IFC"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-02","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т","1 т конструкций",7.8,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0008",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,7\n5,46",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0151",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0018\n0,014",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00015\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,21\n1,638",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0047",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,008",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0007\n0,0055",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1459",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",7.7249999999999996,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n4,635",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0247",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n1,545",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n78,33",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",5.4589999999999996,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",1.236,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.309,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20599999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["10",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",7.7249999999999996,null,null,null,null,0]
["11","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",7.7249999999999996,null,null,null,null,0]
["12","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",7.7249999999999996,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["13","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",11.231999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n21,9",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0218",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0348",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0348",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n6,627",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0067",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0116",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0035",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0056",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,21",null,null,null,null,0]
["14","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",11.124000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n6,674",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0356",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,225",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n112,8",null,null,null,null,0]
["15","Прайс","Двутавр 25Ш1","т",2.8839999999999999,null,null,null,null,0]
["16","Прайс","Двутавр 30Б1","т",3.399,null,null,null,null,0]
["17","Прайс","Двутавр 30Ш1","т",0.309,null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",2.8839999999999999,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Швеллер 24П","т",0.51500000000000001,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.309,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.41199999999999998,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["23",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",11.124000000000001,null,null,null,null,0]
["24","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",11.124000000000001,null,null,null,null,0]
["25","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",11.124000000000001,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Прогоны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["26","ТЕР09-03-015-01","Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",1.248,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,5\n0,624",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0026\n0,0032",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003\n0,0037",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,15\n0,1872",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0233",null,null,null,null,0]
["27","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1.236,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n3,214",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0266",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n0,618",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n52,31",null,null,null,null,0]
["28","Прайс","Швеллер 20П","т",1.133,null,null,null,null,0]
["29","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["30",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",1.236,null,null,null,null,0]
["31","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",1.236,null,null,null,null,0]
["32","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",1.236,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Связи, распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["33","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",1.56,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n1,872",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,0328",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n0,5616",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0292",null,null,null,null,0]
["34","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1.5449999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n4,017",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0332",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n0,7725",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n65,38",null,null,null,null,0]
["35","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.309,null,null,null,null,0]
["36","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",0.82399999999999995,null,null,null,null,0]
["37","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["38","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["41",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",1.5449999999999999,null,null,null,null,0]
["42","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",1.5449999999999999,null,null,null,null,0]
["43","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",1.5449999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["44","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",2.496,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n6,49",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0048",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,0399",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n1,947",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0025",null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0467",null,null,null,null,0]
["45","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",2.472,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n6,427",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0531",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n1,236",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n104,6",null,null,null,null,0]
["46","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",0.51500000000000001,null,null,null,null,0]
["47","Прайс","Профиль гн. 80*5","т",1.5449999999999999,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["52",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",2.472,null,null,null,null,0]
["53","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",2.472,null,null,null,null,0]
["54","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",2.472,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения, щиты и рамы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["55","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",0.104,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n0,1425",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n0,0426",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0019",null,null,null,null,0]
["56","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,0618",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,0206",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n5,26",null,null,null,null,0]
["57","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16мм","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["58","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",1.3519999999999999E-3,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["59",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["60","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["61","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",0.10299999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["62","ТЕР09-04-002-01","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",1.1399999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n1,596",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0034",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n0,4788",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0125",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0182",null,null,null,null,0]
["63","Прайс","Профиль стальной H57-750-0,8","т",1.236,null,null,null,null,0]
["64","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",4.1000000000000002E-2,null,null,null,null,0]
["65","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",1.1274,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n3,36",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0033",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0038",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0079",null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n1,018",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0214",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,018",null,null,null,null,0]
["66","Прайс","Профиль стальной HC35-1000-0,8","т",0.92700000000000005,null,null,null,null,0]
["67","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",4.0599999999999997E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["68",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",2.1629999999999998,null,null,null,null,0]
["69","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",2.1629999999999998,null,null,null,null,0]
["70","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",2.1629999999999998,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["71","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",6.37,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0127",null,null,null,null,0]
["72","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",76.400000000000006,null,null,null,null,0]
["73","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",6.37,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0178",null,null,null,null,0]
["74","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",242.1,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G227)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I227)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J227)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G228/1.2","v":0},null,{"$f":"I228/1.2","v":0},{"$f":"J228/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.2.6-КМ","index":11,"n_rows":324,"n_cols":10,"rows_kept":324,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.2.6-КМ_07.04.025-П-01-03"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 07.04.025 Пересыпная станция №6 (код SAP 01.02.020) код ГП 2.2.6"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.2.6-КМ_2_0_RU_IFС"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-03","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",17.576000000000001,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0018",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n10,55",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0341",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0011\n0,0193",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00007\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,18\n3,164",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0105",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0181",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0054",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0003\n0,0053",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3287",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",16.899999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n10,14",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0541",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3,38",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n171,4",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",14.144,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Двутавр 25К1","т",1.04,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.624,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["11","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["12",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",16.899999999999999,null,null,null,null,0]
["13","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",16.899999999999999,null,null,null,null,0]
["14","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",16.899999999999999,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["15","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",16.015999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n31,23",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0311",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0496",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0496",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n9,449",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0096",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0165",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,005",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,008",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2995",null,null,null,null,0]
["16","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",15.4,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n9,24",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0493",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3,08",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n156,2",null,null,null,null,0]
["17","Прайс","Двутавр 30Б1","т",4.2640000000000002,null,null,null,null,0]
["18","Прайс","Двутавр 35Б1","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Двутавр 40Ш1","т",3.952,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",3.3279999999999998,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Швеллер 20П","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["23","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["24","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["26",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",15.4,null,null,null,null,0]
["27","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",15.4,null,null,null,null,0]
["28","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",15.4,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Прогоны",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
["29","ТЕР09-03-015-01","Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",1.976,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,5\n0,988",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0038",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0026\n0,0051",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003\n0,0059",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,15\n0,2964",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,002",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,037",null,null,null,null,0]
["30","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1.9,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n4,94",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,0409",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n0,95",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n80,41",null,null,null,null,0]
["31","Прайс","Швеллер 20П","т",1.56,null,null,null,null,0]
["32","Прайс","Уголок равнополочный 75*6","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["33","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["34",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",1.9,null,null,null,null,0]
["35","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",1.9,null,null,null,null,0]
["36","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",1.9,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Связи, распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["37","ТЕР09-03-014-01","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м","1 т конструкций",6.4480000000000004,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,2\n7,738",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0125",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00044\n0,0028",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,021\n0,1354",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,36\n2,321",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0039",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0066",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,002",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1206",null,null,null,null,0]
["38","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",6.2,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n16,12",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,1333",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n3,1",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n262,4",null,null,null,null,0]
["39","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",3.12,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",2.6,null,null,null,null,0]
["41","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["42","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["43","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["44","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["45",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",6.2,null,null,null,null,0]
["46","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",6.2,null,null,null,null,0]
["47","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",6.2,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Балки крановые, рельсы и эл-ты крепления",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["48","ТЕР09-03-003-02","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т","1 т конструкций",4.2640000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n4,69",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0083",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0145",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0028\n0,0119",null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,33\n1,407",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0044",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,003\n0,0128",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0797",null,null,null,null,0]
["49","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",4.0999999999999996,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n2,46",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0131",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,82",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n41,57",null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Двутавр М45","т",2.7040000000000002,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","Двутавр М30","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["52","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",1.04,null,null,null,null,0]
["53","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["54","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["55","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["56","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["57",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",4.0999999999999996,null,null,null,null,0]
["58","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",4.0999999999999996,null,null,null,null,0]
["59","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",4.0999999999999996,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Фахверк",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["60","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",9.6720000000000006,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n25,15",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0188",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,1548",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n7,544",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0058",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0097",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1809",null,null,null,null,0]
["61","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",9.672E-2,null,null,null,null,0]
["62","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",9.3000000000000007,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n24,18",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,2",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n4,65",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n393,6",null,null,null,null,0]
["63","Прайс","Профиль гн. 160*8","т",1.56,null,null,null,null,0]
["64","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",4.5759999999999996,null,null,null,null,0]
["65","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",1.248,null,null,null,null,0]
["66","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.312,null,null,null,null,0]
["67","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.624,null,null,null,null,0]
["68","Прайс","Швеллер гнутый 120*60*5","т",0.52,null,null,null,null,0]
["69","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["70","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["71","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["73",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",9.3000000000000007,null,null,null,null,0]
["74","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",9.3000000000000007,null,null,null,null,0]
["75","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",9.3000000000000007,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Лестницы, площадки, ограждения, щиты и рамы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["76","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",13.103999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n17,95",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0254",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0524",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n5,373",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0079",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0135",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0041",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0131",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,245",null,null,null,null,0]
["77","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.170352,null,null,null,null,0]
["78","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",12.6,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n7,56",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,2016",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,52",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n643,5",null,null,null,null,0]
["79","Прайс","Двутавр 30Б1","т",1.04,null,null,null,null,0]
["80","Прайс","Профиль гн. 160*8","т",1.56,null,null,null,null,0]
["81","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",0.52,null,null,null,null,0]
["82","Прайс","Швеллер 20П","т",1.56,null,null,null,null,0]
["83","Прайс","Швеллер 16П","т",2.08,null,null,null,null,0]
["84","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["85","Прайс","Уголок равнополочный 75*6","т",0.624,null,null,null,null,0]
["86","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["87","Прайс","Уголок не равнополочный 100*63*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["88","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["89","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["90","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["91","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["92","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["93","Прайс"," ВГП 42,3*2,8","т",2.08,null,null,null,null,0]
["94","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["95","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 20мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["96","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["97",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",12.6,null,null,null,null,0]
["98","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",12.6,null,null,null,null,0]
["99","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",12.6,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Закладные детали",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["100","ТЕР06-01-015-09","Установка закладных деталей весом: более 20 кг","1 т",2.1840000000000002,null,null,null,null,0]
["101","ТЕРм38-01-006-07","Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)","1 т конструкций",2.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n2,31",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0476\n0,1",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,3\n0,63",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","69,18\n145,3",null,null,null,null,0]
["102","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["103","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["104","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["105","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["106",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",2.1,null,null,null,null,0]
["107","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",2.1,null,null,null,null,0]
["108","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",2.1,null,null,null,null,0]
["Раздел 9. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["109","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",2.3919999999999999,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n3,277",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0046",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0096",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n0,9807",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0024",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0447",null,null,null,null,0]
["110","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",2.4638E-2,null,null,null,null,{"$f":"G271+I271","v":0}]
["111","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",2.2999999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n2,07",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,0412",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,46",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n96,78",null,null,null,null,0]
["112","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",1.3,null,null,null,null,0]
["113","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",1,null,null,null,null,0]
["114","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",2.4638E-2,null,null,null,null,0]
["115","ТЕР09-04-002-01","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",1.74,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n2,436",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0052",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0038",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n0,7308",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0191",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0278",null,null,null,null,0]
["116","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",1.9,null,null,null,null,0]
["117","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",6.7000000000000002E-3,null,null,null,null,0]
["118","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",4.9865000000000004,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n14,86",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0148",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,017",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,0349",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n4,503",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0065",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0947",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0798",null,null,null,null,0]
["119","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",0.28820000000000001,null,null,null,null,0]
["120","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",1.9099999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["121","Прайс","Профиль HC35-1000-0,7","т",4.0999999999999996,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["122",null,"Арматура, металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",8.3000000000000007,null,null,null,null,0]
["123","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",8.3000000000000007,null,null,null,null,0]
["124","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",8.3000000000000007,null,null,null,null,0]
["Раздел 10. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["125","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",12.207100000000001,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0244",null,null,null,null,0]
["126","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",146.5,null,null,null,null,0]
["127","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",12.207100000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0342",null,null,null,null,0]
["128","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",463.9,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G322)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I322)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J322)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G323/1.2","v":0},null,{"$f":"I323/1.2","v":0},{"$f":"J323/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-2.2.7-КМ ","index":12,"n_rows":328,"n_cols":10,"rows_kept":328,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.2.7-КМ_07.04.026-П-01-03"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические., 07.04.026 Приводная станция  (код SAP 01.02.005) код ГП 2.2.7"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-2.2.7-КМ_1_0_RU_IFC"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Фахверк"]
["1","ТЕР09-04-006-01","Монтаж фахверка","1 т конструкций",8.4239999999999995,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0008",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n21,9",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0163",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,016\n0,1348",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,78\n6,571",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0051",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0084",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,1575",null,null,null,null,0]
["2","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",8.4239999999999995E-2,null,null,null,null,0]
["3","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",8.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n21,06",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,1742",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n4,05",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n342,8",null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Профиль гн. 160*5","т",0.312,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Профиль гн. 140*5","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["6","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",5.4080000000000004,null,null,null,null,0]
["7","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["8","Прайс","Уголок равнополочный 125*8","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["9","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["10","Прайс","Уголок равнополочный 63*5","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["11","Прайс","Швеллер гнутый 120*60*5","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["12","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["13","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["14",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",8.1,null,null,null,null,0]
["15","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",8.1,null,null,null,null,0]
["16","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",8.1,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Монорельсы",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["17","ТЕР09-03-003-02","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т","1 т конструкций",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n1,487",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0046",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0028\n0,0038",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,33\n0,4462",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,003\n0,0041",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0253",null,null,null,null,0]
["18","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",1.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,78",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0042",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,26",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n13,18",null,null,null,null,0]
["19","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.104,null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["23","ТЕР09-03-003-02","Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 2,0 т","1 т конструкций",2.2879999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000115\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,265\n2,894",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000345\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,002231\n0,0051",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00391\n0,0089",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00322\n0,0074",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000115\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,3795\n0,8683",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00069\n0,0016",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011845\n0,0027",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003565\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,00345\n0,0079",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021505\n0,0492",null,null,null,null,0]
["24","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",2.2000000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n1,32",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,007",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,44",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n22,31",null,null,null,null,0]
["25","Прайс","Двутавр М45","т",2.6312000000000002,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["26",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции\n201-0758","т",3.5,null,null,null,null,0]
["27","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",3.5,null,null,null,null,0]
["28","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",3.5,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["29","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",2.496,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n3,42",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0048",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,01",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n1,023",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0025",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0467",null,null,null,null,0]
["30","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",2.5708999999999999E-2,null,null,null,null,0]
["31","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",2.4,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n2,16",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,043",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,48",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n101",null,null,null,null,0]
["32","Прайс","Лист стальной с рифлением ромбическим 4мм","т",2.2000000000000002,null,null,null,null,0]
["33","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.2,null,null,null,null,0]
["34","ТЕР09-04-002-01","Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м","100 м2 покрытия",1.19,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,4\n1,666",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,0035",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00061\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0022\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,42\n0,4998",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,011\n0,0131",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,019",null,null,null,null,0]
["35","Прайс","Профиль H57-750-0,8","т",1.3,null,null,null,null,0]
["36","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",4.5999999999999999E-3,null,null,null,null,0]
["37","ТЕР09-04-006-02","Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м","100 м2",3.7166000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,00015\n0,0006",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,98\n11,08",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00004\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00297\n0,011",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0034\n0,0126",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,007\n0,026",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00002\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,903\n3,356",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00009\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0013\n0,0048",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00047\n0,0017",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,019\n0,0706",null,null,null,null,{"$f":"G143+I143","v":0}]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,016\n0,0595",null,null,null,null,0]
["38","ТССЦ-201-0382","Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления","т",0.21479999999999999,null,null,null,null,0]
["39","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",1.43E-2,null,null,null,null,0]
["40","Прайс","Профиль HC35-1000-0,7","т",3.3,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["41",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",7,null,null,null,null,0]
["42","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",7,null,null,null,null,0]
["43","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",7,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Лестницы, площадки, ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["44","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",11.128,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n15,25",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0216",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0445",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n4,562",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0067",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0115",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0034",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0111",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2081",null,null,null,null,0]
["45","ТССЦ-110-0008","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 8,8","т",0.14466399999999999,null,null,null,null,0]
["46","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",10.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n6,42",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,1712",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n2,14",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n546,4",null,null,null,null,0]
["47","Прайс","Двутавр 30Б1","т",0.52,null,null,null,null,0]
["48","Прайс","Профиль гн. 200*6","т",1.04,null,null,null,null,0]
["49","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.104,null,null,null,null,0]
["50","Прайс","Профиль гн. 100*5","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["51","Прайс","Швеллер 27П","т",1.3520000000000001,null,null,null,null,0]
["52","Прайс","Швеллер 22П","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["53","Прайс","Швеллер 16П","т",2.2879999999999998,null,null,null,null,0]
["54","Прайс","ВГП 65*3","т",0.104,null,null,null,null,0]
["55","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["56","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["57","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.624,null,null,null,null,0]
["58","Прайс","Уголок равнополочный 50*4","т",0.624,null,null,null,null,0]
["59","Прайс","Уголок не равнополочный 125*80*10","т",0.104,null,null,null,null,0]
["60","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 20","т",0.104,null,null,null,null,0]
["61","Прайс","Прокат стальной горячетканый круглый диаметр 16","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["62","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["63","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["64","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["65","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["66","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["67",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",10.7,null,null,null,null,0]
["68","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",10.7,null,null,null,null,0]
["69","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",10.7,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Связи и распорки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["70","ТЕР09-03-014-02","Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  50 м","1 т конструкций",11.44,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0011",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,1\n12,58",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0222",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,00041\n0,0047",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,02\n0,2288",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,33\n3,775",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0069",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0118",null,null,null,null,{"$f":"G207+I207","v":0}]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0035",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0002\n0,0023",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,2139",null,null,null,null,0]
["71","ТЕРм38-01-003-03","Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",11,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,6\n28,6",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0215\n0,2365",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,5\n5,5",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,32\n465,5",null,null,null,null,0]
["72","Прайс","Профиль гн. 200*6","т",3.2240000000000002,null,null,null,null,0]
["73","Прайс","Профиль гн. 160*5","т",2.3919999999999999,null,null,null,null,0]
["74","Прайс","Профиль гн. 140*5","т",0.104,null,null,null,null,0]
["75","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",2.496,null,null,null,null,0]
["76","Прайс","Уголок равнополочный 125*8","т",0.52,null,null,null,null,0]
["77","Прайс","Уголок равнополочный 100*7","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["78","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["79","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["80","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["81","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["82","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",0.312,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["83",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",11,null,null,null,null,0]
["84","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",11,null,null,null,null,0]
["85","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",11,null,null,null,null,0]
["Раздел 6. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["86","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",30.056000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,003",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n58,61",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0583",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0932",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0932",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n17,73",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,018",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,031",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0093",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,015",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,562",null,null,null,null,0]
["87","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",0.624,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,000115\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","2,2425\n1,399",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,0000345\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,002231\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,003565\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,003565\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,0000115\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,6785\n0,4234",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,00069\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,0011845\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,0003565\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,000575\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,021505\n0,0134",null,null,null,null,0]
["88","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",29.5,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n17,7",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0944",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n5,9",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n299,1",null,null,null,null,0]
["89","Прайс","Двутавр 50Ш1","т",1.456,null,null,null,null,0]
["90","Прайс","Двутавр 40Ш1","т",5.2,null,null,null,null,0]
["91","Прайс","Двутавр 20Ш1","т",1.04,null,null,null,null,0]
["92","Прайс","Двутавр 40Б1","т",8.32,null,null,null,null,0]
["93","Прайс","Двутавр 30Б1","т",4.2640000000000002,null,null,null,null,0]
["94","Прайс","Швеллер 40П","т",0.624,null,null,null,null,0]
["95","Прайс","Швеллер 27П","т",1.8720000000000001,null,null,null,null,{"$f":"G271+I271","v":0}]
["96","Прайс","Швеллер 24П","т",1.768,null,null,null,null,0]
["97","Прайс","Швеллер 22П","т",2.08,null,null,null,null,0]
["98","Прайс","Уголок не равнополочный 140*90*8","т",0.104,null,null,null,null,0]
["99","Прайс","Прокат листовой 25мм","т",0.23504,null,null,null,null,0]
["100","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.11752,null,null,null,null,0]
["101","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.11752,null,null,null,null,0]
["102","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.23504,null,null,null,null,0]
["103","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["104","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",1.04,null,null,null,null,0]
["105","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.93600000000000005,null,null,null,null,0]
["106","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["107","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["108",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",29.5,null,null,null,null,0]
["109","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",29.5,null,null,null,null,0]
["110","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",29.5,null,null,null,null,0]
["Раздел 7. Колонны",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["111","ТЕР09-03-002-03","Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т","1 т конструкций",17.992000000000001,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0018",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n10,8",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0005",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0349",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0011\n0,0198",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,00007\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,18\n3,239",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0108",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0185",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0056",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0003\n0,0054",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,3365",null,null,null,null,0]
["112","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",17.3,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n10,38",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0554",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n3,46",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n175,4",null,null,null,null,0]
["113","Прайс","Двутавр 35Ш1","т",14.664,null,null,null,null,0]
["114","Прайс","Профиль гн. 200*6","т",1.04,null,null,null,null,0]
["115","Прайс","Прокат листовой 40мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["116","Прайс","Прокат листовой 30мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["117","Прайс","Прокат листовой 16мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["118","Прайс","Прокат листовой 12мм","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["119","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.52,null,null,null,null,0]
["120","Прайс","Прокат листовой 8мм","т",0.20799999999999999,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов (металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["121",null,"Металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции\n201-0757","т",17.3,null,null,null,null,0]
["122","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",17.3,null,null,null,null,0]
["123","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",17.3,null,null,null,null,0]
["Раздел 8. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["124","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",11.743,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0235",null,null,null,null,0]
["125","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",140.9,null,null,null,null,0]
["126","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",11.743,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0329",null,null,null,null,0]
["127","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",446.2,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G326)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I326)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J326)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G327/1.2","v":0},null,{"$f":"I327/1.2","v":0},{"$f":"J327/1.2","v":0}]

{"sheet":"1632-2021-3.3.9-КМ","index":13,"n_rows":129,"n_cols":10,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"]
["(наименование стройки)"]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-3.3.9-КМ-03.02.080-П-00-00"]
["(локальная смета)"]
["на Конструкции металлические, 03.02.080 Электропомещение купольного склада (ЭП-7) (код SAP 02.05.001.09) код ГП 3.3.9"]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[null,"Основание:","1632-2021-3.3.9-КМ_0_A_RU_IFR"]
[]
["№ п/п","Обоснование","Наименование работ и затрат","Ед. изм.","Кол-во","Цена за ед.измерения работ, руб. с НДС","Всего, стоимость работ,руб. с НДС","Цена за ед.измерения материалов, руб. с НДС","Всего, стоимость материалов, руб. с НДС","Итого, руб. с НДС"]
[1,2,3,4,5,"6","7","8","9",10]
["Раздел 1. Колонны"]
["1","ТЕР09-03-002-10","Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 25 м","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,{"$f":"G14+I14","v":0}]
[null,"01.3.02.08-0001","Кислород газообразный технический","м3","1,95\n1,622",null,null,null,null,{"$f":"G15+I15","v":0}]
[null,"01.3.02.09-0022","Пропан-бутан смесь техническая","кг","0,59\n0,4909",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.11.07-0032","Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм","т","0,0016\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.03-0042","Болты с гайками и шайбами строительные","кг","0,04\n0,0333",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.15.06-0111","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"01.7.20.08-0071","Канат пеньковый пропитанный","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"07.2.07.12-0020","Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0023\n0,0019",null,null,null,null,0]
[null,"08.2.02.11-0007","Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0156",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.03.06-0002","Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"08.3.11.01-0091","Швеллеры № 40, марка стали Ст0","т","0,00194\n0,0016",null,null,null,null,0]
[null,"11.1.03.01-0077","Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I","м3","0,00103\n0,0009",null,null,null,null,0]
[null,"14.4.01.01-0003","Грунтовка ГФ-021","т","0,00031\n0,0003",null,null,null,null,0]
[null,"14.5.09.07-0030","Растворитель Р-4","кг","0,6\n0,4992",null,null,null,null,0]
["2","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",0.8,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n0,48",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,16",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n8,112",null,null,null,null,0]
["3","Прайс","Профиль гн. 140*6","т",0.624,null,null,null,null,0]
["4","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["5","Прайс","Прокат листовой 10мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["6",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции\n201-0757","т",0.8,null,null,null,null,0]
["7","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",0.8,null,null,null,null,0]
["8","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",0.8,null,null,null,null,0]
["Раздел 2. Балки",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["9","ТЕР09-03-002-12","Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м","1 т конструкций",2.496,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,95\n4,867",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0048",null,null,null,null,0]
[null,"101-1513","Электроды диаметром: 4 мм Э42","т","0,0031\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т","0,0031\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,59\n1,473",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0015",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0026",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0008",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,0005\n0,0012",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0467",null,null,null,null,0]
["10","ТЕРм38-01-002-03","Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)","1 т конструкций",2.4,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n1,44",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0032\n0,0077",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,48",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","10,14\n24,34",null,null,null,null,0]
["11","Прайс","Профиль гн. 120*5","т",0.104,null,null,null,null,0]
["12","Прайс","Швеллер 16П","т",1.976,null,null,null,null,0]
["13","Прайс","Уголок равнополочный  40*4","т",0.41599999999999998,null,null,null,null,0]
["14","Прайс","Прокат листовой 20мм","т",19.3752,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["15",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",2.4,null,null,null,null,0]
["16","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",2.4,null,null,null,null,0]
["17","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",2.4,null,null,null,null,0]
["Раздел 3. Ограждения",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["18","ТЕР09-03-029-01","Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением","1 т конструкций",2.1840000000000002,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n2,992",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0042",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0087",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n0,8954",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0013",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0007",null,null,null,null,{"$f":"G79+I79","v":0}]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0022",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0408",null,null,null,null,0]
["19","ТЕРм38-01-004-06","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением","1 т конструкций",2.1,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,6\n1,26",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,016\n0,0336",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,42",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","51,07\n107,2",null,null,null,null,0]
["20","Прайс","Прокат листовой 6мм","т",0.104,null,null,null,null,0]
["21","Прайс","Прокат листовой 4мм","т",1.1439999999999999,null,null,null,null,0]
["22","Прайс","ВГП 42,3*2,8","т",0.83199999999999996,null,null,null,null,0]
["23","Прайс","ВГП 21,3*2,5","т",0.104,null,null,null,null,0]
["24","ТССЦ-110-0007","Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 5.8","т",2.8392000000000001E-2,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["25",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",2.1,null,null,null,null,0]
["26","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",2.1,null,null,null,null,0]
["27","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",2.1,null,null,null,null,0]
["Раздел 4. Настил",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["28","ТЕР09-03-030-01","Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали","1 т конструкций",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т","0,0001\n0,0001",null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","1,37\n0,9974",null,null,null,null,0]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т","0,00003\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-1019","Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0","т","0,00194\n0,0014",null,null,null,null,0]
[null,"101-1515","Электроды диаметром: 4 мм Э46","т","0,004\n0,0029",null,null,null,null,0]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т","0,00001\n0",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,41\n0,2985",null,null,null,null,0]
[null,"101-2467","Растворитель марки: Р-4","т","0,0006\n0,0004",null,null,null,null,0]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3","0,00103\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"113-0021","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","т","0,00031\n0,0002",null,null,null,null,0]
[null,"201-0756","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т","т","0,001\n0,0007",null,null,null,null,0]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","10 м","0,0187\n0,0136",null,null,null,null,0]
["29","ТЕРм38-01-004-05","Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов","1 т конструкций",0.7,null,null,null,null,0]
[null,"101-0324","Кислород технический: газообразный","м3","0,9\n0,63",null,null,null,null,0]
[null,"101-1521","Электроды диаметром: 5 мм Э42","т","0,0179\n0,0125",null,null,null,null,0]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг","0,2\n0,14",null,null,null,null,0]
[null,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)","руб","42,08\n29,46",null,null,null,null,0]
["30","Прайс","Лист ПВЛ ПВ506","т",0.72799999999999998,null,null,null,null,0]
["31","ТССЦ-101-1810","Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям","т",2.7959999999999999E-3,null,null,null,null,0]
["Перевозка материалов ( металл 140 км. ОП \"МКМ-СПб\")",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["32",null,"металлопрокат, трубопрокат и металлоконструкции","т",0.7,null,null,null,null,0]
["33","ТССЦпг-03-02-01-140","Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза","1 т груза",0.7,null,null,null,null,0]
["34","ТССЦпг-01-01-02-015","Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т","1 т груза",0.7,null,null,null,null,0]
["Раздел 5. Антикоррозионная обработка",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["35","ТЕР13-03-002-04","Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021","100 м2 окрашиваемой поверхности",2.77,null,null,null,null,0]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т","0,002\n0,0055",null,null,null,null,0]
["36","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%","Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая","кг",33.200000000000003,null,null,null,null,0]
["37","ТЕР13-03-004-26","Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2","100 м2 окрашиваемой поверхности",2.77,null,null,null,null,0]
[null,"101-1292","Уайт-спирит","т","0,0028\n0,0078",null,null,null,null,0]
["38","Прайс\nАналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%","Эмаль ПФ-115 серая","кг",105.3,null,null,null,null,0]
[null,null,"Всего, руб. с НДС",null,null,null,{"$f":"SUM(G14:G127)","v":0},null,{"$f":"SUM(I14:I127)","v":0},{"$f":"SUM(J14:J127)","v":0}]
[null,null,"Всего, руб. без НДС",null,null,null,{"$f":"G128/1.2","v":0},null,{"$f":"I128/1.2","v":0},{"$f":"J128/1.2","v":0}]