[bookmark: _GoBack]12Х18Н10Т — это марка пищевой нержавеющей коррозионно-стойкой стали аустенитного класса. 
Расшифровка обозначений в марке:
· 12 — содержание углерода в сотых долях процента (не больше 0,12%); 
· 18 — процентная концентрация хрома в сплаве, который увеличивает прочностные характеристики; 
· Н10 — означает, что в сплаве содержится около 10% никеля, который придаёт сплаву антикоррозийные свойства, жаростойкость и механическую прочность; 
· Т — означает, что сплав содержит титан, повышающий жаропрочность стали. 
Основные свойства стали 12Х18Н10Т:
· высокая коррозионная стойкость — применяется в агрессивных средах; 
· жаростойкость — сохраняет механические свойства при температурах до 600 °C; 
· хорошая свариваемость — не требует дополнительной термической обработки после сварки; 
· высокая пластичность и прочность — благодаря содержанию никеля. 
Область применения: химическая и нефтехимическая промышленность (ёмкости, трубопроводы), производство теплообменников и котлов, пищевая промышленность (оборудование, контактирующее с агрессивными средами), медицинское оборудование, судостроение и авиация. 

