ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по геодезическому контролю точности монтажа металлоконструкций
г. ______________ «_» __________ 202 г.
___________________________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
___________________________________________________________________________, ___________ года рождения, паспорт: серия ____ № _________, выдан ___________________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход (самозанятый), принимает на себя обязательства по оказанию услуг геодезического контроля точности строительно-монтажных работ при монтаже металлоконструкций на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ___________________________________________________________________________.
1.2. Целью оказания Услуг является инструментальная проверка геометрических параметров смонтированных металлоконструкций и подготовка отчетной документации, фиксирующей фактическое положение конструкций.
1.3. Содержание, объем Услуг и предъявляемые к ним требования определяются в Техническом задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Результатом оказания Услуг является Исполнительная геодезическая схема (комплект схем), составленная по результатам измерений и переданная Заказчику в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора. Промежуточные акты, журналы и технические отчеты не являются результатом работ по данному Договору, если их предоставление прямо не предусмотрено Техническим заданием.
1.5. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. Привлечение третьих лиц без письменного согласия Заказчика не допускается.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1).
2.1.2. Осуществлять геодезический контроль поэтапно, в соответствии с графиком производства монтажных работ на объекте Заказчика.
2.1.3. Производить инструментальную проверку (выверку) положения металлоконструкций (колонн, балок, ферм, связей) в плане и по высоте, а также контроль вертикальности.
2.1.4. Немедленно извещать Заказчика о выявленных отклонениях от проекта, превышающих предельно допустимые нормы, установленные СП 70.13330.2012, и приостанавливать дальнейшие измерения до устранения нарушений (если это влияет на точность последующих построений).
2.1.5. По завершении этапа работ (или по итогам выполнения всего объема Услуг) предоставить Заказчику Исполнительные геодезические схемы, оформленные в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Ведение журнала работ и составление технического отчета осуществляется Исполнителем только в том объеме, который необходим для подготовки указанных схем, и передаче Заказчику не подлежит, если иное не предусмотрено Приложением №1.
2.1.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля за ходом и качеством оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.1.7. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки и дефекты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования.
2.1.8. По требованию Заказчика предоставлять справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, сформированную в мобильном приложении «Мой налог».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика информацию и документацию, необходимые для выполнения работ.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных и принятых Заказчиком услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю утвержденную проектную документацию в части, необходимой для выполнения работ (рабочие чертежи КМ/КМД, стройгенплан с разбивкой осей, схемы вертикальной планировки), в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора.
2.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя на строительную площадку и к местам производства работ (к монтажному горизонту).
2.3.3. Обеспечить сохранность геодезических знаков (осей, реперов, марок), вынесенных Исполнителем в натуру.
2.3.4. Назначить ответственного представителя для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе геодезического контроля.
2.3.5. Рассмотреть, подписать и скрепить печатью (при наличии) Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, либо в тот же срок предоставить мотивированный письменный отказ от приемки работ.
2.3.6. Оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 212 000 (Двести двенадцать тысяч) рублей в месяц. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима (НПД).
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Оплата услуг производится ежемесячно в следующем порядке:
Заказчик перечисляет на расчетный счет/карту Исполнителя 212 000 (Двести двенадцать тысяч) рублей в срок до 5-го числа текущего месяца (за текущий месяц оказания услуг).
3.2.2. Оплата производится за полный месяц независимо от количества выездов и объема выполненных в данном месяце геодезических работ (абонентское обслуживание), если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
3.4. Обязательства самозанятого (НПД):
3.4.1. Стороны исходят из того, что Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и состоит на учете в налоговом органе в установленном порядке.
3.4.2. Исполнитель обязуется самостоятельно и своевременно уплачивать все налоги и сборы, связанные с его деятельностью по настоящему Договору, в соответствии с законодательством РФ.
3.4.3. Не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступила оплата, Исполнитель обязуется сформировать с использованием мобильного приложения «Мой налог» чек и направить его Заказчику (на электронную почту, указанную в разделе 8). Чек считается переданным Заказчику с момента его направления. Непредоставление чека является существенным нарушением условий Договора.
3.4.4. Исполнитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика об утрате права на применение режима НПД (снятии с учета). В случае не уведомления и причинения убытков Заказчику, Исполнитель несет ответственность согласно п. 5.4 настоящего Договора.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Срок начала оказания услуг: «18» марта 2026г.
4.2. Срок окончания оказания услуг: «31» июня 2026г., либо до момента завершения монтажа металлоконструкций на объекте и передачи Заказчику полного комплекта Исполнительных геодезических схем.
4.3. Допускается досрочное оказание услуг по инициативе Исполнителя с согласия Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков окончания оказания услуг (п. 4.2) Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора.
5.3. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2) Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. Исполнитель несет полную ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты налогов со своего вознаграждения. В случае предъявления налоговыми органами претензий к Заказчику, связанных с неправомерным непризнанием Заказчика налоговым агентом по НДФЛ и страховым взносам (вследствие утраты статуса самозанятого, непредоставления чека и т.п.), Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные убытки, включая суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов.
5.5. Исполнитель несет ответственность за достоверность данных, отраженных в Исполнительных геодезических схемах. Если из-за ошибок в геодезических измерениях Исполнителя Заказчик понесет убытки (связанные с переделкой конструкций, смонтированных с невыявленным браком), Исполнитель возмещает их в полном объеме, подтвержденном документально.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. По завершении работ (этапа работ) Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг и комплект Исполнительных геодезических схем, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1). Схемы передаются на бумажном носителе (в 2 экземплярах) и в электронном виде (формат .pdf).
6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта и Исполнительных геодезических схем обязан подписать Акт или направить мотивированный отказ.
6.3. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
6.4. Услуги считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.5. Ежемесячная приемка:
6.5.1. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг за истекший месяц и комплект Исполнительных геодезических схем, составленных за этот период.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все споры решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке по месту регистрации Заказчика.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

ИНН ___________________________
ОГРН / ОГРНИП __________________
Адрес: ____________________________________________________________________
Расчетный счет: ____________________________________________________________
Банк: ______________________________________________________________________
БИК: __________________________
Корр. счет: ____________________
Телефон: _______________________
E-mail: ________________________
Подпись Заказчика:
_______________ / ___________________________
М.П. (при наличии)
Исполнитель:
Ф.И.О.: ___________________________________________________________________
Дата рождения: _____________________________
Паспорт: серия _____ № _________, выдан ___________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________
ИНН: ___________________________
Номер телефона: __________________
E-mail: _________________________
Счет (карта) для перечисления: ____________________________________________
Подпись Исполнителя:
_______________ / ___________________________




Приложение №1
к Договору возмездного оказания услуг
от «_» _________ 202 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг геодезического контроля точности монтажа металлоконструкций
1. Объект контроля
Металлические конструкции каркаса (колонны, балки, фермы, связи) на объекте: ___________________________________________________________________________.
2. Цель выполнения работ
Инструментальная проверка точности положения смонтированных металлоконструкций с составлением Исполнительных геодезических схем для предъявления их техническому надзору Заказчика и фиксации фактического положения элементов.
3. Состав услуг (Этапы работ)
	№
	Этап контроля
	Что проверяется
	Документ на выходе

	1.
	Входной контроль геодезической основы
	Проверка правильности вынесенных Заказчиком (или подрядчиком Заказчика) разбивочных осей и реперов
	Акт (произвольная форма) или запись в разделе 6 данного ТЗ

	2.
	Контроль монтажа колонн первого яруса
	Совмещение рисок в плане; вертикальность колонн; отметки опорных плит/оголовков
	Исполнительная геодезическая схема расположения колонн (план + отметки)

	3.
	Контроль монтажа колонн последующих ярусов (при наличии)
	Смещение осей относительно нижестоящего яруса; вертикальность
	Исполнительная геодезическая схема на ярус

	4.
	Контроль монтажа подкрановых балок и путей (если применимо)
	Отметки головок рельсов (или балок); прямолинейность; параллельность
	Исполнительная геодезическая схема подкрановых путей

	5.
	Контроль монтажа ферм и балок покрытия
	Отметки узлов опирания; вертикальность ферм
	Исполнительная геодезическая схема (разрез или план)

	6.
	Итоговая исполнительная съемка
	Выборочная или сплошная съемка фактического положения конструкций после завершения монтажа на объекте (или его этапе)
	Сводная исполнительная схема каркаса (по требованию Заказчика)


4. Требования к точности (Нормы)
Контроль осуществляется на соответствие требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»:
· Смещение осей колонн относительно разбивочных осей в нижнем сечении: не более ± 5 мм.
· Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении (для высоты колонн до 8 м): не более ± 15 мм.
· Разность отметок верха колонн (оголовков) в пределах выверяемого участка: не более 15 мм.
· Допуски на подкрановые пути (если применимо) принимаются по проекту или СП.
(Примечание: Исполнитель фиксирует фактические отклонения. Решение о соответствии/несоответствии принимает Заказчик или технадзор на основе данных схем.)
5. Требования к результату работ (Исполнительным схемам)
5.1. Исполнительные геодезические схемы должны быть составлены на бумажном носителе (формат А3 или А4) в 2 (Двух) экземплярах и, дополнительно, в электронном виде (скан в формате .pdf).
5.2. Каждая схема должна содержать:
· Наименование объекта и оси (шаг) колонн/рядов;
· Фактические отметки (высоты) в характерных точках;
· Фактические смещения осей (отклонения в плане);
· Подпись Исполнителя и дату составления.
5.3. В схемах отражаются только фактические данные, полученные в результате измерений. Отметка «Схема составлена по результатам полевых измерений» является обязательной.
6. Исходные данные (Предоставляются Заказчиком)
· Проектная документация (чертежи КМ/КМД с необходимыми размерами и отметками).
· Схема разбивки осей объекта.
· Обеспечение доступа на строительную площадку и к местам установки конструкций (леса, подмости, допуск на высоту для геодезиста).
7. Сроки и порядок передачи
Исполнитель передает Заказчику подписанные со своей стороны Исполнительные геодезические схемы по факту выполнения этапа работ (по мере готовности участка). Окончательный расчет производится после передачи полного комплекта схем, предусмотренных п.3 настоящего ТЗ, и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подписи сторон:
От Заказчика:
_______________ / ___________________________
От Исполнителя:
_______________ / ___________________________

