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ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 
Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления, марка пропан-бутан технический по ГОСТ 20448-2018
	Партия 
	№15/09/25
	Дата изготовления
	[bookmark: _GoBack]15.09.2025г.

	Вид тары
	Баллоны 50 л 
	Кол-во баллонов 
	23
	шт.


Физико-химические показатели:
	№
	Наименование  показателя
	Норма по ГОСТ
	Фактические значения
	Метод испытания

	1
	Массовая доля компонентов, %
	
	
	ГОСТ 10679

	
	    Сумма метана, этана и этилена
	Не нормир.
Опред-е обязательно
	3,18
	

	
	    Сумма пропана и пропилена
	Не нормир. Опред-е обязательно
	52,65
	

	
	    Сумма бутанов и бутиленов, не более
	60
	41,3
	

	2

	Объемная доля жидкого остатка при 20ºС, %, не 
более
	1,6
	ост.
	ГОСТ 20448

	3
	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа
	
	
	ГОСТ 28656

	
	    при температуре :
	
	
	

	
	    плюс 45ºС, не более
	1,6
	1,27
	

	
	    минус 20ºС
	
	
	

	4

	Массовая доля сероводорода и меркаптановой 
серы,
	
	
	ГОСТ 22985

	
	    %, не более
	0,013
	0,0084
	

	
	    в т.ч. сероводорода, не более
	0,003
	<0,0002
	

	5
	Содержание свободной воды и щелочи
	отс.
	отс.
	ГОСТ 20448

	6
	Интенсивность запаха, баллы, не менее
	3
	
	ГОСТ 22387.5


Изготовитель гарантирует соответствие газа углеводородного сжиженного топливного для коммунально-бытового потребления требованиям ГОСТ при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок хранения - 18 месяцев.
Баллоны с газом хранить в складских помещениях или на открытых огражденных площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадкой и прямых солнечных лучей.
Потребителям запрещается:
-перекрашивать баллоны,
-изменять маркировку баллонов,
-перепускать газ в другие баллоны.
Заключение: качество продукции соответствует требованиям  ГОСТ 20448-2018




Химик-лаборант ОКК           Проскурина Т.Д./                                  
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