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	3. Наличие документации

	Наличие удостоверения машиниста крана с проверкой знаний
	
	
	

	Наличие руководства по эксплуатации крана на русском языке
	
	
	

	Наличие производственной инструкции по эксплуатации крана на русском языке
	
	
	

	Наличие копии паспорта крана, в т.ч. раздела «Приборы безопасности»
	
	
	

	Наличие экспертизы промышленной безопасности
	
	
	

	Своевременность проведения ЧТО/ПТО
	
	
	

	Наличие таблички ЧТО/ПТО и заводского номера
	
	
	

	Свидетельство о регистрации ОПО
	
	
	

	Сведения, характеризующие ОПО
	
	
	

	Страховой полис ОПО
	
	
	

	В наличии Акт готовности  к вводу  ПС в работу
	
	
	

	Письмо Ростехнадзора о постановке на учет
	
	
	

	В наличии утвержденный распорядительный акт с поименным перечнем лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации:
-  ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
-  ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
-  ответственный за безопасное производство работ с применением ПС
	
	
	

	В наличии инструкции с должностными обязанностями, лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов:
-  ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
- ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- ответственного за безопасное производство работ с применением ПС
	
	
	

	В наличии приказ о назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощники, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)
	
	
	

	Персонал обеспечен производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. В наличии лист получения (под подпись)
	
	
	

	Имеется договор с медицинским учреждением на проведение предрейсового медицинского осмотра
	
	
	

	Владельцем ПС выдан путевой лист крановщику (оператору, машинисту), с внесением данных:
- проведен предрейсовый медицинский осмотр;
- пройден контроль технического состояния;
- № удостоверений, Ф.И.О. ответственного за безопасное производство работ, и стропальщиков.
- поставлен штамп о запрещении  самовольной установки крана для работы вблизи линии электропередачи (ЛЭП)
	
	
	

	Приложение о производственном контроле за соблюдением требований ПБ на ОПО
	
	
	

	Приказ о создании экзаменационной комиссии по проверке знаний требований ПБ работникам организации
	
	
	

	Ответственные лица прошли в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности
	
	
	

	В наличии и заполняются журналы:
- вахтенный журнал крановщика (оператора);
- журнал учета осмотра грузозахватных приспособлений;
- журнал осмотра и смены каната
	
	
	

	Знак "Остерегайся ЛЭП и ГП"
	
	
	

	4. Техническое состояние

	Состояние световых и звуковых указателей и сигнализаторов
	
	
	

	Утечки масла из гидроцилиндров (выдвижение опор и стрелы)
	
	
	

	Платформа – поддержание в чистоте/утечки
	
	
	

	Визуальный осмотр опорно – поворотных устройств
	
	
	

	Визуальный осмотр болтов на опорно – поворотных устройствах
	
	
	

	Вылет стрелы/управление подъемом стрелы/подъем стрелы
	
	
	

	Отсутствие видимых трещин стрелы
	
	
	

	Целостность грузовых и стреловых канатов
	
	
	

	Направляющий ролик/крюковой блок/шаровая баба
	
	
	

	Откидной гусёк крана
	
	
	

	Таблица грузоподъемности – доступность/разборчивость
	
	
	

	Состояние ограничителя грузоподъемности
	
	
	

	Состояние конечного выключателя
	
	
	

	Состояние устройства (указателя) угла наклона (Для самоходных ПС)
	
	
	

	Наличие предохранительных замков в зеве крюка
	
	
	

	Управление подъемным механизмом крюка/подъемные операции крюком
	
	
	

	Целостность грузовых и стреловых канатов
	
	
	

	Целостность стёкол
	
	
	

	Подкладки под опоры
	
	
	



	Данный кран соответствует минимальным требованиям Заказчик
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Примечание: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	
	
	
	

	Лицо Подрядчика, проводившее осмотр
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	Лицо Субподрядчика, проводившее осмотр
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи








