НАРЯД-ДОПУСК № 12в
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ


Организация: ООО «ШЕЛЛРОКК»
Подразделение: Основное
Выдан: 06 марта 2026 года
Действителен: до 20 марта 2026 года
Ответственному
руководителю работ: Ерошенко Ю.В.
                                 (фамилия, инициалы)
Ответственному
исполнителю работ: Бойцов Е.В.
                                (фамилия, инициалы)
На выполнение работ: Монтаж металлоконструкций

Состав исполнителей работ (Работники):

	№
	Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
	С условиями работ ознакомлен (подпись)
	С условиями работ ознакомил,  инструктаж провел (подпись)

	1
	Аникин Борис Андреевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	2
	Ахмеров Александр Владимирович
	
	Бойцов Е.В.
	

	3
	Бойцов Евгений Вячеславович
	
	Бойцов Е.В.
	

	4
	Елешин Дмитрий Леонидович
	
	Бойцов Е.В.
	

	5
	Тихонов Даниил Олегович
	
	Бойцов Е.В.
	

	6
	Чупаха Андрей Иванович
	
	Бойцов Е.В.
	

	7
	Крючко Игорь Аркадьевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	8
	Леонтьев Алексей Сергеевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	9
	Бекмуханов Максут Тимертасович
	
	Бойцов Е.В.
	

	10
	Кириллов Алексей Валерианович
	
	Бойцов Е.В.
	

	11
	Кириллов Валериан Алексеевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	12
	Мендыгалиев Серик Сабиханович
	
	Бойцов Е.В.
	

	13
	Платонов Денис Владимирович
	
	Бойцов Е.В.
	

	14
	Спиридонов Владимир Александрович
	
	Бойцов Е.В.
	

	15
	Федоров Дмитрий Константинович
	
	Бойцов Е.В.
	

	16
	Афанасьев Юрий Петрович
	
	Бойцов Е.В.
	

	17
	Павленко Александр Михайлович
	
	Бойцов Е.В.
	



Место выполнения работ: Конвейерная Галерея №3 Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга: стапель и склад накопления укрупненных элементов - площадка между КС-2 и КГ-3 (в осях 7 – 13/АБ)

1. Содержание работ: монтаж металлоконструкций с помощью автокрана, ручного и электрифицированного инструмента.
Работники, которые выполняют работы с подъемника-вышки, должны пристегиваться к ограждению люльки страховочными стропами в целях предотвращения падения с высоты.
Условия проведения работ: Территориально меняющиеся рабочие зоны
Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: 
· Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), связанное с этим возможное падение работника с высоты
· Падение вследствие фактора отсутствия запаса высоты
· Опасность получения травмы работником из-за временного неустойчивого состояния монтируемых элементов;
· Острые кромки и углы на поверхности монтируемых элементов конструкций;
· Повышенные напряженность и тяжесть трудового процесса;
· Напряжение прикосновения;
· Подвижные части механизмов.
 Работы на нестационарных рабочих местах
· Риски, связанные с фактором маятника при падении;
· Риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над выступающими предметами.

Начало работ: 08 час. 00 мин. 06 марта 2026 года
Окончание работ: 20 час. 00 мин. 20 марта 2026 года

	Системы обеспечения безопасности работ на высоте:
	Состав системы:

	Страховочные системы:
	· Двойной строп с амортизирующими устройствами, страховочная привязь;

	Средства индивидуальной защиты:
	· Костюм сигнальный с СОП 3 класс защиты
· Каска с подбородочным ремешком
· Ботинки с металлическим подноском с нескользящей подошвой
· Перчатки с полимерным покрытием.



· Необходимые для производства работ:
Материалы: металлические конструкции.
Инструменты: шуруповерт, гаечный ключ, рулетка, линейка измерительная, уровень строительный.
2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

	Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	Провести целевой инструктаж с непосредственными исполнителями работ, по безопасным приемам и методам ведения работ с росписью в наряде-допуске.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	До начала работ ознакомить (под подпись) с ППР, ППР, ТК специалистов, ответственных по наряду-допуску за безопасное проведение работ.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить наличие и исправность СИЗ. При необходимости обеспечить членов бригады необходимыми дополнительными СИЗ с учетом существующих условий производства работ. Одеть спецодежду, спецобувь и другие необходимые для работы средства индивидуальной защиты.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить у членов бригады удостоверения о проверке знаний безопасных методов работ, квалификационных удостоверений, удостоверение по электробезопасности и сроки действия удостоверений.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить знание обязанностей у исполнителей при производстве огневых работ и в экстренных ситуациях. Умение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. Порядок вызова оперативных и экстренных служб. Умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	По прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском, и ППР, комплектность средств оказания первой медицинской помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Обеспечить очистку места проведения огневых работ от горючих материалов и отходов месте производства огневых работ. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей — ОП5 или аналогичных) противопожарное полотно.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Провести предварительный осмотр вспомогательного оборудования и инструмента и его механизмов на выявление дефектов и готовности к работе.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Произвести визуальный осмотр сварочного аппарата. Проверить на наличие целостности сварочных кабелей, целостности изоляционных деталей корпуса сварочного аппарата и на отсутствие дефектов.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить наличие, целостность защитного кожуха УШМ. Проверить наличие и применение лицевого щитка одновременно с очками, убедиться, что в направлении разлета искр нет посторонних горючих предметов, других работников, при необходимости установить защитные экраны от разлета искр.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить состояние стропов и приспособлений. Наличие бирки на стропах.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты и указать на них работнику.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Выставить переносное ограждение по периметру зоны, на которой ведется работа.  Вывесить знаки безопасности.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить наличие и сроки действия удостоверений у членов бригады на право производства работ на высоте.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Оповестить ответственных лиц генподрядчика о месте, времени, и начале работ.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Определить последовательность и порядок проведения работ. Указать каждому члену бригады его рабочее место. 
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить исправность оборудования, инструмента и приспособлений. Убедиться в наличии страховочных ремешков для фиксации рабочего инструмента при работе на строительном подъемнике, подбородочных ремешков на касках.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Указать на возможные опасные факторы при производстве работ.

	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Проверить укомплектованность работников, указанных в наряде-допуске материалом, необходимым для производства работ.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Указать работникам возможные точки крепления на рабочем месте.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Совместно с машинистом проверить техническое состояние строительного подъемника, провести визуальный осмотр, сделать запись в вахтенном журнале.
	Перед началом работ
	Производитель работ
 Ерошенко Ю.В.

	Удалить людей, не участвующих в процессе монтажа, из зоны проведения работ.
	Перед началом работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.


3. В   процессе производства работ необходимо  выполнить  следующие мероприятия:

	Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	Начинать работы только после получения разрешения руководителя работ.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Во время выполнения работ соблюдать требования инструкций по охране труда, правильно применять спецодежду, спецобувь, защитные каски, очки и другие необходимые при выполнении работ средства индивидуальной защиты. Не применять поврежденные или не соответствующие требованиям охраны труда средства индивидуальной защиты.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Ответственному лицу за проведение огневых работ постоянно находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей, иметь при себе наряд – допуск на проведение огневых работ и работ повышенной опасности, осуществлять постоянный контроль за применением СИЗ, оборудования исполнителями работ.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Не допускать нахождения людей в зоне проведения огневых работ.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	В процессе работ следить за порядком на рабочем месте, не захламлять место работы и проходы к нему.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	При работе с электроинструментами запретить разбирать самостоятельно инструменты и их приспособления, производить какой-либо ремонт. Запрещается держаться за провод инструмента, касаться вращающихся частей.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Работы выполнять в соответствии с требованиями ТК, а также в соответствии с Приказом Минтруда России № 782н от 16.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Правильно применять средства индивидуальной защиты, в том числе от падения с высоты. Контролировать использование СИЗ и приспособлений.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Следить за состоянием ограждения зоны производства работ

	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Осуществлять непрерывный контроль за работой работников, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. 
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, контролировать использование членами бригады крепления ручного инструмента от падения, а также выполнение ими мер безопасности.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Избегать трения либо прикосновения элементов страховочной системы за острые края и кромки конструкций
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Не допускать производства работ с ограждений строительного подъемника.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Во время проведения работ состроительного подъемника страховать (подвязывать) весь применяемый инструмент, приспособления от случайного падения состроительного подъемника.
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Запретить доступ посторонних лиц на участки производства работ.  
	В процессе производства работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	При возникновении ЧС незамедлительно остановить работу и принять меры по эвакуации и оказанию первой помощи пострадавшему.
	При возникновении ЧС
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов.
	После окончания работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	После завершения работ (в конце рабочей смены) навести порядок на рабочем месте, убрать инструмент, строительный мусор и отходы.
	После окончания работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Запретить членам бригады покидать место производства работ без разрешения ответственного руководителя работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском.
	После окончания работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.

	Оформить в наряде-допуске окончание работ и сообщить ответственному руководителю о завершении выполнения работ.
	После окончания работ
	Монтажник 
Бойцов Е.В.



4. Особые условия проведения работ:

	Наименование условий
	Срок выполнения
	Дата

	Ответственный исполнитель
Работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Наряд выдал:      _________06.03.2026______        _________08:00______
                                                   (дата)                                       (время)

Подпись:              _________________________      Ерошенко Ю.В.
                                                (подпись)                     (фамилия, инициалы)
Наряд продлил:  _________________________       ____________________
                                                   (дата)                                     (время)
Подпись:              _________________________       ____________________
                                              (подпись)                      (фамилия, инициалы)

5. Разрешение  на  подготовку  рабочих  мест  и  на допуск к выполнению работ:

	Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)
	Дата, время
	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

	1
	2
	3

	Производитель работ Ерошенко Ю.В.
	06.03.2026, 08:00
	Бойцов Е.В.



Рабочие места подготовлены.		

Ответственный руководитель (исполнитель) работ:         Бойцов Е.В.________
 (подпись, фамилия, инициалы)

  6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

	Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место
	Работа закончена, бригада удалена

	Наименование рабочего места
	Дата, время
	Подписи (подпись) (фамилия, инициалы)
	Дата, время
	подпись ответственного исполнителя работ (подпись) (фамилия, инициалы)
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	Конвейерная Галерея №3
	
	Ерошенко Ю.В.
	Бойцов Е.В.
	
	

	Конвейерная Галерея №3
	
	Ерошенко Ю.В.
	Бойцов Е.В.
	
	

	Конвейерная Галерея №3
	
	Ерошенко Ю.В.
	Бойцов Е.В.
	
	

	Конвейерная Галерея №3
	
	Ерошенко Ю.В.
	Бойцов Е.В.
	
	



7. Изменения в составе бригады:
	Введен в состав бригады (фамилия, инициалы)
	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы)
	Дата, время
	Разрешил  ответственный руководитель работ 
(подпись, фамилия, инициалы)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:
Инструктаж провел:                                                                       	Инструктаж прошел:
Лицо, выдавшее наряд-допуск:        	                            Ответственный руководитель работ:
Руководитель проекта Мудров А.С.                                Производитель работ Ерошенко Ю.В.
(фамилия, инициалы)                  	                                         (фамилия, инициалы)

________________________	                                                        _____________________
                (подпись)                                                                        	    (подпись)

Ответственный руководитель работ:                                 	Ответственный исполнитель работ:
Производитель работ Ерошенко Ю.В.                                              Монтажник Бойцов Е.В.
(фамилия, инициалы)	                                                                          (фамилия, инициалы)
____________________                                                                 ___________________
____________________	                                                      ____________________
              (подпись)	                                                                          (подпись)				
Члены бригады прошедшие инструктаж по настоящему наряду-допуску:
	Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)
	Целевой инструктаж прошел (подпись)
	Целевой инструктаж  провел (подпись)

	Аникин Борис Андреевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	Ахмеров Александр Владимирович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Бойцов Евгений Вячеславович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Елешин Дмитрий Леонидович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Тихонов Даниил Олегович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Чупаха Андрей Иванович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Крючко Игорь Аркадьевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	Леонтьев Алексей Сергеевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	Бекмуханов Максут Тимертасович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Кириллов Алексей Валерианович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Кириллов Валериан Алексеевич
	
	Бойцов Е.В.
	

	Мендыгалиев Серик Сабиханович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Платонов Денис Владимирович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Спиридонов Владимир Александрович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Федоров Дмитрий Константинович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Афанасьев Юрий Петрович
	
	Бойцов Е.В.
	

	Павленко Александр Михайлович
	
	Бойцов Е.В.
	


Наряд-допуск выдал:       

Руководитель проекта Мудров А.С.
                                                       (лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9. Письменное    разрешение   (акт-допуск)  на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности   строительного   производства  согласованы  (заполняется  при проведении работ на территории действующих предприятий):
_______________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее   место   и   условия   труда   проверены.  Мероприятия  по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.
Разрешаю приступить                                                     
к выполнению работ:               06.03.2026 г.        Ерошенко Ю.В.
                                                           (дата, подпись)                   (фамилия, инициалы)
Наряд-допуск продлен до:        ___________________         _______________________
                                                           (дата, подпись)                   (фамилия, инициалы)
11. Работа   выполнена   в   полном   объеме.   Материалы,  инструмент, приспособления убраны. Работники выведены, наряд-допуск закрыт.
Ответственный     	                                                            Лицо, выдавшее
руководитель                                                                              	наряд-допуск:
работ:                 ____________________________	__________________________
(дата, подпись)                                                                            (дата, подпись)
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