{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ВОР ","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВОР ","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,1,37,5],[8,0,9,5]]}
[null,null,null,null,null,"«УТВЕРЖДАЮ»"]
[null,null,null,null,null,"Директор ДЭиБПД"]
[null,null,null,null,null,"АО «Коломенский Завод»"]
[null,null,null,null,null,"______________   Степанкевич В.С."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"от «___»   ________  2025_ г."]
[]
["Ведомость объемов работ \nОбъект: Устройство фундаментов под вертикальный токарный станок с ЧПУ VTL1000+ATC ТЗ 384» (1шт) в цехе М10 на территории АО «Коломенский завод», \nрасположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 "]
[]
[]
[]
["№","Вид работ","Ед. измер","Объем","Формула расчета","Примечание"]
[1,"Разборка железобетонных полов , с помощью отбойных молотков ","м3",5.23]
[2,"Погрузка строительного мусора экскаваторами в автомобили-самосвалы","тн",{"$f":"5.23*2.5","v":13.075000000000001},"5,23*2,5"]
[3,"Перевозка строительного мусора на расстояние 118 км","тн",13.074999999999999]
[4,"Утилизация строительного мусора ","тн",{"$f":"D16","v":13.074999999999999}]
[5,"Разработка грунта  2 группы  механизировано с погрузкой в автомобили-самосвалы (Vковша  не менее 0,5 м3)","м3",13.94]
[6,"Перевозка грунта на расстояние 118 км","тн",{"$f":"13.94*1.8","v":25.091999999999999},"13,94*1,8"]
[7,"Утилизация грунта","тн",{"$f":"D19","v":25.091999999999999}]
[8,"Уплотнение грунта пневмотрамбовками, грунт 2 группы","м3",1.7430000000000001,"17,43*0,1"]
[9,"Устройство песчаного основания под фундаменты","м3",{"$f":"17.43*0.5","v":8.7149999999999999},"17,43*0,5"]
[10,"Устройство полиэтиленовой пленки в один слой насухо","м2",{"$f":"(4.15+4.2)*2*0.15+17.43","v":19.934999999999999},"(4,15+4,2)*2*0,15+17,43"]
[11,"Устройство бетонной подготовки","м3",1.7430000000000001,"17,43*0,1","Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)"]
[12,"Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером","м2",17.43,null,"праймер Технониколь №01"]
[13,"Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слой толщиной 4 мм","м2",17.43,null,"мастика Технониколь №24 МГТН"]
[14,"Устройство изоляционного шва с заполнением пенополистиролом","м.п./м2/м3","16,7/10,02/0,5","(4,15+4,2)*2=16,7 м.п.\n16,7*0,6=10,02 м2\n10,02*0,05=0,5м3","Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-50"]
[15,"Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3","м3",10.46,null,"Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350)"]
[null,"Арматура Ø14 А500С","тн",9.1759999999999994E-2]
[null,"Арматура Ø12 А500С","тн",0.12959999999999999]
[null,"Арматура Ø10 А500С","тн",0.13716999999999999]
[null,"Арматура Ø16 А500С","тн",0.93276000000000003]
[16,"Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов","м3",{"$f":"D28","v":10.46}]
[17,"Заливка  гнезд после установки анкерных болтов, с приготовление раствора из безусадочных смесей","м3",0.43]
[]
[]
[]
[null,"Условия производства работ: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы"]
[]
[null,"Составил:"]
[]
[null,"     Ведущий специалист ОпС АО \"Коломенский Завод\"                                                                        ",null,null,"Самойлов А.О."]
[null,"                                                      (должность)                                                                                                                                                                                    ",null,null,"(подпись)                              (ФИО)"]
[null,"\"__\" ________ 2025 г. "]
[]
[null,"Проверил:"]
[null,"Начальник отдела по строительству АО \"Коломенский Завод\"  "]
[null,"                                                      (должность)                                                                                                                                               ",null,null,"Губанов П.В."]
[null,"\"__\" ________ 2025 г. ",null,null,"(подпись)                               (ФИО)"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}