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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 220126/01
на поставку металлических конструкций Крытого склада №2 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений»
	1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	1.1
	Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»).

	1.2
	Поставщик – выбирается по результатам закупочной процедуры.

	2. ОСНОВАНИЕ

	2.1
	Проектная документация шифр №1632-2021-3.2-КР, разработанная                                                                  ООО «Морстройтехнология»            г. Санкт-Петербург в 2023-2025 гг. и получившая положительное заключение экспертизы

	3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1
	Новое строительство

	4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.1
	РФ, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порта Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	5.1
	Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря).  Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад. 
Режим работы: круглосуточный, круглогодичный;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 ˚С;
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 ˚С;
Абсолютная максимальная температура воздуха +37 ˚С;
Абсолютная минимальная температура воздуха -36 ˚С;
Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %;
Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с;
Сейсмичность района – 5 баллов.

	6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	6.1
	Металлические конструкций для строительства Крытого склада №2 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений».

	7. СОСТАВ ЗАКУПКИ

	7.1
	Настоящее Техническое задание предусматривает поставку металлических конструкций (далее МК) Крытого склада №2 в соответствии с рабочей документацией. В состав поставки МК входит:
- разработка и согласование с Заказчиком чертежей стадии КМД;
- изготовление МК на заводе-изготовителе;
- антикоррозийная защита МК на заводе-изготовителе (грунтовое и финишное покрытие);
- метизы в соответствии с чертежами КМД
- транспортировка МК и метизов, включая упаковку и погрузку МК, до склада Заказчика.
Поставщик направляет Покупателю 2 (два) экземпляра чертежей согласованные Покупателем на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf и в формате разработки. 
Все основные и вспомогательные материалы поставляются силами Поставщика в объёме 100%. В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости материалов должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д. Все используемые материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не содержать восстановленных компонентов, соответствовать техническим требованиям проектной документации и НТД, но не ограничиваясь, указанной в п. 8.

	7.2
	Стоимость ТКП должна быть оформлена как сводка затрат, общая стоимость ТКП должна состоять из:
- металлопроката включая стоимость метизов – руб.;
- изготовления МК включая стоимость расходных материалов – руб.;
- антикоррозийной защиты МК включая стоимость лакокрасочных материалов – руб;
- транспортировка МК и метизов включая упаковку и погрузку – руб.
Условия оплаты: 100% оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ12 / УПД после проведения комиссионного входного контроля на складе Покупателя и получения документов, подтверждающих качество исполнения.

	8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	8.1
	Поставщик должен выполнить комплекс работ, обозначенный в п.7 настоящего Технического задания, включая поставку материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ. 
При этом Поставщик должен обеспечить:
·  - контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности;
· - посещение и технический аудит Покупателя;
·  - оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ в указанный срок;
·  - выполнение погрузочных и такелажных работ;
· - по требованию Покупателя организовать производство работ по данному техническому заданию в ночную смену, выходные и праздничные дни;
· - безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде.

	8.2
	До начала производства работ, Поставщик разрабатывает и согласовывает с Покупателем, Календарный график изготовления и поставки МК. Календарный график будет считаться утвержденным после подписания уполномоченными представителями Сторон.

	8.3
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с Покупателем.
Поставщик самостоятельно отвечает за сохранность, транспортировку и правильность хранения приобретенных им материалов и оборудования.
Поставщик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе ТМЦ.

	8.4
	Поставляемые ТМЦ должны быть сертифицированы в установленном порядке и иметь действующие сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, протоколы заводских испытаний, санитарно-эпидемиологические и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции, должно соответствовать типам и маркам, указанным в проектной документации, утвержденной Покупателем, иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.
ТМЦ должно соответствовать критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция);
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», 
СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции. Актуализированная редакция".
СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция".
СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция ".
Поставщик должен быть сертифицирован на соответствие:
- системе менеджмента качества стандарта ИСО 9001;
- системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001.

	9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ

	9.1
	Срок поставки:
- не более 20 календарных дней с даты заключения договора на разработку черт. КМД.
- не более 150 календарных дней с даты подписания договора до завершения поставки МК.

	10. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ

	10.1
	Упаковка ТМЦ должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. При наличии специальных требований к хранению, Поставщик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки МТЦ. Виды упаковки и способы консервации сборочных единиц должны обеспечить их сохранность в течение 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при условии соблюдения правил погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. 
Маркировка должна быть доступна для осмотра и содержать следующую информацию: наименование производителя, номер и обозначение КДК, дату изготовления.

	11. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ И ПРИЕМКЕ МАТЕРИАЛА

	11.1
	Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010 на строительную площадку ООО "ЕТУ", РФ, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга.
Погрузка товара, его доставка и разгрузка на складе Покупателя должна осуществляться силами Поставщика. 
Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения, а также в цену предложения необходимо включить расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	11.2
	Приемка осуществляется на складе Грузополучателя. Покупатель собственными силами осуществляет его разгрузку. 

	11.3
	На момент начала поставки Поставщик обязан передать Покупателю вместе с продукцией документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемой продукции, а также документацию, подтверждающую качество поставляемой продукции, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе, должен быть проведен входной контроль с участием специалистов Покупателя, и обязательным оформлением Акта входного контроля, предъявлением сертификата качества на материалы. В случае выявления некачественных материалов, Поставщик за свой счет организовывает замену некачественных.

	11.4
	Совместно с поставляемым материалом предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней с момента отгрузки выставить и направить  Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа/поставка Продукции по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - техническую документацию (паспорта, сертификаты, инструкции, разрешения на использование товарных знаков и иное), счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные,  спецификации, акты приема-передачи и т.д.).

	12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

	12.1

	Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора. Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Поставщика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена. Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	12.2
	Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. 
Должен иметь устойчивое финансовое положение.

	13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ

	13.1
	Приемка осуществляется на складе Покупателя. По прибытии ТМЦ в пункт назначения Покупатель проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации. 
При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Покупателя фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Поставщику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Поставщик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест по товаросопроводительной документации в согласованные Сторонами сроки.

	13.2
	Допускается авансирование в объеме до 50% стоимости договора, с целью приобретения сырья. Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Покупателя. 

	   13.3
	Совместно с поставляемыми товарами предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК заводом изготовителем, по заводской программе испытаний. 
Поставщик обязан в течение 5 календарных дней с момента отгрузки выставить и направить  Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа/поставка Продукции по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - техническую документацию (паспорта, сертификаты, инструкции, разрешения на использование товарных знаков и иное), счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные,  спецификации, акты приема-передачи и т.д.). Отсутствие/неполный комплект технической документации, поставляемой совместно с Продукцией или ее частями, является фактом просрочки поставки Продукции.
Гарантийный срок составляет не менее 36 месяцев с даты поставки ТМЦ на склад Грузополучателя.



Приложения:
Рабочая документация и Спецификация (передаются для проведения закупочных процедур на электронном носителе): Шифр №02.25.15-КМ1 «Крытый склад №2. Конструкции металлические».
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Исполнитель:
Руководитель группы
подготовки производства                             ______________________  Д.А. Пакулов
				  

Согласовано:
Руководитель 
Направления по подготовке производства   _____________________   Н.В. Ощепкова	
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