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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Автоматическая установка газового пожаротушения

	
	Раздел 1. Монтажные работы
	
	
	

	1. 
	Монтаж адресного модуля управления пожаротушением МПТ-1-R3
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж источника вторичного электропитания резервного ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
	шт.
	1
	

	3. 
	Установка аккумуляторных батарей,
 12 В, 7 Ач
	шт.
	2
	

	4. 
	Монтаж элемента дистанционного управления 

ЭДУ-ПТ
	шт.
	1
	

	5. 
	Монтаж извещателя охранного точечного магнитоконтактного ИО 102-20 Б2П (2)
	шт.
	1
	

	6. 
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3
	шт.
	3
	

	7. 
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного комбинированного (светозвукового) ОПОП 124-R3
	шт.
	1
	

	8. 
	Установка и монтаж модуля газового пожаротушения МГП-1
	шт.
	1
	

	9. 
	Заправка модуля газового пожаротушения огнетушащим веществом Хладон 125
	кг.
	65
	

	10. 
	Установка/настройка/монтаж электромагнитного пускового устройство УЭМП
	шт.
	1
	

	11. 
	Установка/настройка/монтаж рукава высокого давления для МГП-1 – РВД-32-500
	шт.
	1
	

	12. 
	Приварка патрубка для РВД-32-500 – Ду32
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж хомута для крепления модуля
	шт.
	2
	

	14. 
	Установка/настройка/монтаж сигнализатора давления универсального –СДУ-М
	шт.
	1
	

	15. 
	Установка/настройка/монтаж насадка-распылителя в комплекте с ниппелем НГ-Р-В-300-1 1/4"-1
	шт.
	1
	

	
	Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)
	
	
	

	16. 
	Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) ∅ 20 мм. с креплением.
	м.п.
	50
	С учетом нормы расхода 2%

	17. 
	Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5в гофрированной трубе ∅ 20 мм
	м.п.
	50
	С учетом нормы расхода 2%

	18. 
	Проводка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 для питания модуля от ИВЭПР 12/2 RS-R3
	м.п.
	10
	С учетом нормы расхода 2%

	
	
	
	
	

	
	Раздел 2. Строительные работы
	
	
	

	19. 
	Установка клапана сброса избыточного давления КСИД-П-0,5-600 (Т)
	шт.
	1
	

	20. 
	Установка решетка для клапана РД-600
	шт.
	1
	

	21. 
	Установка узла стыковочного
	шт.
	2
	

	22. 
	Прокладка трубы стальной бесшовной ∅38х3.0
	м
	9
	

	23. 
	Приварка отвода стального 90 град. Ду25
	шт.
	3
	

	24. 
	Монтаж хомута, оцинкованного с гайкой М8/М10 для труб Ду25
	шт.
	8
	

	25. 
	Монтаж шпильки резьбовой длинной М10х2000
	шт.
	2
	

	26. 
	Забивка анкера HENO М10х40
	шт.
	15
	

	27. 
	Монтаж гайки шестигранной М10
	шт.
	30
	

	28. 
	Монтаж шайбы увеличенной D28 2F, М10
	шт.
	15
	

	29. 
	Краска желтая 3в1 по ржавчине
	кг.
	3
	

	30. 
	Растворитель (0,5л)
	шт.
	1
	

	31. 
	Пена огнеупорная ОГНЕЗА EI240
	шт.
	1
	

	32. 
	Установка коробки уравнивания потенциалов 100х100х50
	шт.
	1
	

	33. 
	Проводка и монтаж кабеля заземления 

ПуГВнг(А)-LS  1х4 Ж-З
	м
	10
	

	34. 
	Проводка и монтаж кабеля заземления 

ПуГВнг(А)-LS  1х6 Ж-З
	м
	10
	

	35. 
	Проведение ПНР
	к-т.
	1
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