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	Пози-цияФорматА4

	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	6 этаж (отм. +24.130):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	1. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	2. 
	Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	5
	

	4. 
	Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	шт.
	1
	

	5. 
	Монтаж удлинителя гибкого для унитаза
	шт.
	1
	

	6. 
	Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	шт.
	1
	

	7. 
	 Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	шт.
	1
	

	8. 
	Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	1
	

	9. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	шт.
	2
	

	10. 
	Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	шт.
	1
	

	11. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	3
	

	12. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	178
	

	13. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	11
	

	14. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	15. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	48
	

	16. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	3
	

	17. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	11
	

	18. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	3
	

	19. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	3
	

	20. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	21. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	22. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	23. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	24. 
	Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм
	шт.
	1
	

	25. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	26. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	3
	

	27. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	1
	

	28. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	29. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	30. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	31. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

		

	7 этаж (отм. +28.180):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	1. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	6
	

	2. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	5
	

	3. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м
	160
	

	4. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м
	3
	

	5. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м
	1
	

	6. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	24
	

	7. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	4
	

	8. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	4
	

	9. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	10. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	11. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	12. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	14. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	3
	

	15. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	4
	

	16. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	17. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	18. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	19. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	8 этаж (отм. +32.230):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	20. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	21. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	22. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м
	120
	

	23. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м
	3
	

	24. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м
	1
	

	25. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	24
	

	26. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	4
	

	27. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	4
	

	28. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	29. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	30. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	31. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	32. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	33. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	3
	

	34. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	4
	

	35. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	36. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	37. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	38. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	




	

		9 этаж (отм. +36.280):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	1. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	2. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	3. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м
	120
	

	4. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м
	3
	

	5. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м
	1
	

	6. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	24
	

	7. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	4
	

	8. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	4
	

	9. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	10. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	11. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	12. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	14. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	3
	

	15. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	4
	

	16. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	17. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	18. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	19. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	




	

	10 этаж (отм. +40.330):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	39. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	40. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	41. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	115
	

	42. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	3
	

	43. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	44. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	25
	

	45. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	4
	

	46. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	4
	

	47. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	48. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	49. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	50. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	51. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	52. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	3
	

	53. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	54. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	55. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	56. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	12 этаж (отм. +47.980):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	57. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	
	

	58. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	
	

	59. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	
	

	60. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	
	

	61. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	
	

	62. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	
	

	63. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	
	

	64. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	
	

	65. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	
	

	66. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	
	

	67. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	
	

	68. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	
	

	69. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	
	

	70. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	
	

	71. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	
	

	72. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	
	

	73. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	
	

	74. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	
	

	

	13 этаж (отм. +52.030):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	75. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	5
	

	76. 
	Установка умывальника керамического полукруглого с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	шт.
	1
	

	77. 
	Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	6
	

	78. 
	Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	шт.
	1
	

	79. 
	Монтаж удлинителя гибкого для унитаза
	шт.
	1
	

	80. 
	Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	шт.
	1
	

	81. 
	 Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	шт.
	1
	

	82. 
	Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	1
	

	83. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	5
	

	84. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	5
	

	85. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	249
	

	86. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	7
	

	87. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	88. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	74
	

	89. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	5
	

	90. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	7
	

	91. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	92. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	5
	

	93. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	5
	

	94. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	5
	

	95. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	96. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	97. 
	Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм
	шт.
	1
	

	98. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	5
	

	99. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	5
	

	100. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	101. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	102. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	103. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	14 этаж (отм. +56.080):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	104. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	3
	

	105. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	3
	

	106. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	2
	

	107. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	2
	

	108. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	109
	

	109. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	3
	

	110. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	111. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	29
	

	112. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	2
	

	113. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	4
	

	114. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	2
	

	115. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	116. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	117. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	118. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	119. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	3
	

	120. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	1
	

	121. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	122. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	123. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	124. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	15 этаж (отм. +60.130):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	125. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	3
	

	126. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	3
	

	127. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	2
	

	128. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	2
	

	129. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	103
	

	130. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации
	м.п.
	3
	

	131. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110мм для внутренней канализации
	м.п.
	1
	

	132. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	31
	

	133. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	2
	

	134. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	4
	

	135. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	2
	

	136. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	137. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	138. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	139. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	140. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	3
	

	141. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	2
	

	142. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	1
	

	143. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	144. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	145. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	16 этаж (отм. +64.180):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	146. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	3
	

	147. 
	Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	шт.
	1
	

	148. 
	Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	4
	

	149. 
	Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	шт.
	1
	

	150. 
	Монтаж удлинителя гибкого для унитаза
	шт.
	1
	

	151. 
	Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	шт.
	1
	

	152. 
	 Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	шт.
	1
	

	153. 
	Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	1
	

	154. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	шт.
	2
	

	155. 
	Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	шт.
	1
	

	156. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	3
	

	157. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	157
	

	158. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	7
	

	159. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	160. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	44
	

	161. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	3
	

	162. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	8
	

	163. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	1
	

	164. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	3
	

	165. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	166. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	167. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	168. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	169. 
	Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм
	шт.
	1
	

	170. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	3
	

	171. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	3
	

	172. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	1
	

	173. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	174. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	175. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	176. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	17 этаж (отм. +68.230):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	177. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	178. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	4
	

	179. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	180. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	3
	

	181. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	76
	

	182. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	4
	

	183. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	184. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	35
	

	185. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	3
	

	186. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	187. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	1
	

	188. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	3
	

	189. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	190. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	191. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	192. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	2
	

	193. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	194. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	2
	

	195. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	196. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	197. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	198. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

		18 этаж (отм. +72.280):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	1. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	3
	

	2. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	3
	

	3. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	4. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	56
	

	6. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	4
	

	7. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	8. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	23
	

	9. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	2
	

	10. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	11. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	1
	

	12. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	2
	

	13. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	14. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	15. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	2
	

	16. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	2
	

	17. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	18. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	19. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	




	

	19 этаж (отм. +76.330):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	199. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	200. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	4
	

	201. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	202. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	3
	

	203. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	95
	

	204. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	4
	

	205. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	206. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	35
	

	207. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	3
	

	208. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	209. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	1
	

	210. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	3
	

	211. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	212. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	213. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	214. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	2
	

	215. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	216. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	2
	

	217. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	218. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	219. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	220. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	20 этаж (отм. +80.380):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	221. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	222. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	4
	

	223. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	224. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	3
	

	225. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	76
	

	226. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	4
	

	227. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	228. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	35
	

	229. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	3
	

	230. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	231. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	1
	

	232. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	3
	

	233. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	234. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	235. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	236. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	2
	

	237. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	238. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	2
	

	239. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	240. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	241. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	242. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	21 этаж (отм. +84.430):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	243. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	2
	

	244. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	2
	

	245. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	1
	

	246. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	1
	

	247. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	15
	

	248. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	2
	

	249. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	8
	

	250. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	1
	

	251. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	252. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	1
	

	253. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	1
	

	254. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	1
	

	255. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	256. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	1
	

	257. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	1
	

	258. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	259. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	260. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	22 этаж (отм. +88.480):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	261. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	2
	

	262. 
	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	2
	

	263. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	1
	

	264. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	1
	

	265. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	15
	

	266. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	2
	

	267. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	8
	

	268. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	1
	

	269. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	270. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	1
	

	271. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	1
	

	272. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	1
	

	273. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	274. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	1
	

	275. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	1
	

	276. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	277. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	278. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	

	

	23 этаж (отм. +92.530):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	279. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	2
	

	280. 
	Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	шт.
	2
	

	281. 
	Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	4
	

	282. 
	Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	шт.
	2
	

	283. 
	Монтаж удлинителя гибкого для унитаза
	шт.
	2
	

	284. 
	Установка поддона душевого стального эмалированного 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	шт.
	2
	

	285. 
	 Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	шт.
	2
	

	286. 
	Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	шт.
	2
	

	287. 
	Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	шт.
	2
	

	288. 
	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм
	шт.
	2
	

	289. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м.п.
	30
	

	290. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м.п.
	13
	

	291. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м.п.
	1
	

	292. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм
	шт.
	19
	

	293. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	2
	

	294. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	17
	

	295. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм
	шт.
	2
	

	296. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	2
	

	297. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	298. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	2
	

	299. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	300. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	301. 
	Монтаж тройника ПП 45˚ Ø50х50 мм
	шт.
	3
	

	302. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	2
	

	303. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	2
	

	304. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	2
	

	305. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	306. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	307. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	308. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
	



[image: ]ФорматА4






343G/2024-ТД-ВО.ВОР


















Ведомость объемов работ. Система водоотведения



ГИП
Николич

04.25

Р
1
2
ГАП
Радойкович

04.25

[image: ]














4



ФорматА4






343G/2024-ТД-ВО.ВОР

2
























ШИФР

2




















image1.png
B3am. unB. N

TToanucek u nata

WusB. N noaJ.

Jluct

Wswm. Koy

JIuct

Ne ok

TToamuck

Jlara





image2.png
JIuctoB

Jluct

Cragus

JlaTa

M3m. Kon.yu] Jluct Ne nok.| Ilognucs

OHBIOJRIIO))

o\ 'gHU ‘Weeq

BIRY M 'TITO[]

‘IO 5\ “€H[]





image3.png




