	
	
	
	
	
	
	343G/2024-ТД-ВО.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ "Технополис "Москва"

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Система водоотведения
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Николич
	
	04.25
	
	Р
	1
	24

	ГАП
	Радойкович
	
	04.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	6 этаж (отм. +24.130):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Умывальник керамический с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сифон для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Унитаз керамический с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Удлинитель гибкий для унитаза
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Поддон душевой стальной эмалированный 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	ГОСТ 23695—2016
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Каркас/подставка под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сифон для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Канализационная насосная станция (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	178
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	11
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	48
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	11
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 45˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 этаж (отм. +28.180):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	160
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	24
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 этаж (отм. +32.230):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	120
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	24
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 этаж (отм. +36.280):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	120
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	24
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 этаж (отм. +40.330):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	115
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	25
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 этаж (отм. +47.980):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	251
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	43
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 этаж (отм. +52.030):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Умывальник керамический полукруглый с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сифон для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Унитаз керамический с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Удлинитель гибкий для унитаза
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Поддон душевой стальной эмалированный 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	ГОСТ 23695—2016
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Каркас/подставка под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сифон для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	249
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	7
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	74
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 45˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 этаж (отм. +56.080):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	109
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	29
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 этаж (отм. +60.130):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	103
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	31
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепёж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	16 этаж (отм. +64.180):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Умывальник керамический с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сифон для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Унитаз керамический с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Удлинитель гибкий для унитаза
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Поддон душевой стальной эмалированный 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	ГОСТ 23695—2016
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Каркас/подставка под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сифон для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Канализационная насосная станция (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	157
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	7
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	44
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 45˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 этаж (отм. +68.230):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	76
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	4
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	35
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 этаж (отм. +72.280):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	56
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	4
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	23
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 этаж (отм. +76.330):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	95
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	4
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	35
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 этаж (отм. +80.380):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	63
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	5
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	2
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	37
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 этаж (отм. +84.430):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	15
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепёж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 этаж (отм. +88.480):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	15
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	2
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепёж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 этаж (отм. +92.530):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Умывальник керамический с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Сифон для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Унитаз керамический с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды
	ГОСТ 30493-2017
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Удлинитель гибкий для унитаза
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Поддон душевой стальной эмалированный 800х800х100-165(h), ПДСм 800
	ГОСТ 23695—2016
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Каркас/подставка под душевой поддон размером 800х800 мм, высота каркаса 150-250 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Сифон для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Канализационная насосная станция (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	30
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	13
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	19
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	17
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 45˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка ПП Ø50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепеж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	



Примечание: 
1. Согласно ГОСТ 21.110-2013, п. 4.6 и ГОСТ 21.601-2011, п. 9.4 номенклатуру и количество соединительных, фасонных элементов и крепёж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. Крепежные изделия, необходимые для монтажа трубопроводов и оборудования, составляют монтажный комплект. Состав монтажного комплекта определяется строительно-монтажной организацией совместно с представителями завода-изготовителя крепежа с учетом расположения смонтированных смежных систем и конкретных мест крепления.
2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности и могут быть заменены на аналогичные других фирм производителей при условии сохранения технических характеристик у аналогов.
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