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	Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ "Технополис "Москва"

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Система водоотведения
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Николич
	
	04.25
	
	Р
	1
	2

	ГАП
	Радойкович
	
	04.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	[image: ]
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	15 этаж (отм. +60.130):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	
	Санитарно-техническое оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мойка кухонная
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Сифон для мойки с гибкой трубой 40/50 мм
	ГОСТ 23289-2016
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Канализационная насосная станция (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой PP-R белый, DN40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	103
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фасонные части (фитинги):
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	31
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 45° Ø50 мм
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø40х32 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø50х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Тройник ПП 87˚ Ø110х50 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Заглушка ПП Ø110 мм
	ГОСТ 32412-2013
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепёж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	



Примечание: 
1. Согласно ГОСТ 21.110-2013, п. 4.6 и ГОСТ 21.601-2011, п. 9.4 номенклатуру и количество соединительных, фасонных элементов и крепёж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. Крепежные изделия, необходимые для монтажа трубопроводов и оборудования, составляют монтажный комплект. Состав монтажного комплекта определяется строительно-монтажной организацией совместно с представителями завода-изготовителя крепежа с учетом расположения смонтированных смежных систем и конкретных мест крепления.
2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности и могут быть заменены на аналогичные других фирм производителей при условии сохранения технических характеристик у аналогов.
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