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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	10 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-100-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	2. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-125-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	15
	
	

	4. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	13
	
	

	5. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	6. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	47
	
	

	7. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	8. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	9. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	75
	
	

	10. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В 100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	11. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В 125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	12. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В 200
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	13. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П 125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	11
	
	

	14. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П 160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	15. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П 200
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	16. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	45
	
	

	17. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	48
	
	

	18. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	36
	
	

	19. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	132
	
	

	20. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	69
	
	

	21. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	22. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	23. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	24. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	25. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	26. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	27. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	28. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	29. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	52
	
	

	30. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 550x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	31. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	32. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	36
	
	

	33. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	34. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	35. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	36. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	37. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 750x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	38. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	39. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	250
	
	

	40. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	350
	
	

	41. 
	Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	
	
	
	м2
	350
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	43. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	44. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	45. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	46. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	47. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	48. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	49. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	50. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	51. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	52. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	53. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система противодымной вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x800, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	
	
	
	м
	40
	
	

	55. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	
	
	
	м
	35
	
	

	56. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	25
	
	

	57. 
	Противопожарная изоляция из каменной ваты, покрытая сеткой, толщиной 40 мм
	
	
	Rockwool
	м2
	250
	
	

	58. 
	Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	
	
	
	м2
	250
	
	

	59. 
	Решетка прямоугольная для систем противодымной вентиляции РВ600х600
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	61. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	10
	
	

	62. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	5
	
	

	63. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	5
	
	

	64. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	65. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	66. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	67. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	68. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Холодоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	11
	
	

	70. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	71. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	28
	
	

	72. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	40
	
	

	73. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	40
	
	

	74. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	40
	
	

	75. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	40
	
	

	76. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	120
	
	

	77. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20
	
	

	78. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	380
	
	

	79. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	70
	
	

	80. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	160
	
	

	81. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	90
	
	

	82. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	80
	
	

	83. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	5
	
	

	84. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	120
	
	

	85. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	20
	
	

	86. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	380
	
	

	87. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	70
	
	

	88. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	160
	
	

	89. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	90
	
	

	90. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	80
	
	

	91. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	5
	 
	 

	92. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	500
	
	

	93. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	94. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	95. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	96. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	40
	
	

	97. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	195
	
	

	98. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	35
	
	

	99. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	115
	
	

	100. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	30
	
	

	101. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	
	
	
	м
	30
	
	

	102. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	300
	
	

	103. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	6
	
	

	104. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	10
	
	

	105. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	120
	
	

	106. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	68
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	107. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	108. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	109. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
	10
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