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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	12 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-800x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	3. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	12
	
	

	4. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	5. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	2
	
	

	6. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	2
	
	

	7. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	38
	
	

	8. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	9. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	10. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	11. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	12. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	40
	
	

	13. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	14. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	9
	
	

	15. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	16. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	17. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	10
	
	

	18. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	5
	
	

	19. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	12
	
	

	20. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	4
	
	

	21. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	44
	
	

	22. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	107
	
	

	23. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	24. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	25. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	26. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	71
	
	

	27. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	28. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	29. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	22
	
	

	30. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	31. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	32. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	35
	
	

	33. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	39
	
	

	34. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	39
	
	

	35. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	36. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	37. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	38. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	61
	
	

	39. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	40. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	305
	
	

	41. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	598
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	43. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	44. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	45. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	46. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	47. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	48. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	49. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	50. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	51. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	52. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	53. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	8
	
	

	55. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	20
	
	

	56. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	57. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	58. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	16
	
	

	59. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	16
	
	

	60. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	61. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	62. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	64. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	26
	
	

	65. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	13
	
	

	66. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	67. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	68. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	       51
	
	

	69. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	51
	
	

	70. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	51
	
	

	71. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	51
	
	

	72. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	61
	
	

	73. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	266
	
	

	74. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	192
	
	

	75. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	95
	
	

	76. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	191
	
	

	77. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	62
	
	

	78. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	2
	
	

	79. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	61
	
	

	80. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	266
	
	

	81. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	192
	
	

	82. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	95
	
	

	83. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	191
	
	

	84. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	
	
	
	м2
	62
	
	

	85. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	
	
	
	м2
	2
	 
	 

	86. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	386
	
	

	87. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	88. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	89. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	90. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20
	
	
	
	м
	201
	
	

	91. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25
	
	
	
	м
	109
	
	

	92. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32
	
	
	
	м
	121
	
	

	93. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	118
	
	

	94. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	9
	
	

	95. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	3
	
	

	96. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	152
	
	

	97. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	88
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	98. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	99. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	100. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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