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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	15 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф125, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-ф125-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	18
	
	

	3. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	21
	
	

	4. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	21
	
	

	5. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	30
	
	

	6. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	18
	
	

	7. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	8. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	28
	
	

	9. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	32
	
	

	10. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	11. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	16
	
	

	12. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	13. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	14. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	15. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	1
	
	

	16. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	30
	
	

	17. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	53
	
	

	18. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	98
	
	

	19. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	99
	
	

	20. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	135
	
	

	21. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	147
	
	

	22. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	74
	
	

	23. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	77
	
	

	24. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	25. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	40
	
	

	26. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	27. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	28. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	29. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	36
	
	

	30. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	21
	
	

	31. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	32. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	33. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	34. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	35. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	36. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	357
	
	

	37. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	400
	
	

	38. [bookmark: _Hlk94355903]
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	40. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	41. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	42. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	43. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	44. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	45. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	46. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	47. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	48. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	49. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	50. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	6
	
	

	52. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	15
	
	

	53. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	54. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	55. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	56. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	57. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	58. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	59. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	61. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	62. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	24
	
	

	63. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	5
	
	

	64. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	65. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	66. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	57
	
	

	67. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	57
	
	

	68. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	57
	
	

	69. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	57
	
	

	70. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	113
	
	

	71. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	197
	
	

	72. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	112
	
	

	73. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	165
	
	

	74. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø50
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	124
	
	

	75. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø65
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	123
	
	

	76. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø80
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	53
	
	

	77. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø100
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	1
	
	

	78. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м2
	113
	
	

	79. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м2
	197
	
	

	80. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м2
	112
	
	

	81. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м2
	165
	
	

	82. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м2
	124
	
	

	83. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м2
	123
	
	

	84. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	53
	
	

	85. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	1
	
	

	86. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	602
	
	

	87. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	88. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	89. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	90. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø20
	
	
	
	м
	219
	
	

	91. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø25
	
	
	
	м
	5
	
	

	92. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø32
	
	
	
	м
	51
	
	

	93. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø40
	
	
	
	м
	10
	
	

	94. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø50
	
	
	
	м
	113
	
	

	95. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø63
	
	
	
	м
	14
	
	

	96. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø75
	
	
	
	м
	13
	
	

	97. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø90
	
	
	
	м
	1
	
	

	98. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	101
	
	

	99. 
	Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт.
	114
	 
	 

	100. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	31
	
	

	101. 
	Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	
	
	
	м
	68
	
	

	102. 
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	104. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	105. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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