	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	
	
	
	
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
ООО «ГРИН Проектирование»
191025, Санкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н. контр.
	
	
	
	
	

	ГИП
	
	
	
	
	


[image: ]
[image: ]12

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	18 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки
	КЛОП-2(60)-НО-100- ЭМ(220)-Н
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 200 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	КЛОП-2(60)-НО-200-ЭМ(220)-Н
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, 1000х500, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	КЛОП-2(60)-НО-1000х500-ЭМ(220)-Н
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	4. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	5. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	15
	
	

	6. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	13
	
	

	7. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	24
	
	

	8. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	13
	
	

	9. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	11
	
	

	10. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	11. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	Венткрафт
	шт.
	12
	
	

	12. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт.
	18
	
	

	13. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	14. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	
	Венткрафт
	шт.
	12
	
	

	15. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	16. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	17. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø125
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	18. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	4
	
	

	19. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	8
	
	

	20. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	3
	
	

	21. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	4
	
	

	22. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	23. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	24. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	25. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	100
	
	

	26. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	54
	
	

	27. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	62
	
	

	28. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	84
	
	

	29. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	30. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	31. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	32. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	31
	
	

	33. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	49
	
	

	34. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	35. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	36. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	29
	
	

	37. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	178
	
	

	38. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	235
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	Огнетитан ПРО-ВЕНТ
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	5
	
	

	40. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,5
	
	

	41. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	1,8
	
	

	42. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,5
	
	

	43. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	1,8
	
	

	44. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,008
	
	

	45. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,03
	
	

	46. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,03
	
	

	47. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,11
	
	

	48. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,03
	
	

	49. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,11
	
	

	50. 
	Металл для крепления воздуховодов
	
	
	
	кг
	250
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	52. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	5
	
	

	53. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	54. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	55. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	56. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	57. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	58. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	59. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	CFDA 006.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	12
	
	

	61. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	CFDA 011.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	62. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	12
	
	

	63. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	CFDA 021.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	64. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	42
	
	

	65. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	42
	
	

	66. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	67. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	68. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха 200+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	69. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	
	
	шт.
	4
	
	

	70. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	71. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315
	ЛПАК-315+КСДО-1-250-315
	
	
	шт.
	22
	
	

	72. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	
	
	шт.
	10
	
	

	73. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха  ЛПАК-400-КСДО-1-315-400
	ЛПАК-400-КСДО-1-315-400
	
	
	шт.
	2
	
	

	74. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	16
	
	

	75. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	14
	
	

	76. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	50
	
	

	77. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	20
	
	

	78. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315
	
	
	
	м
	10
	
	

	79. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	122
	
	

	80. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	238
	
	

	81. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	71
	
	

	82. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	87
	
	

	83. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	172
	
	

	84. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	31
	
	

	85. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	30
	
	

	86. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	5
	
	

	87. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	535
	
	

	88. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9
	
	
	
	м
	160
	
	

	89. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3
	
	
	
	м
	101
	
	

	90. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0
	
	
	
	м
	122
	
	

	91. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	2
	
	

	92. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	51
	
	

	93. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22
	
	
	
	м
	122
	
	

	94. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28
	
	
	
	м
	238
	
	

	95. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35
	
	
	
	м
	71
	
	

	96. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48
	
	
	
	м
	87
	
	

	97. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60
	
	
	
	м
	172
	
	

	98. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76
	
	
	
	м
	31
	
	

	99. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89
	
	
	
	м
	30
	
	

	100. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110
	
	
	
	м
	5
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Материал базальтовый огнезащитный
	МБОР-8
	
	
	м2
	0,5
	
	

	
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1,8
	
	Расход 3,6 кг/м2 
при толщине 3 мм

	101. 
	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	кг
	315
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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