	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	
	
	
	
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
ООО «ГРИН Проектирование»
191025, Санкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н. контр.
	
	
	
	
	

	ГИП
	
	
	
	
	


[image: ]

[image: ]12

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	19 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-500x400-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-700x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1000x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	17
	
	

	5. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	20
	
	

	6. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	30
	
	

	7. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	8. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	16
	
	

	9. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	10. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	11. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	15
	
	

	12. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	13. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	14. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	15. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	11
	
	

	16. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	9
	
	

	17. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	5
	
	

	18. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	9
	
	

	19. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	14
	
	

	20. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	32
	
	

	21. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	42
	
	

	22. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	89
	
	

	23. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	61
	
	

	24. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	45
	
	

	25. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	125
	
	

	26. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	45
	
	

	27. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	98
	
	

	28. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	29. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	30. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	31. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	32. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	33. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	210
	
	

	34. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	290
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	36. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	37. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	38. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	39. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	40. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	41. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	42. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	43. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	44. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	45. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	46. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	48. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	5
	
	

	49. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	50. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	51. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	52. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	53. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	54. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	55. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	22
	
	

	57. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	58. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	5
	
	

	59. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	7
	
	

	60. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	61. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	62. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	49
	
	

	63. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	49
	
	

	64. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	65. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	66. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	141
	
	

	67. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	168
	
	

	68. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	127
	
	

	69. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	38
	
	

	70. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	230
	
	

	71. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	9
	
	

	72. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	17
	
	

	73. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	5
	
	

	74. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	141
	
	

	75. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	168
	
	

	76. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	127
	
	

	77. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	38
	
	

	78. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	
	
	
	м
	230
	
	

	79. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	9
	
	

	80. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	17
	
	

	81. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	5
	 
	 

	82. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	521
	
	

	83. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	84. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	85. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	86. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	
	
	
	м
	179
	
	

	87. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	
	
	
	м
	64
	
	

	88. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	140
	
	

	89. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	28
	
	

	90. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	117
	
	

	91. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	120
	
	

	92. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 3 щели
	
	
	Венткрафт
	шт.
	8
	
	

	93. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 4 щели
	
	
	Венткрафт
	шт.
	32
	
	

	94. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	63
	
	

	95. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	21
	
	

	96. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315
	
	
	
	м
	2
	
	

	97. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК315
	
	
	
	шт. 
	51
	
	

	98. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК400
	
	
	
	шт. 
	4
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	99. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	100. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	101. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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