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	Код
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	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	5
	
	

	2. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	4
	
	

	3. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	15
	
	

	4. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	5. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	6. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт. 
	15
	
	

	7. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	8. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	9. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	20
	
	

	10. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	20
	
	

	11. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	19
	
	

	12. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	13. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	41
	
	

	14. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	48
	
	

	15. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	16. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	19
	
	

	17. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	18. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	7
	
	

	19. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	20. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	60
	
	

	21. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	135
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	Огнетитан ПРО-ВЕНТ
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	2
	
	

	
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,24
	
	

	
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0.864
	
	

	
	Металл для крепления воздуховодов
	
	
	
	кг
	81
	
	


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
	10
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