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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	15 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	2. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	3. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	24
	
	

	4. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	5
	
	

	5. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	6. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	7. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	57
	
	

	8. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	57
	
	

	9. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	57
	
	

	10. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	57
	
	

	11. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	113
	
	

	12. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	197
	
	

	13. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	112
	
	

	14. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	165
	
	

	15. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø50
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	124
	
	

	16. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø65
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	123
	
	

	17. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø80
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	53
	
	

	18. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø100
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	1
	
	

	19. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м2
	113
	
	

	20. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м2
	197
	
	

	21. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м2
	112
	
	

	22. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м2
	165
	
	

	23. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м2
	124
	
	

	24. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м2
	123
	
	

	25. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	53
	
	

	26. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	1
	
	

	27. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	602
	
	

	28. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	29. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	30. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	31. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø20
	
	
	
	м
	219
	
	

	32. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø25
	
	
	
	м
	5
	
	

	33. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø32
	
	
	
	м
	51
	
	

	34. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø40
	
	
	
	м
	10
	
	

	35. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø50
	
	
	
	м
	113
	
	

	36. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø63
	
	
	
	м
	14
	
	

	37. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø75
	
	
	
	м
	13
	
	

	38. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø90
	
	
	
	м
	1
	
	

	39. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	101
	
	

	40. [bookmark: _Hlk94355903]
	Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт.
	114
	
	

	41. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	31
	
	

	42. 
	Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	
	
	
	м
	68
	.
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	44. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	45. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм
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*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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