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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	8 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1400x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	2. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1000x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	3. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-600x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-125-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	5. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-100-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	6. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	3
	
	

	7. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	46
	
	

	8. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	26
	
	

	9. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	10. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	11. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	12. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	87
	
	

	13. 
	Диффузор круглый ЛКТ
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	30
	
	

	14. 
	Диффузор щелевой ЛКТ
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	16
	
	

	15. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	30
	
	

	16. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	20
	
	

	17. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	10
	
	

	18. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	19. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	126
	
	

	20. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	21
	
	

	21. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	87
	
	

	22. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	108
	
	

	23. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	135
	
	

	24. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	27
	
	

	25. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	26. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	22
	
	

	27. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	34
	
	

	28. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	29. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	30. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	31. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	50
	
	

	32. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	33. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	34. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	35. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	36. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	37. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	38. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	39. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	40. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	41. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	270
	
	

	42. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	600
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	44. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	45. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	46. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	47. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	48. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	49. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	50. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	51. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	52. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	53. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	54. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	12
	
	

	56. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	30
	
	

	57. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	58. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	59. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	24
	
	

	60. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	24
	
	

	61. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	62. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	63. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	65. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	66. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	67. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	68. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	69. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	58
	
	

	70. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	58
	
	

	71. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	58
	
	

	72. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	58
	
	

	73. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	135
	
	

	74. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	230
	
	

	75. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	215
	
	

	76. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	75
	
	

	77. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	200
	
	

	78. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	30
	
	

	79. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	90
	
	

	80. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	20
	
	

	81. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	135
	
	

	82. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	230
	
	

	83. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	215
	
	

	84. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	75
	
	

	85. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	200
	
	

	86. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	30
	
	

	87. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	90
	
	

	88. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	20
	 
	 

	89. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	550
	
	

	90. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	91. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	92. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	93. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	130
	
	

	94. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	80
	
	

	95. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	70
	
	

	96. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	105
	
	

	97. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	80
	
	

	98. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	300
	
	

	99. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	100. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	6
	
	

	101. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	90
	
	

	102. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	60
	
	

	103. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	111
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	104. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	105. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	106. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
	10
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