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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	Монтаж системы отопления
	
	
	

	
	5 этаж
	
	
	

	1. 
	Монтаж конвектор напольный
	шт.
	6
	

	2. 
	Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	15
	

	3. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	8
	

	4. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	8
	

	5. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	12
	

	6. 
	Монтаж Фитинга подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	12
	

	7. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	6
	

	8. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий, TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	6
	

	9. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	6
	

	a. 
	Демонтаж
	
	
	

	10. 
	Монтаж Конвектор напольный
	Шт.
	3
	

	
	6 этаж
	
	
	

	11. 
	Монтаж конвектор напольный
	шт.
	12
	

	12. 
	Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	30
	

	13. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	15
	

	14. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	15
	

	15. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	24
	

	16. 
	Монтаж Фитинга подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	24
	

	17. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	12
	

	18. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий, TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	12
	

	19. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	12
	

	
	7 этаж
	
	
	

	20. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24
	шт.
	6
	

	21. 
	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	15
	

	22. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	8
	

	23. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	8
	

	24. 
	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	12
	

	25. 
	Монтаж фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	12
	

	26. 
	Монтаж элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	6
	

	27. 
	Монтаж клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	6
	

	28. 
	Монтаж клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	6
	

	
	8 этаж
	
	
	

	29. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24
	шт.
	12
	

	30. 
	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	30
	

	31. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	15
	

	32. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	15
	

	33. 
	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	24
	

	34. 
	Монтаж фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	24
	

	35. 
	Монтаж элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	12
	

	36. 
	Монтаж клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	12
	

	37. 
	Монтаж клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	12
	

	
	9 этаж
	
	
	

	38. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24
	шт.
	12
	

	39. 
	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	30
	

	40. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	15
	

	41. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	15
	

	42. 
	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	24
	

	43. 
	Монтаж фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	24
	

	44. 
	Монтаж элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	12
	

	45. 
	Монтаж клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	12
	

	46. 
	Монтаж клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	12
	

	
	10 этаж
	
	
	

	47. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	2
	

	48. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	10
	

	49. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	5
	

	50. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	5
	

	51. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	2
	

	52. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	4
	

	53. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	2
	

	54. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду1, прямой
	шт.
	2
	

	55. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	2
	

	
	12 этаж
	
	
	

	56. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	8
	

	57. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	20
	

	58. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	10
	

	59. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	10
	

	60. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	16
	

	61. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	16
	

	62. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	8
	

	63. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий, TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	8
	

	64. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	8
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	65. 
	Монтаж Конвектор напольный
	Шт.
	4
	

	
	13 этаж
	
	
	

	66. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	8
	

	67. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	20
	

	68. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	10
	

	69. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	10
	

	70. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	16
	

	71. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	16
	

	72. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	8
	

	73. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий, TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	8
	

	74. 
	Монтаж Клапан запорный, LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	8
	

	
	Демонтаж
	кг
	1
	

	75. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	4
	

	
	14 этаж
	
	
	

	76. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	2
	

	77. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	5
	

	78. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	3
	

	79. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	3
	

	80. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	4
	

	81. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	4
	

	82. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	2
	

	83. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	2
	

	84. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	2
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	85. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	1
	

	
	15 этаж
	
	
	

	86. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	6
	

	87. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	15
	

	88. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	8
	

	89. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	8
	

	90. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	12
	

	91. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	12
	

	92. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	6
	

	93. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	6
	

	94. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	6
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	95. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	3
	

	
	16 этаж
	
	
	

	96. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	2
	

	97. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	5
	

	98. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	3
	

	99. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	3
	

	100. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	4
	

	101. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	4
	

	102. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	2
	

	103. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	2
	

	104. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	2
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	105. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	1
	

	
	17 этаж
	
	
	

	106. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	8
	

	107. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	20
	

	108. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	10
	

	109. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	10
	

	110. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	16
	

	111. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	16
	

	112. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	8
	

	113. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	8
	

	114. 
	Монтаж Клапан запорный угловой LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	8
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	115. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	4
	

	
	18 этаж
	
	
	

	116. 
	Монтаж конвектор напольный
	шт.
	2
	

	117. 
	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	5
	

	118. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	3
	

	119. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	3
	

	120. 
	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	4
	

	121. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	4
	

	122. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	2
	

	123. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	2
	

	124. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	2
	

	
	19 этаж
	
	
	

	125. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	2
	

	126. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	5
	

	127. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	3
	

	128. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	3
	

	129. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	4
	

	130. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	4
	

	131. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	2
	

	132. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	2
	

	133. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	2
	

	
	20 этаж
	
	
	

	134. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-150/9/24
	шт.
	5
	

	135. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24
	шт.
	4
	

	136. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-100/9/24
	шт.
	1
	

	137. 
	Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 PEX-a/EVOH
	м
	50
	

	138. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная 18/9-2
	м
	25
	

	139. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя 18/9-2
	м
	25
	

	140. 
	Монтаж адаптера для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	20
	

	141. 
	Монтаж фитинга подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	20
	

	142. 
	Монтаж элемента термостатического, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	10
	

	143. 
	Монтаж клапана терморегулирующего TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	10
	

	144. 
	Монтаж клапана запорного LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	10
	

	
	22 этаж
	
	
	

	145. 
	Демонтаж конвектора напольного
	шт.
	13
	

	146. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	1
	

	147. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3480
	шт.
	6
	

	148. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	2
	

	149. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	150. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	151. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-180/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	152. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	8
	

	153. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-120/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	154. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	155. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	156. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-180/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	157. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	158. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-230/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	1
	

	159. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-230/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	160. 
	Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 PEX-a/EVOH
	м
	73
	

	161. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная 18/9-2
	м
	37
	

	162. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя 18/9-2
	м
	37
	

	163. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	58
	

	164. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	58
	

	165. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	29
	

	166. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	29
	

	167. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	29
	

	
	23 этаж
	
	
	

	168. 
	Демонтаж конвектор напольный
	шт.
	13
	

	169. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3330
	шт.
	4
	

	170. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2-R3330
	шт.
	4
	

	171. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	2
	

	172. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	173. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	шт.
	2
	

	174. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	175. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	шт.
	2
	

	176. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	4
	

	177. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	2
	

	178. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	3
	

	179. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-280/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	1
	

	180. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-280/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	шт.
	1
	

	181. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-160/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	182. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-290/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	183. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	184. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	80
	

	185. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	40
	

	186. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	40
	

	187. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	шт.
	64
	

	188. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	шт.
	64
	

	189. 
	Монтаж Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	шт.
	32
	

	190. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	шт.
	32
	

	191. 
	Монтаж Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	шт.
	32
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