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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Воздушный клапан с рукояткой круглый регулирующий ø250
	ДК-250Р
	
	
	шт.
	26
	
	

	2. 
	Воздушный клапан с рукояткой круглый регулирующий ø315
	ДК-315Р
	
	
	шт.
	17
	
	

	3. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1250x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 24 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	КЛОП-2(60)-НО-1250x600-MB(24)-Н
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	4. 
	Клапан алюминиевый воздушный АВК 400х400 МР
	АВК 400х400 МР
	
	Арктос
	шт.
	2
	
	

	5. 
	Клапан алюминиевый воздушный АВК 500х300 МР
	АВК 500х300 МР
	
	Арктос
	шт.
	2
	
	

	6. 
	Клапан алюминиевый воздушный АВК 500х500 МР
	АВК 500х500 МР
	
	Арктос
	шт.
	2
	
	

	7. 
	ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 Диффузор потолочный (вытяжной) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	8. 
	ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	9. 
	ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 Диффузор потолочный (вытяжной) с камерой статического давления и регулятором воздух
	
	
	
	шт.
	13
	
	

	10. 
	ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	11. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 400x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	22
	
	

	12. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 500x300, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	5
	
	

	13. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 500x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	13
	
	

	14. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 500x500, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	6
	
	

	15. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 600x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	13
	
	

	16. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 600x500, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	5
	
	

	17. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	15
	
	

	18. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x500, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	150
	
	

	19. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x600, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	54
	
	

	20. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 1250x600, b=0.9мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	2
	
	

	21. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	36
	
	

	22. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø315, b=0.6мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	29
	
	

	23. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø400, b=0.6мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	10
	
	

	24. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	97
	
	

	25. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	500
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	27. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	28. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	
	

	29. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	

	30. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	31. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	32. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	33. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	34. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	35. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	36. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	37. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	6 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-ф100-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	39. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	23
	
	

	40. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	22
	
	

	41. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	31
	
	

	42. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	39
	
	

	43. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	44. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 125+КСДО-0-125-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	45. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 160+КСДО-0-160-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	28
	
	

	46. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 200+КСДО-0-200-200
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	43
	
	

	47. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250+КСДО-0-250-250
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	48. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	19
	
	

	49. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	19
	
	

	50. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	46
	
	

	51. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	28
	
	

	52. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	43
	
	

	53. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	2
	
	

	54. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	77
	
	

	55. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	58
	
	

	56. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	133
	
	

	57. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	182
	
	

	58. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	95
	
	

	59. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	60. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	61. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	62. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	63. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	64. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	22
	
	

	65. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	31
	
	

	66. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	67. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	68. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	69. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	70. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	71. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	39
	
	

	72. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	25
	
	

	73. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	74. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	75. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	76. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	77. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	298
	
	

	78. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	500
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	80. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	81. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	82. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	83. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	84. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	85. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	86. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	87. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	88. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	89. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	90. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	7 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф160 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-ф160-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	92. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	93. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	25
	
	

	94. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	37
	
	

	95. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	33
	
	

	96. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	97. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	98. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 160+КСДО-0-160-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	37
	
	

	99. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 200+КСДО-0-200-200
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	31
	
	

	100. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250+КСДО-0-250-250
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	16
	
	

	101. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	102. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	103. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	25
	
	

	104. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	30
	
	

	105. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	30
	
	

	106. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	15
	
	

	107. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	42
	
	

	108. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	63
	
	

	109. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	110
	
	

	110. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	115
	
	

	111. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	94
	
	

	112. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	40
	
	

	113. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	114. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	115. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	116. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	117. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	35
	
	

	118. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	119. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	120. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	121. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	122. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	42
	
	

	123. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	124. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	125. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	52
	
	

	126. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	27
	
	

	127. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	128. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	129. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	130. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	131. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	300
	
	

	132. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	500
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	133. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	134. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	135. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	136. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	137. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	138. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	139. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	140. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	141. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	142. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	143. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	144. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	8 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	145. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1400x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	146. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1000x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	147. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-600x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	148. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-125-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	149. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-100-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	150. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	3
	
	

	151. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	46
	
	

	152. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	26
	
	

	153. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	154. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	155. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	156. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	
	
	Венткрафт
	шт.
	29
	
	

	157. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-1-125-160 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	2
	
	

	158. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	28
	
	

	159. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	160. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	7
	
	

	161. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	3
	
	

	162. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	4
	
	

	163. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	164. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	165. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	166. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	30
	
	

	167. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	20
	
	

	168. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	10
	
	

	169. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	170. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	126
	
	

	171. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	21
	
	

	172. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	87
	
	

	173. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	108
	
	

	174. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	135
	
	

	175. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	27
	
	

	176. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	177. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	22
	
	

	178. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	34
	
	

	179. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	180. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	181. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	182. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	50
	
	

	183. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	184. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	185. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	186. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	187. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	188. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	189. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	190. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	191. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	192. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	270
	
	

	193. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	600
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	194. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	195. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	196. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	197. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	198. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	199. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	200. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	201. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	202. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	203. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	204. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	205. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	9 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	206. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1400x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	207. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1000x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	208. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-600x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	209. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-100-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	210. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-125-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	211. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	3
	
	

	212. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	46
	
	

	213. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	26
	
	

	214. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	215. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	216. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	217. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	
	
	Венткрафт
	шт.
	29
	
	

	218. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-1-125-160 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	2
	
	

	219. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	28
	
	

	220. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	221. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	7
	
	

	222. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	3
	
	

	223. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 
	
	
	Венткрафт
	шт.
	4
	
	

	224. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	225. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	226. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	227. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	30
	
	

	228. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	20
	
	

	229. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	10
	
	

	230. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	231. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	126
	
	

	232. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	21
	
	

	233. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	87
	
	

	234. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	108
	
	

	235. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	135
	
	

	236. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	27
	
	

	237. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	238. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	22
	
	

	239. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	34
	
	

	240. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	241. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	242. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	243. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	50
	
	

	244. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	245. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	246. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	247. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	248. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	249. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	250. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	251. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	252. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	253. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	270
	
	

	254. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	600
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	255. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	256. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	257. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	258. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	259. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	  ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	260. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	   ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	261. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	   ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	262. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	263. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	264. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	265. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	266. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	10 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	267. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-100-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	268. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-125-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	269. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	15
	
	

	270. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	13
	
	

	271. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	272. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	47
	
	

	273. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	274. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	275. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	276. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	
	Венткрафт
	шт
	5
	
	

	277. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-1-125-160
	
	
	Венткрафт
	шт
	2
	
	

	278. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	
	Венткрафт
	шт
	55
	
	

	279. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	
	
	Венткрафт
	шт
	7
	
	

	280. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В 100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	281. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В 125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	282. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В 200
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	283. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П 125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	11
	
	

	284. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П 160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	285. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П 200
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	286. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	45
	
	

	287. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	48
	
	

	288. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	36
	
	

	289. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	132
	
	

	290. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	69
	
	

	291. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	292. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	293. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	294. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	295. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	296. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	297. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	298. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	299. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	52
	
	

	300. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 550x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	301. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	302. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	36
	
	

	303. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	304. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	305. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	306. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	307. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 750x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	308. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	309. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	250
	
	

	310. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	350
	
	

	311. 
	Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	
	
	
	м2
	350
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	312. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	313. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	314. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	315. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	316. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	317. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	318. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	319. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	320. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	321. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	322. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	323. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система противодымной вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	324. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x800, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	
	
	
	м
	40
	
	

	325. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	
	
	
	м
	35
	
	

	326. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	25
	
	

	327. 
	Противопожарная изоляция из каменной ваты, покрытая сеткой, толщиной 40 мм
	
	
	Rockwool
	м2
	250
	
	

	328. 
	Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	
	
	
	м2
	250
	
	

	329. 
	Решетка прямоугольная для систем противодымной вентиляции РВ600х600
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	12 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	330. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	331. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-800x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	332. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	12
	
	

	333. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	334. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	2
	
	

	335. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	2
	
	

	336. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	38
	
	

	337. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	338. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	339. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	340. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	341. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	40
	
	

	342. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	343. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	9
	
	

	344. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	345. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	346. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	10
	
	

	347. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	5
	
	

	348. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	12
	
	

	349. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	4
	
	

	350. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	44
	
	

	351. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	107
	
	

	352. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	353. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	354. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	355. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	71
	
	

	356. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	357. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	358. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	22
	
	

	359. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	360. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	361. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	35
	
	

	362. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	39
	
	

	363. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	39
	
	

	364. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	365. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	366. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	367. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	61
	
	

	368. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	369. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	305
	
	

	370. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	598
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	371. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	372. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	373. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	374. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	375. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	376. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	377. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	378. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	379. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	380. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	381. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	382. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	13 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	383. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	384. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-800x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	385. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	20
	
	

	386. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	20
	
	

	387. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	388. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	45
	
	

	389. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	390. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	391. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	392. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	44
	
	

	393. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	10
	
	

	394. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	9
	
	

	395. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	396. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	397. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	12
	
	

	398. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	12
	
	

	399. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	17
	
	

	400. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	6
	
	

	401. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	78
	
	

	402. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	118
	
	

	403. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	55
	
	

	404. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	405. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	94
	
	

	406. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	407. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	11
	
	

	408. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	409. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	32
	
	

	410. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	43
	
	

	411. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	43
	
	

	412. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	51
	
	

	413. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	414. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	69
	
	

	415. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	416. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	417. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	247
	
	

	418. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	425
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	419. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	420. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	421. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	422. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	423. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	424. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	425. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	426. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	427. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	428. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	429. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	430. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	14 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	431. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	432. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-800x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	433. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	13
	
	

	434. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	23
	
	

	435. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	15
	
	

	436. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	12
	
	

	437. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	33
	
	

	438. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	439. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	440. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	12
	
	

	441. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	34
	
	

	442. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	3
	
	

	443. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	12
	
	

	444. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	5
	
	

	445. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	17
	
	

	446. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	447. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	448. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	7
	
	

	449. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	12
	
	

	450. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	9
	
	

	451. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	43
	
	

	452. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	102
	
	

	453. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	72
	
	

	454. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	455. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	456. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	92
	
	

	457. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	75
	
	

	458. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	459. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	460. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	461. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	65
	
	

	462. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	34
	
	

	463. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	37
	
	

	464. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	465. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	466. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	54
	
	

	467. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	21
	
	

	468. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	7
	
	

	469. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	237
	
	

	470. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	425
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	471. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	472. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	473. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	474. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	475. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	476. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	477. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	478. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	479. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	480. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	481. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	482. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	15 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	483. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф125, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-ф125-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	484. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	18
	
	

	485. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	21
	
	

	486. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	21
	
	

	487. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	30
	
	

	488. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	18
	
	

	489. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	490. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	28
	
	

	491. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	32
	
	

	492. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	493. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	16
	
	

	494. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	495. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	496. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	497. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	1
	
	

	498. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	30
	
	

	499. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	53
	
	

	500. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	98
	
	

	501. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	99
	
	

	502. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	135
	
	

	503. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	147
	
	

	504. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	74
	
	

	505. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	77
	
	

	506. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	507. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	40
	
	

	508. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	509. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	510. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	511. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	36
	
	

	512. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	21
	
	

	513. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	514. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	515. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	516. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	517. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	518. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	357
	
	

	519. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	400
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	520. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	521. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	522. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	523. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	524. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	525. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	526. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	527. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	528. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	529. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	530. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	531. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	16 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	532. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	533. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	4
	
	

	534. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	46
	
	

	535. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	30
	
	

	536. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	12
	
	

	537. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	10
	
	

	538. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	25
	
	

	539. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	540. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	541. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	9
	
	

	542. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	543. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	19
	
	

	544. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	20
	
	

	545. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	546. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	3
	
	

	547. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	28
	
	

	548. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	5
	
	

	549. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	3
	
	

	550. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	17
	
	

	551. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	6
	
	

	552. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	41
	
	

	553. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	102
	
	

	554. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	75
	
	

	555. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	70
	
	

	556. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	72
	
	

	557. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	76
	
	

	558. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	68
	
	

	559. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	33
	
	

	560. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	55
	
	

	561. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	25
	
	

	562. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	563. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	564. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	565. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	566. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x550, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	567. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x700, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	19
	
	

	568. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	569. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	233
	
	

	570. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	425
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	571. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	572. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	573. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	574. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	575. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	576. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	577. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	578. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	579. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	580. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	581. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	582. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	17 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	583. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	584. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	8
	
	

	585. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	32
	
	

	586. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	6
	
	

	587. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	6
	
	

	588. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	589. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	24
	
	

	590. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	591. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	592. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	593. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	24
	
	

	594. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	19
	
	

	595. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	596. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	597. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	6
	
	

	598. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	10
	
	

	599. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	8
	
	

	600. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	601. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	78
	
	

	602. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	603. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	40
	
	

	604. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	605. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	85
	
	

	606. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	37
	
	

	607. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	608. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	45
	
	

	609. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	35
	
	

	610. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	35
	
	

	611. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	612. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	613. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	614. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	615. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	186
	
	

	616. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	380
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	617. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	618. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	619. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	620. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	621. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	622. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	623. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	624. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	625. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	626. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	627. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	628. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	18 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	629. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки
	КЛОП-2(60)-НО-100- ЭМ(220)-Н
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	630. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 200 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	КЛОП-2(60)-НО-200-ЭМ(220)-Н
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	631. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, 1000х500, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	КЛОП-2(60)-НО-1000х500-ЭМ(220)-Н
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	632. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	633. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	15
	
	

	634. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	13
	
	

	635. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	24
	
	

	636. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	13
	
	

	637. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	11
	
	

	638. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	639. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	Венткрафт
	шт.
	12
	
	

	640. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт.
	18
	
	

	641. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	642. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	
	Венткрафт
	шт.
	12
	
	

	643. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	644. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	645. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø125
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	646. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	4
	
	

	647. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	8
	
	

	648. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	3
	
	

	649. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	4
	
	

	650. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	651. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	652. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	653. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	100
	
	

	654. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	54
	
	

	655. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	62
	
	

	656. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	84
	
	

	657. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	658. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	659. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	660. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	31
	
	

	661. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	49
	
	

	662. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	663. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	13
	
	

	664. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	29
	
	

	665. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	178
	
	

	666. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	235
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	667. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	Огнетитан ПРО-ВЕНТ
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	5
	
	

	668. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,5
	
	

	669. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	1,8
	
	

	670. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,5
	
	

	671. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	1,8
	
	

	672. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,008
	
	

	673. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,03
	
	

	674. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,03
	
	

	675. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,11
	
	

	676. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,03
	
	

	677. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,11
	
	

	678. 
	Металл для крепления воздуховодов
	
	
	
	кг
	250
	
	

	
	19 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	679. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-500x400-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	680. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-700x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	681. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-1000x500-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	682. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	17
	
	

	683. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	20
	
	

	684. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	30
	
	

	685. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	9
	
	

	686. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	16
	
	

	687. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	688. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	689. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	15
	
	

	690. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	691. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	692. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	693. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	11
	
	

	694. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	9
	
	

	695. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	5
	
	

	696. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	9
	
	

	697. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	14
	
	

	698. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	32
	
	

	699. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	42
	
	

	700. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	89
	
	

	701. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	61
	
	

	702. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	45
	
	

	703. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	125
	
	

	704. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	45
	
	

	705. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	98
	
	

	706. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	707. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	708. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	709. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	710. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	711. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	210
	
	

	712. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	290
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	713. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	714. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	715. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	716. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	717. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	718. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	719. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	720. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	721. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	722. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	723. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	724. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	20 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	725. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	31
	
	

	726. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	727. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	6
	
	

	728. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	42
	
	

	729. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	730. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	731. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	732. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	38
	
	

	733. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	734. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	19
	
	

	735. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	736. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	737. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	738. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	20
	
	

	739. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	20
	
	

	740. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	85
	
	

	741. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	40
	
	

	742. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	70
	
	

	743. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	90
	
	

	744. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	73
	
	

	745. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	746. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	7
	
	

	747. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	27
	
	

	748. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	749. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	750. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	751. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	752. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	753. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	32
	
	

	754. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	755. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	756. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	757. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 700x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	 
	 
	м
	27
	
	

	758. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	 
	 
	м
	18
	
	

	759. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 900x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	 
	 
	м
	8
	
	

	760. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	761. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	259
	
	

	762. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	280
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	763. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	764. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	765. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	

	766. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	

	767. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	768. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	769. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	770. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	771. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	772. 
	Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	773. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	774. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	21 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	775. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый ДК 100Р 
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	5
	
	

	776. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый ДК 125Р
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	4
	
	

	777. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый ДК 200Р
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	15
	
	

	778. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	779. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	780. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт. 
	15
	
	

	781. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	782. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	783. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	20
	
	

	784. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	20
	
	

	785. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	19
	
	

	786. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	787. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	41
	
	

	788. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	48
	
	

	789. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	790. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	19
	
	

	791. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	792. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	7
	
	

	793. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	794. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	60
	
	

	795. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	135
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	796. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	Огнетитан ПРО-ВЕНТ
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	2
	
	

	797. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,24
	
	

	798. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0.864
	
	

	799. 
	Металл для крепления воздуховодов
	
	
	
	кг
	81
	
	

	
	22 Этаж
	
	
	
	
	
	
	

	800. 
	  Ультразвуковой увлажнитель UU-09
	UU-09
	
	Carel
	шт.
	1
	
	

	801. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-500x400-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	802. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	26
	
	

	803. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	804. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	3
	
	

	805. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	806. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	Венткрафт
	шт. 
	8
	
	

	807. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	808. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	809. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П  ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	810. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П  ø160
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	811. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В  ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	14
	
	

	812. 
	Диффузор щелевой ЛКТ-В  ø160
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	813. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	17
	
	

	814. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	2
	
	

	815. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	51
	
	

	816. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	26
	
	

	817. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	35
	
	

	818. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	819. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	37
	
	

	820. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	33
	
	

	821. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	822. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	2
	
	

	823. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	83
	
	

	824. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	265
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	825. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	Огнетитан ПРО-ВЕНТ
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	2
	
	

	826. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,45
	
	

	827. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	1,62
	
	

	828. 
	Металл для крепления воздуховодов
	
	
	
	кг
	81
	
	

	
	23 Этаж
	
	
	
	
	
	
	

	829. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x250 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-400x250-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	830. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	3
	
	

	831. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	7
	
	

	832. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	6
	
	

	833. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	2
	
	

	834. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	4
	
	

	835. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	836. 
	Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	837. 
	Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	838. 
	Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	839. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	840. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	841. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	842. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	843. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	4
	
	

	844. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	4
	
	

	845. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	4
	
	

	846. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	1
	
	

	847. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø315
	
	
	
	м
	4
	
	

	848. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	849. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	33
	
	

	850. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	851. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	37
	
	

	852. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	853. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	854. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	855. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	856. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	857. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	858. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	51
	
	

	859. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	255
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	860. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	Огнетитан ПРО-ВЕНТ
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	2
	
	

	861. 
	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,2
	
	

	862. 
	Герметик противопожарный (3,6кг/м2)
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,72
	
	

	863. 
	Металл для крепления воздуховодов
	
	
	
	кг
	110
	
	


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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