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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	11
	
	

	2. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	14
	
	

	3. 
	Наружный блок MRV V системы АV14NNMVEMS
	АV14NNMVEMS
	
	Haier
	шт.
	2
	
	Система К4, К4р 

	4. 
	Внутренний блок AD1542MTERL
	AD1542MTERL
	
	Haier
	шт.
	2
	
	Система К4, К4р 

	5. 
	Комплект блока управления ротацией и резервированием кондиционеров Бурр-1 х1/БИС-1М х2
	
	
	Mitsubishi Electric
	шт.
	1
	
	Система К4, К4р

	6. 
	Узел обвязки фанкойла
	 
	 
	Clivet
	шт.
	25
	
	

	7. 
	Насос дренажный Si27
	 
	 
	Sauermann
	шт.
	25
	
	

	8. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	25
	
	

	9. 
	Кран шаровый Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	25
	
	

	10. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	135
	
	

	11. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	84
	
	

	12. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø50x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	105
	
	

	13. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x4
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	35
	
	

	14. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	12
	
	

	15. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø100x4,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	3
	
	

	16. 
	Труба медная ø15.88
	Ø15.88х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	270
	
	Система К4, К4р 

	17. 
	Труба медная ø28.58
	Ø28.58х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	270
	
	Система К4, К4р 

	18. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	 
	 
	 
	м2
	135
	
	

	19. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	 
	 
	 
	м2
	84
	
	

	20. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	 
	 
	 
	м2
	105
	
	

	21. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	 
	 
	 
	м2
	35
	
	

	22. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	 
	 
	 
	м2
	12
	
	

	23. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	 
	 
	 
	м2
	3
	
	

	24. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	270
	
	Система К1, К2 

	25. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.58
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	270
	
	Система К1, К2 

	26. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	 
	 
	шт.
	210
	
	

	27. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	 
	 
	 
	кг
	50
	
	

	28. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	 
	 
	 
	м2
	20
	
	

	29. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	 
	 
	 
	компл.
	400
	
	

	30. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	 
	 
	 
	м
	33
	
	

	31. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	 
	 
	 
	 м
	85
	
	

	32. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	 
	 
	 
	м
	64
	
	

	33. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	 
	 
	 
	м
	16
	
	

	34. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	 
	 
	 
	м
	2
	
	

	35. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	 
	 
	 
	шт.
	39
	
	

	36. 
	Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	 
	 
	Венткрафт
	шт.
	50
	
	

	37. 
	Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	 
	 
	 
	м
	30
	
	

	38. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	 
	 
	 
	м
	11
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	40. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	41. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	6 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	21
	
	

	43. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	22
	
	

	44. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	45. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	46. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	7
	
	

	47. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	48. 
	Узел обвязки фанкойла
	 
	 
	Clivet
	шт.
	61
	
	

	49. 
	Насос дренажный Si27
	 
	 
	Sauermann
	шт.
	61
	
	

	50. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	61
	
	

	51. 
	Кран шаровый Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	61
	
	

	52. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	447
	
	

	53. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	77
	
	

	54. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	92
	
	

	55. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	33
	
	

	56. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	243
	
	

	57. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	41
	
	

	58. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	14
	
	

	59. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	1
	
	

	60. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	 
	 
	 
	м
	447
	
	

	61. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	 
	 
	 
	м
	77
	
	

	62. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	 
	 
	 
	м
	92
	
	

	63. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	 
	 
	 
	м
	33
	
	

	64. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	 
	 
	 
	м
	243
	
	

	65. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	 
	 
	 
	м
	41
	
	

	66. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	 
	 
	 
	м2
	14
	 
	 

	67. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	 
	 
	 
	м2
	1
	
	

	68. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	 
	 
	шт.
	270
	
	

	69. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	 
	 
	 
	кг
	50
	
	

	70. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	 
	 
	 
	м2
	20
	
	

	71. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	 
	 
	 
	компл.
	400
	
	

	72. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	 
	 
	 
	м
	272
	
	

	73. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	 
	 
	 
	 
	15,1
	
	

	74. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	 
	 
	 
	м
	39
	
	

	75. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	 
	 
	 
	м
	25
	
	

	76. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	 
	 
	 
	м
	91
	
	

	77. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	 
	 
	 
	м
	16
	
	

	78. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	 
	 
	 
	м
	17
	
	

	79. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	 
	 
	 
	 
	1
	
	

	80. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	 
	 
	 
	шт.
	97
	
	

	81. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	 
	 
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	82. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	 
	 
	 
	м
	105
	
	

	83. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	 
	 
	 
	шт. 
	102
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	85. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	86. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	7 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	87. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	26
	
	

	88. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	5
	
	

	89. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	90. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	91. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	92. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	7
	
	

	93. 
	Узел обвязки фанкойла
	 
	 
	Clivet
	шт.
	59
	
	

	94. 
	Насос дренажный Si27
	 
	 
	Sauermann
	шт.
	59
	
	

	95. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	59
	
	

	96. 
	Кран шаровый Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	59
	
	

	97. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	102
	
	

	98. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	181
	
	

	99. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	163
	
	

	100. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	74
	
	

	101. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	182
	
	

	102. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	68
	
	

	103. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	84
	
	

	104. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	1
	
	

	105. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	 
	 
	 
	м
	102
	
	

	106. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	 
	 
	 
	м
	181
	
	

	107. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	 
	 
	 
	м
	163
	
	

	108. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	 
	 
	 
	м
	74
	
	

	109. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	 
	 
	 
	м
	182
	
	

	110. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	 
	 
	 
	м
	68
	
	

	111. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	 
	 
	 
	м2
	84
	 
	 

	112. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	 
	 
	 
	м2
	1
	
	

	113. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	 
	 
	шт.
	272
	
	

	114. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	 
	 
	 
	кг
	50
	
	

	115. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	 
	 
	 
	м2
	20
	
	

	116. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	 
	 
	 
	компл.
	400
	
	

	117. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	 
	 
	 
	м
	161
	
	

	118. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	 
	 
	 
	м
	1,1
	
	

	119. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	 
	 
	 
	м
	47
	
	

	120. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	 
	 
	 
	м
	48
	
	

	121. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	 
	 
	 
	м
	110
	
	

	122. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	 
	 
	 
	м
	11
	
	

	123. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	 
	 
	 
	м
	20
	
	

	124. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	 
	 
	 
	 
	1
	
	

	125. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	 
	 
	 
	шт.
	108
	
	

	126. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	 
	 
	Венткрафт
	шт.
	4
	
	

	127. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	 
	 
	 
	м
	118
	
	

	128. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	 
	 
	 
	шт. 
	96
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	129. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	130. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	131. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	8 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	132. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	133. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	134. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	135. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	136. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	137. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	58
	
	

	138. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	58
	
	

	139. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	58
	
	

	140. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	58
	
	

	141. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	135
	
	

	142. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	230
	
	

	143. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	215
	
	

	144. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	75
	
	

	145. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	200
	
	

	146. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	30
	
	

	147. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	90
	
	

	148. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	20
	
	

	149. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	135
	
	

	150. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	230
	
	

	151. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	215
	
	

	152. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	75
	
	

	153. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	200
	
	

	154. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	30
	
	

	155. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	90
	
	

	156. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	20
	 
	 

	157. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	550
	
	

	158. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	159. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	160. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	161. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	130
	
	

	162. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	80
	
	

	163. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	70
	
	

	164. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	105
	
	

	165. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	80
	
	

	166. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	300
	
	

	167. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	168. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	6
	
	

	169. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	90
	
	

	170. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	60
	
	

	171. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	111
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	172. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	173. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	174. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	9 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	175. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	176. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	177. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	178. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	179. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	180. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	58
	
	

	181. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	58
	
	

	182. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	58
	
	

	183. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	58
	
	

	184. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	135
	
	

	185. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	230
	
	

	186. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	215
	
	

	187. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	75
	
	

	188. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	200
	
	

	189. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	30
	
	

	190. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	90
	
	

	191. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	20
	
	

	192. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	135
	
	

	193. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	230
	
	

	194. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	215
	
	

	195. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	75
	
	

	196. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	200
	
	

	197. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	30
	
	

	198. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	90
	
	

	199. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	20
	 
	 

	200. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	550
	
	

	201. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	202. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	203. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	204. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	130
	
	

	205. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	80
	
	

	206. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	70
	
	

	207. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	105
	
	

	208. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	80
	
	

	209. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	300
	
	

	210. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	10
	
	

	211. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	6
	
	

	212. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	90
	
	

	213. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	60
	
	

	214. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	111
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	215. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	216. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	217. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	218. 
	10 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	219. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	11
	
	

	220. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	221. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	28
	
	

	222. 
	Внутренний блок АS162MNERA
	АS162MNERA
	
	Haier
	шт.
	8
	
	Система К3, К3р 

	223. 
	Наружный блок мультизональной MRV V системы АV12NNMVEMS
	АV14NNMVEMS
	
	Haier
	шт.
	2
	
	Система К3, К3р 

	224. 
	Разветвитель FQG-B335A
	FQG-B335A
	
	Haier
	шт.
	3
	
	Система К3, К3р 

	225. 
	Беспроводной пульт YR-HRS01
	YR-HRS01
	
	Haier
	шт.
	8
	
	Система К3, К3р 

	226. 
	Комплект блока управления ротацией и резервированием кондиционеров Бурр-1 х1/БИС-1М х2
	
	
	Mitsubishi Electric
	шт.
	4
	
	Система К3, К3р

	227. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	40
	
	

	228. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	40
	
	

	229. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	40
	
	

	230. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	40
	
	

	231. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	120
	
	

	232. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20
	
	

	233. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	380
	
	

	234. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	70
	
	

	235. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	160
	
	

	236. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	90
	
	

	237. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	80
	
	

	238. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	5
	
	

	239. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	120
	
	

	240. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	20
	
	

	241. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	380
	
	

	242. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	70
	
	

	243. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	160
	
	

	244. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	90
	
	

	245. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	80
	
	

	246. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	5
	 
	 

	247. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	500
	
	

	248. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	249. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	250. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	251. 
	Труба медная ø6.35
	Ø6.35х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	50
	
	Система К3, К3р 

	252. 
	Труба медная ø9.52
	Ø9.52х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	253. 
	Труба медная ø12.7
	Ø12.7х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	50
	
	Система К3, К3р 

	254. 
	Труба медная ø15.88
	Ø15.88х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	255. 
	Труба медная ø19.05
	Ø19.05х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	256. 
	Труба медная ø28.57
	Ø28.58х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	257. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	Ø6.35х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	Energoflex Energomax
	м
	50
	
	Система К3, К3р 

	258. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	Ø9.52х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	Energoflex Energomax
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	259. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	Ø12.7х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	Energoflex Energomax
	м
	50
	
	Система К3, К3р 

	260. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	Ø15.88х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	Energoflex Energomax
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	261. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05
	Ø19.05х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	Energoflex Energomax
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	262. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.57
	Ø28.58х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	Energoflex Energomax
	м
	20
	
	Система К3, К3р 

	263. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	40
	
	

	264. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	195
	
	

	265. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	35
	
	

	266. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	115
	
	

	267. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	30
	
	

	268. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	
	
	
	м
	30
	
	

	269. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	300
	
	

	270. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	6
	
	

	271. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	10
	
	

	272. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	120
	
	

	273. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	68
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	274. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	275. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	276. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	12 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	277. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	278. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	26
	
	

	279. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	13
	
	

	280. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	281. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	282. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	       51
	
	

	283. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	51
	
	

	284. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	51
	
	

	285. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	51
	
	

	286. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	61
	
	

	287. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	266
	
	

	288. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	192
	
	

	289. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	95
	
	

	290. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	191
	
	

	291. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	62
	
	

	292. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	2
	
	

	293. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	61
	
	

	294. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	266
	
	

	295. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	192
	
	

	296. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	95
	
	

	297. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	191
	
	

	298. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	
	
	
	м2
	62
	
	

	299. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	
	
	
	м2
	2
	 
	 

	300. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	386
	
	

	301. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	302. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	303. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	304. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20
	
	
	
	м
	201
	
	

	305. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25
	
	
	
	м
	109
	
	

	306. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32
	
	
	
	м
	121
	
	

	307. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	118
	
	

	308. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	9
	
	

	309. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	3
	
	

	310. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	152
	
	

	311. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	88
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	312. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	313. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	314. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	13 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	315. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	316. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	27
	
	

	317. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	15
	
	

	318. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	319. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	320. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	54
	
	

	321. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	54
	
	

	322. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	54
	
	

	323. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	54
	
	

	324. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	100
	
	

	325. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	303
	
	

	326. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	144
	
	

	327. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	47
	
	

	328. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	226
	
	

	329. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	55
	
	

	330. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	68
	
	

	331. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	1
	
	

	332. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	100
	
	

	333. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	303
	
	

	334. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	144
	
	

	335. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	47
	
	

	336. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	
	
	
	м
	226
	
	

	337. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	55
	
	

	338. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	
	
	
	м
	68
	
	

	339. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	
	
	
	м
	1
	 
	 

	340. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	361
	
	

	341. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	342. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	343. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	344. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	
	
	
	м
	31
	
	

	345. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	
	
	
	м
	77
	
	

	346. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	45
	
	

	347. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	13
	
	

	348. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	62
	
	

	349. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	9
	
	

	350. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	1
	
	

	351. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	285
	
	

	352. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	8
	
	

	353. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	3
	
	

	354. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	143
	
	

	355. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	96
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	356. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	357. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	358. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	14 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	359. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	18
	
	

	360. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	22
	
	

	361. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	362. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	363. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	18
	
	

	364. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	365. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	64
	
	

	366. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	64
	
	

	367. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	64
	
	

	368. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	64
	
	

	369. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	91
	
	

	370. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	187
	
	

	371. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	283
	
	

	372. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	60
	
	

	373. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	265
	
	

	374. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	14
	
	

	375. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	101
	
	

	376. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	1
	
	

	377. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	91
	
	

	378. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	187
	
	

	379. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	283
	
	

	380. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	60
	
	

	381. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	
	
	
	м
	265
	
	

	382. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	14
	
	

	383. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	101
	
	

	384. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	1
	 
	 

	385. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	350
	
	

	386. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	387. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	388. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	389. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	
	
	
	м
	200
	
	

	390. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	52
	
	

	391. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	28
	
	

	392. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	117
	
	

	393. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	20
	
	

	394. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	30
	
	

	395. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	300
	
	

	396. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	
	
	Венткрафт
	шт.
	8
	
	

	397. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	3
	
	

	398. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	131
	
	

	399. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	116
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	400. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	401. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	402. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	15 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	403. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	404. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	405. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	24
	
	

	406. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	5
	
	

	407. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	408. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	409. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	57
	
	

	410. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	57
	
	

	411. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	57
	
	

	412. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	57
	
	

	413. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	113
	
	

	414. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	197
	
	

	415. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	112
	
	

	416. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	165
	
	

	417. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø50
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	124
	
	

	418. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø65
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	123
	
	

	419. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø80
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	53
	
	

	420. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø100
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	1
	
	

	421. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м2
	113
	
	

	422. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м2
	197
	
	

	423. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м2
	112
	
	

	424. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м2
	165
	
	

	425. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м2
	124
	
	

	426. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м2
	123
	
	

	427. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	53
	
	

	428. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	1
	
	

	429. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	602
	
	

	430. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	431. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	432. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	433. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø20
	
	
	
	м
	219
	
	

	434. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø25
	
	
	
	м
	5
	
	

	435. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø32
	
	
	
	м
	51
	
	

	436. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø40
	
	
	
	м
	10
	
	

	437. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø50
	
	
	
	м
	113
	
	

	438. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø63
	
	
	
	м
	14
	
	

	439. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø75
	
	
	
	м
	13
	
	

	440. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø90
	
	
	
	м
	1
	
	

	441. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	101
	
	

	442. 
	Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт.
	114
	 
	 

	443. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	31
	
	

	444. 
	Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	
	
	
	м
	68
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	445. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	446. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	447. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	16 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	448. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	14
	
	

	449. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	450. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	16
	
	

	451. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	452. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	453. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	454. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	56
	
	

	455. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	56
	
	

	456. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	56
	
	

	457. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	56
	
	

	458. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	360
	
	

	459. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	86
	
	

	460. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	129
	
	

	461. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	47
	
	

	462. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	240
	
	

	463. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	41
	
	

	464. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	14
	
	

	465. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	1
	
	

	466. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	360
	
	

	467. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	86
	
	

	468. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	129
	
	

	469. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	47
	
	

	470. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	
	
	
	м
	240
	
	

	471. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	41
	
	

	472. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	
	
	
	м2
	14
	
	

	473. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	
	
	
	м2
	1
	 
	 

	474. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	280
	
	

	475. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	476. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	477. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	478. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	
	
	
	м
	231
	
	

	479. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	
	
	
	м
	6
	
	

	480. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	60
	
	

	481. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	24
	
	

	482. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	95
	
	

	483. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	
	
	
	м
	25
	
	

	484. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	
	
	
	м
	20
	
	

	485. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	
	
	
	м
	1
	
	

	486. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	101
	
	

	487. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	 
	 
	Венткрафт
	шт.
	7
	
	

	488. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	101
	
	

	489. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	
	
	
	шт. 
	98
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	490. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	491. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	492. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	17 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	493. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	12
	
	

	494. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	495. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	496. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	497. 
	Узел обвязки фанкойла
	 
	 
	Clivet
	шт.
	42
	
	

	498. 
	Насос дренажный Si27
	 
	 
	Sauermann
	шт.
	42
	
	

	499. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	42
	
	

	500. 
	Кран шаровый Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	42
	
	

	501. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	57
	
	

	502. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	247
	
	

	503. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	125
	
	

	504. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	93
	
	

	505. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	138
	
	

	506. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	32
	
	

	507. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	1
	
	

	508. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	 
	 
	 
	м
	57
	
	

	509. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	 
	 
	 
	м
	247
	
	

	510. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	 
	 
	 
	м
	125
	
	

	511. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	 
	 
	 
	м
	93
	
	

	512. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	 
	 
	 
	м
	138
	
	

	513. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	 
	 
	 
	м
	32
	
	

	514. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	 
	 
	 
	м2
	1
	
	

	515. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	 
	 
	шт.
	220
	
	

	516. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	 
	 
	 
	кг
	50
	
	

	517. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	 
	 
	 
	м2
	20
	
	

	518. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	 
	 
	 
	компл.
	400
	 
	 

	519. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	 
	 
	 
	м
	30
	
	

	520. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	 
	 
	 
	м
	126
	
	

	521. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	 
	 
	 
	м
	47
	
	

	522. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	 
	 
	 
	м
	47
	
	

	523. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	 
	 
	 
	м
	70
	
	

	524. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	 
	 
	 
	м
	29
	
	

	525. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	 
	 
	 
	м
	2
	
	

	526. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	 
	 
	 
	шт.
	75
	
	

	527. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	 
	 
	Венткрафт
	шт.
	5
	
	

	528. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	 
	 
	 
	м
	100
	
	

	529. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	 
	 
	 
	шт. 
	74
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	530. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	531. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	532. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	18 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	533. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	CFDA 006.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	12
	
	

	534. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	CFDA 011.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	17
	
	

	535. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	12
	
	

	536. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	CFDA 021.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	537. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	42
	
	

	538. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	42
	
	

	539. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	540. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	541. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха 200+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	542. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	
	
	шт.
	4
	
	

	543. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	544. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315
	ЛПАК-315+КСДО-1-250-315
	
	
	шт.
	22
	
	

	545. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	
	
	шт.
	10
	
	

	546. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400
	ЛПАК-400-КСДО-1-315-400
	
	
	шт.
	2
	
	

	547. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	16
	
	

	548. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	14
	
	

	549. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	50
	
	

	550. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	20
	
	

	551. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315
	
	
	
	м
	10
	
	

	552. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	122
	
	

	553. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	238
	
	

	554. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	71
	
	

	555. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	87
	
	

	556. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	172
	
	

	557. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	31
	
	

	558. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	30
	
	

	559. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	5
	
	

	560. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	535
	
	

	561. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9
	
	
	
	м
	160
	
	

	562. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3
	
	
	
	м
	101
	
	

	563. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0
	
	
	
	м
	122
	
	

	564. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	2
	
	

	565. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	51
	
	

	566. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22
	
	
	
	м
	122
	
	

	567. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28
	
	
	
	м
	238
	
	

	568. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35
	
	
	
	м
	71
	
	

	569. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48
	
	
	
	м
	87
	
	

	570. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60
	
	
	
	м
	172
	
	

	571. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76
	
	
	
	м
	31
	
	

	572. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89
	
	
	
	м
	30
	
	

	573. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110
	
	
	
	м
	5
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	574. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	3
	
	

	575. 
	Материал базальтовый огнезащитный
	МБОР-8
	
	
	м2
	0,5
	
	

	576. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1,8
	
	Расход 3,6 кг/м2 
при толщине 3 мм

	577. 
	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	кг
	315
	
	

	
	19 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	578. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	22
	
	

	579. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	580. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	5
	
	

	581. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	7
	
	

	582. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	583. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	584. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	49
	
	

	585. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	49
	
	

	586. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	587. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	588. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	141
	
	

	589. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	168
	
	

	590. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	127
	
	

	591. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	38
	
	

	592. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	230
	
	

	593. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	9
	
	

	594. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	17
	
	

	595. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	5
	
	

	596. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	141
	
	

	597. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	168
	
	

	598. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	127
	
	

	599. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	38
	
	

	600. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	
	
	
	м
	230
	
	

	601. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	
	
	
	м
	9
	
	

	602. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	
	
	
	м2
	17
	
	

	603. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	
	
	
	м2
	5
	 
	 

	604. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	521
	
	

	605. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	606. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	607. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	608. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	
	
	
	м
	179
	
	

	609. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	
	
	
	м
	64
	
	

	610. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	
	
	
	м
	140
	
	

	611. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	
	
	
	м
	28
	
	

	612. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	
	
	
	м
	117
	
	

	613. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	120
	
	

	614. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 3 щели
	
	
	Венткрафт
	шт.
	8
	
	

	615. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 4 щели
	
	
	Венткрафт
	шт.
	32
	
	

	616. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	63
	
	

	617. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	21
	
	

	618. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315
	
	
	
	м
	2
	
	

	619. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК315
	
	
	
	шт. 
	51
	
	

	620. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК400
	
	
	
	шт. 
	4
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	621. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	622. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	623. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	20 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	624. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	CFDA 006.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	11
	
	

	625. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	CFDA 011.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	26
	
	

	626. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	627. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	628. 
	Внутренний блок АS162MNERA
	АS162MNERA
	
	Haier
	шт.
	30
	
	Система К1, К2 

	629. 
	Наружный блок мультизональной MRV V системы АV12NNMVEMS
	АV14NNMVEMS
	
	Haier
	шт.
	2
	
	Система К1, К2 

	630. 
	Наружный блок мультизональной MRV V системы АV14NNMVEMS
	АV14NNMVEMS
	
	Haier
	шт.
	2
	
	Система К1, К2 

	631. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	49
	
	

	632. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	49
	
	

	633. 
	Разветвитель FQG-B506A
	FQG-B506A
	
	Haier
	шт.
	4
	
	Система К1, К2 

	634. 
	Разветвитель FQG-B335A
	FQG-B335A
	
	Haier
	шт.
	22
	
	Система К1, К2 

	635. 
	Беспроводной пульт YR-HRS01
	YR-HRS01
	
	Haier
	шт.
	30
	
	Система К1, К2

	636. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	637. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	638. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	
	Венткрафт
	шт. 
	72
	
	

	639. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	2
	
	

	640. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	11
	
	

	641. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	103
	
	

	642. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	20
	
	

	643. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	51
	
	

	644. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	214
	
	

	645. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,27
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	125
	
	

	646. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	85
	
	

	647. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	70
	
	

	648. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	21
	
	

	649. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	73
	
	

	650. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	2
	
	

	651. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	570
	
	

	652. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9
	
	
	
	м
	191
	
	

	653. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3
	
	
	
	м
	52
	
	

	654. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0
	
	
	
	м
	116
	
	

	655. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х4,5
	
	
	
	м
	12
	
	

	656. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х5,6
	
	
	
	м
	16
	
	

	657. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х7,1
	
	
	
	м
	1
	
	

	658. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	102
	
	

	659. 
	Труба медная ø6.35
	Ø6.35х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	113
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	660. 
	Труба медная ø9.52
	Ø9.52х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	77
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	661. 
	Труба медная ø12.7
	Ø12.7х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	130
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	662. 
	Труба медная ø15.88
	Ø15.88х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	106
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	663. 
	Труба медная ø19.05
	Ø19.05х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	42
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	664. 
	Труба медная ø22.22
	Ø22.22х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	7
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	665. 
	Труба медная ø25.4
	Ø25.4х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	17
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	666. 
	Труба медная ø28.59
	Ø28.59х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	78
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	667. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø28
	
	
	
	м
	51
	
	

	668. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø33,5
	
	
	
	м
	214
	
	

	669. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø42,3
	
	
	
	м
	125
	
	

	670. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø48
	
	
	
	м
	85
	
	

	671. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø57
	
	
	
	м
	70
	
	

	672. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø76
	
	
	
	м
	21
	
	

	673. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø89
	
	
	
	м
	73
	
	

	674. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø110
	
	
	
	м
	2
	
	

	675. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	113
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	676. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	77
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	677. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	130
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	678. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	106
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	679. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	42
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	680. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø22.22
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	7
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	681. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø25.4
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	17
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	682. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.58
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	78
	
	Система К1, К1р, К2, К2р

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	683. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	7
	
	

	684. 
	Материал базальтовый огнезащитный
	МБОР-8
	
	
	м2
	1,8
	
	

	685. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	6,48
	
	Расход 3,6 кг/м2 
при толщине 3 мм

	686. 
	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	кг
	450
	
	

	687. 
	21 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	688. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	4
	
	

	689. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	690. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	1
	
	

	691. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	692. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	14
	
	

	693. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	14
	
	

	694. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	695. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	696. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	36
	
	

	697. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	36
	
	

	698. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	22
	
	

	699. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	30
	
	

	700. 
	Труба стальная электросварная прямошовная, ø50
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	60
	
	

	701. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м2
	36
	
	

	702. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м2
	36
	
	

	703. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м2
	22
	
	

	704. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м2
	30
	
	

	705. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м2
	60
	
	

	706. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	75
	
	

	707. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	
	
	
	кг
	50
	
	

	708. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	
	
	
	м2
	20
	
	

	709. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	компл.
	400
	
	

	710. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø20
	
	
	
	м
	32
	
	

	711. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø25
	
	
	
	м
	26
	
	

	712. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø32
	
	
	
	м
	10
	
	

	713. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø40
	
	
	
	м
	1
	
	

	714. 
	Труба полипропиленовая PN10, ø50
	
	
	
	м
	1
	
	

	715. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	15
	
	

	716. 
	Диффузор щелевой алюминиевый, 3 щели
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт.
	8
	
	

	717. 
	Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт.
	18
	
	

	718. 
	Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	
	шт.
	2
	
	

	719. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	6
	
	

	720. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø200, b=0.5мм
	ГОСТ 14918-80*
	
	
	м
	1
	
	

	721. 
	Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	
	
	
	м
	16
	.
	

	722. 
	Воздуховод гибкий гофрированный ø200
	
	
	
	м
	2
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	723. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	724. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	725. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм

	
	22 Этаж
	
	
	
	
	
	
	

	726. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	CFDA 006.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	727. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	CFDA 007.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	728. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	CFDA 011.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	729. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	730. 
	Канальный внутренний блок VRF системы AD182MJERAB
	AD182MJERAB
	
	Haier
	шт.
	4
	
	Уточняется у производителя

	731. 
	Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA
	AV08IMVEVA
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Уточняется у производителя

	732. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	13
	
	

	733. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	17
	
	

	734. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	13
	
	

	735. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	13
	
	

	736. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-200-200
	ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	
	Венткрафт
	шт. 
	1
	
	

	737. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	4
	
	

	738. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	11
	
	

	739. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	3
	
	

	740. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	17
	
	

	741. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	66
	
	

	742. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	32
	
	

	743. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	25
	
	

	744. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	20
	
	

	745. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	70
	
	

	746. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	156
	
	

	747. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9
	
	
	
	м
	63
	
	

	748. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3
	
	
	
	м
	24
	
	

	749. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0
	
	
	
	м
	23
	
	

	750. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	37
	
	

	751. 
	Труба медная ø6.35
	Ø6.35х0,76
 ГОСТ 617-2006

	
	
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	752. 
	Труба медная ø9.52
	Ø9.52х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	753. 
	Труба медная ø12.7
	Ø12.7х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	754. 
	Труба медная ø15.88
	Ø15.88х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	755. 
	Соединительные детали медной трубы
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	756. 
	Рефнеты для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков
	
	
	
	шт.
	3
	
	Уточняется у производителя

	757. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	66
	
	

	758. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	32
	
	

	759. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	25
	
	

	760. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	20
	
	

	761. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	70
	
	

	762. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	763. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	764. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	765. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	766. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	6
	
	

	767. 
	Материал базальтовый огнезащитный
	МБОР-8
	
	
	м2
	1,8
	
	

	768. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	6,48
	
	Расход 3,6 кг/м2 
при толщине 3 мм

	769. 
	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	кг
	150
	
	

	
	23 Этаж
	
	
	
	
	
	
	

	770. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	CFDA 011.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	771. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	772. 
	Канальный внутренний блок VRF системы AD182MJERAB
	AD182MJERAB
	
	Haier
	шт.
	7
	
	Уточняется у производителя

	773. 
	Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA
	AV08IMVEVA
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Уточняется у производителя

	774. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	775. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	8
	
	

	776. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	777. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	778. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	6
	
	

	779. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	24
	
	

	780. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	12
	
	

	781. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	17
	
	

	782. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	2
	
	

	783. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	44
	
	

	784. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	19
	
	

	785. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	3
	
	

	786. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	89
	
	

	787. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	111
	
	

	788. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9
	
	
	
	м
	60
	
	

	789. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3
	
	
	
	м
	15
	
	

	790. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0
	
	
	
	м
	41
	
	

	791. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	23
	
	

	792. 
	Труба медная ø6.35
	Ø6.35х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	793. 
	Труба медная ø9.52
	Ø9.52х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	794. 
	Труба медная ø12.7
	Ø12.7х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	795. 
	Труба медная ø15.88
	Ø15.88х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	796. 
	Соединительные детали медной трубы
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	797. 
	Рефнеты для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков
	
	
	
	шт.
	3
	
	Уточняется у производителя

	798. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	2
	
	

	799. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	44
	
	

	800. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	19
	
	

	801. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	3
	
	

	802. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	89
	
	

	803. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	804. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	805. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	806. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	807. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	6
	
	

	808. 
	Материал базальтовый огнезащитный
	МБОР-8
	
	
	м2
	1,8
	
	

	809. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	6,48
	
	Расход 3,6 кг/м2 
при толщине 3 мм

	810. 
	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	 кг
	150
	
	


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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