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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	Монтаж системы холодоснабжения
	
	
	

	
	5 этаж
	
	
	

	1. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	11
	

	2. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	14
	

	3. 
	Монтаж наружного блока MRV V системы АV14NNMVEMS
	шт.
	2
	

	4. 
	Монтаж внутреннего блока AD1542MTERL
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж комплекта блока управления ротацией и резервированием кондиционеров Бурр-1 х1/БИС-1М х2
	шт.
	1
	

	6. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	25
	

	7. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	25
	

	8. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	25
	

	9. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	25
	

	10. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	135
	

	11. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	84
	

	12. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø50x3,5
	м
	105
	


	13. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	35
	

	14. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø80x4,0
	м
	12
	

	15. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø100x4,0
	м
	3
	

	16. 
	Монтаж трубы медной ø15.88
	м
	270
	

	17. 
	Монтаж трубы медная ø28.58
	м
	270
	

	18. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м2
	135
	

	19. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м2
	84
	

	20. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м2
	105
	

	21. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м2
	35
	

	22. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	12
	

	23. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	3
	

	24. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	м
	270
	

	25. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.58
	м
	270
	

	26. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	210
	

	27. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	28. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	29. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	30. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	33
	

	31. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м 
	85
	

	32. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	64
	

	33. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	16
	

	34. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	2
	

	35. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	39
	

	36. 
	Монтаж Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	шт.
	50
	

	37. 
	Монтаж Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	м
	30
	

	38. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	шт. 
	11
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	39. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	40. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	41. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	a. 
	6 этаж
	
	
	

	42. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	21
	

	43. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	22
	

	44. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	45. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	46. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	7
	

	47. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	48. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	61
	

	49. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	61
	

	50. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	61
	

	51. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	61
	

	52. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	447
	

	53. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	77
	

	54. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	92
	

	55. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	33
	

	56. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	243
	

	57. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	41
	

	58. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	14
	

	59. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	

	60. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	447
	

	61. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	77
	

	62. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	92
	

	63. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	33
	

	64. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	243
	

	65. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	41
	

	66. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м2
	14
	

	67. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м2
	1
	

	68. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	270
	

	69. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	70. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	71. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	72. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	272
	

	73. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	 
	15,1
	

	74. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	39
	

	75. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	25
	

	76. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	91
	

	77. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	16
	

	78. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	17
	

	79. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	 
	1
	

	80. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	97
	

	81. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	10
	

	82. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	105
	

	83. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	102
	

	a. 
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	84. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	85. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	86. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	7 этаж
	
	
	

	87. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	26
	Clivet

	88. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	5
	Clivet

	89. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	8
	Clivet

	90. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	10
	Clivet

	91. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	Clivet

	92. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	7
	Clivet

	93. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	59
	Clivet

	94. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	59
	Sauermann

	95. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	59
	 

	96. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	59
	 

	97. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	102
	 

	98. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	181
	 

	99. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	163
	 

	100. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	74
	 

	101. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	182
	 

	102. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	68
	 

	103. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	84
	 

	104. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	 

	105. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	102
	 

	106. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	181
	 

	107. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	163
	 

	108. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	74
	 

	109. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	182
	 

	110. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	68
	 

	111. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м2
	84
	 

	112. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м2
	1
	 

	113. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	272
	 

	114. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	 

	115. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	 

	116. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	 

	117. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	161
	 

	118. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м
	1,1
	 

	119. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	47
	 

	120. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	48
	 

	121. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	110
	 

	122. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	11
	 

	123. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	20
	 

	124. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	
	1
	 

	125. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	108
	 

	126. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	4
	Венткрафт

	127. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	118
	 

	128. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт.
	96
	 

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	129. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	10
	

	130. 
	Монтаж минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	131. 
	Монтаж противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	132. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	3
	

	
	8 этаж
	
	
	

	133. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	134. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	8
	

	135. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	136. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	137. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	138. 
	Монтаж узел обвязки фанкойла
	шт.
	58
	

	139. 
	Монтаж насос дренажный Si27
	шт.
	58
	

	140. 
	Монтаж ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	58
	

	141. 
	Монтаж кран шаровый Ду20
	шт.
	58
	

	142. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	135
	

	143. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	230
	

	144. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	215
	

	145. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	75
	

	146. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	200
	

	147. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	м
	30
	

	148. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	90
	

	149. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	20
	

	150. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	135
	

	151. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	230
	

	152. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	215
	

	153. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	75
	

	154. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	200
	

	155. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	30
	

	156. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	90
	

	157. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	20
	

	158. 
	Монтаж соединительные детали трубопроводов
	шт.
	550
	

	159. 
	Монтаж грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	160. 
	Монтаж окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	161. 
	Монтаж креплений трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	162. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	130
	

	163. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	80
	

	164. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	70
	

	165. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	105
	

	166. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	80
	

	167. 
	Монтаж соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	300
	

	168. 
	Монтаж диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	шт.
	10
	

	169. 
	Монтаж диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	шт.
	6
	

	170. 
	Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	90
	

	171. 
	Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	60
	

	172. 
	Монтаж диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	111
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	173. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	10
	

	174. 
	Монтаж минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	175. 
	Монтаж противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	9 этаж
	
	
	

	176. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	177. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	8
	

	178. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	179. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	180. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	181. 
	Монтаж узел обвязки фанкойла
	шт.
	58
	

	182. 
	Монтаж насос дренажный Si27
	шт.
	58
	

	183. 
	Монтаж ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	58
	

	184. 
	Монтаж кран шаровый Ду20
	шт.
	58
	

	185. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	135
	

	186. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	230
	

	187. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	215
	

	188. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	75
	

	189. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	200
	

	190. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	м
	30
	

	191. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	90
	

	192. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	20
	

	193. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	135
	

	194. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	230
	

	195. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	215
	

	196. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	75
	

	197. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	200
	

	198. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	30
	

	199. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	90
	

	200. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	20
	

	201. 
	Монтаж соединительные детали трубопроводов
	шт.
	550
	

	202. 
	Монтаж грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	203. 
	Монтаж окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	204. 
	Монтаж креплений трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	205. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	130
	

	206. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	80
	

	207. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	70
	

	208. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	105
	

	209. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	80
	

	210. 
	Монтаж соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	300
	

	211. 
	Монтаж диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	шт.
	10
	

	212. 
	Монтаж диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	шт.
	6
	

	213. 
	Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	90
	

	214. 
	Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	60
	

	215. 
	Монтаж диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	111
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	216. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	10
	

	217. 
	Монтаж минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	218. 
	Монтаж противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	10 этаж
	
	
	

	219. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	11
	

	220. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	221. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	28
	

	222. 
	Монтаж внутренних блоков АS162MNERA
	шт.
	8
	

	223. 
	Монтаж наружных блоков мультизональной MRV V системы АV12NNMVEMS
	шт.
	2
	

	224. 
	Монтаж разветвителя FQG-B335A
	шт.
	3
	

	225. 
	Монтаж беспроводного пульта YR-HRS01
	шт.
	8
	

	226. 
	Монтаж комплекта блока управления ротацией и резервированием кондиционеров Бурр-1 х1/БИС-1М х2
	шт.
	4
	

	227. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	40
	

	228. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	40
	

	229. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	40
	

	230. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	40
	

	231. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	120
	

	232. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	20
	

	233. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	380
	

	234. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	70
	

	235. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	160
	

	236. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	м
	90
	

	237. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	80
	

	238. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	5
	

	239. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	120
	

	240. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	20
	

	241. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	380
	

	242. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	70
	

	243. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	160
	

	244. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	90
	

	245. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	80
	

	246. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	5
	

	247. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	500
	

	248. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	249. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	250. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	251. 
	Монтаж трубы медной ø6.35
	м
	50
	

	252. 
	Монтаж трубы медной ø9.52
	м
	20
	

	253. 
	Монтаж трубы медной ø12.7
	м
	50
	

	254. 
	Монтаж трубы медной ø15.88
	м
	20
	

	255. 
	Монтаж трубы медной ø19.05
	м
	20
	

	256. 
	Монтаж трубы медной ø28.57
	м
	20
	

	257. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	м
	50
	

	258. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	м
	20
	

	259. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	м
	50
	

	260. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	м
	20
	

	261. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05
	м
	20
	

	262. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø28.57
	м
	20
	

	263. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	40
	

	264. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	195
	

	265. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	35
	

	266. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	115
	

	267. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	30
	

	268. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	м
	30
	

	269. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	300
	

	270. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	шт.
	6
	

	271. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	10
	

	272. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	120
	

	273. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	68
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	274. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	275. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	276. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	12 этаж
	
	
	

	277. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	278. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	26
	

	279. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	13
	

	280. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	281. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	282. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	      51
	

	283. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	51
	

	284. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	51
	

	285. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	51
	

	286. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	61
	

	287. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	266
	

	288. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	192
	

	289. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	95
	

	290. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	191
	

	291. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	62
	

	292. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	2
	

	293. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	61
	

	294. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	266
	

	295. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	192
	

	296. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	95
	

	297. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	191
	

	298. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м2
	62
	

	299. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м2
	2
	

	300. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	386
	

	301. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	302. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	303. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	304. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20
	м
	201
	

	305. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25
	м
	109
	

	306. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32
	м
	121
	

	307. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	118
	

	308. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	9
	

	309. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	3
	

	310. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	152
	

	311. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	88
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	312. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	313. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	314. 
	Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	13 этаж
	
	
	

	315. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	316. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	27
	

	317. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	15
	

	318. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	319. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	320. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	54
	

	321. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	54
	

	322. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	54
	

	323. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	54
	

	324. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	100
	

	325. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	303
	

	326. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	144
	

	327. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	47
	

	328. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	226
	

	329. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	55
	

	330. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	68
	

	331. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	

	332. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	100
	

	333. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	303
	

	334. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	144
	

	335. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	47
	

	336. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	226
	

	337. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	55
	

	338. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м
	68
	

	339. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м
	1
	

	340. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	361
	

	341. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	342. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	343. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	344. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	31
	

	345. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м
	77
	

	346. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	45
	

	347. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	13
	

	348. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	62
	

	349. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	9
	

	350. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	1
	

	351. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	285
	

	352. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	8
	

	353. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	3
	

	354. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	143
	

	355. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	96
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	356. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	357. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	358. 
	Противопожарный герметик
	кг
	1
	Расход 4,2 кг/м2 

при толщине 3 мм

	
	14 этаж
	
	
	

	359. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	18
	

	360. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	22
	

	361. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	362. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	363. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	18
	

	364. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	365. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	64
	

	366. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	64
	

	367. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	64
	

	368. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	64
	

	369. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	91
	

	370. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	187
	

	371. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	283
	

	372. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	60
	

	373. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	265
	

	374. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	14
	

	375. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	101
	

	376. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	

	377. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	91
	

	378. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	187
	

	379. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	283
	

	380. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	60
	

	381. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	265
	

	382. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	14
	

	383. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	101
	

	384. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	1
	

	385. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	350
	

	386. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	387. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	388. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	389. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	200
	

	390. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	52
	

	391. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	28
	

	392. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	117
	

	393. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	20
	

	394. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	30
	

	395. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	300
	

	396. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	8
	

	397. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	3
	

	398. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	131
	

	399. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	116
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через           строительную конструкцию
	
	
	

	400. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	401. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	402. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	Расход 4,2 кг/м2 

при толщине 3 мм

	
	15 этаж
	
	
	

	403. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	404. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	405. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	24
	

	406. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	5
	

	407. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	408. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	409. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	57
	

	410. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	57
	

	411. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	57
	

	412. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	57
	

	413. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20
	м
	113
	

	414. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25
	м
	197
	

	415. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32
	м
	112
	

	416. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40
	м
	165
	

	417. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø50
	м
	124
	

	418. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø65
	м
	123
	

	419. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø80
	м
	53
	

	420. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø100
	м
	1
	

	421. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м2
	113
	

	422. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м2
	197
	

	423. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м2
	112
	

	424. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м2
	165
	

	425. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м2
	124
	

	426. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м2
	123
	

	427. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	53
	

	428. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	1
	

	429. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	602
	

	430. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	431. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	432. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	433. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø20
	м
	219
	

	434. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø25
	м
	5
	

	435. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø32
	м
	51
	

	436. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø40
	м
	10
	

	437. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø50
	м
	113
	

	438. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø63
	м
	14
	

	439. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø75
	м
	13
	

	440. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø90
	м
	1
	

	441. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	101
	

	442. 
	Монтаж Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	шт.
	114
	

	443. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	м
	31
	

	444. 
	Монтаж Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	м
	68
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	445. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	446. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	447. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	16 этаж
	
	
	

	448. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	14
	

	449. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	450. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	16
	

	451. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	452. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	453. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	8
	

	454. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	56
	

	455. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	56
	

	456. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	56
	

	457. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	56
	

	458. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	360
	

	459. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	86
	

	460. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	129
	

	461. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	47
	

	462. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	240
	

	463. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	41
	

	464. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	14
	

	465. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	

	466. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	360
	

	467. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	86
	

	468. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	129
	

	469. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	47
	

	470. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	240
	

	471. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	41
	

	472. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	14
	

	473. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	1
	 

	474. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	280
	

	475. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	476. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	477. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	478. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	231
	

	479. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м
	6
	

	480. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	60
	

	481. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	24
	

	482. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	95
	

	483. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	25
	

	484. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	20
	

	485. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	м
	1
	

	486. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	101
	

	487. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	7
	

	488. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	101
	

	489. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	98
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	490. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	491. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	492. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	Расход 4,2 кг/м2 

при толщине 3 мм

	
	17 этаж
	
	
	

	493. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	12
	

	494. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	495. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	496. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	497. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	42
	

	498. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	42
	

	499. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	42
	

	500. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	42
	

	501. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	57
	

	502. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	247
	

	503. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	125
	

	504. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	93
	

	505. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	138
	

	506. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	32
	

	507. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	1
	

	508. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	57
	

	509. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	247
	

	510. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	125
	

	511. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	93
	

	512. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	138
	

	513. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	32
	

	514. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	1
	

	515. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	220
	

	516. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	517. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	518. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	 

	519. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	30
	

	520. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	126
	

	521. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	47
	

	522. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	47
	

	523. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	70
	

	524. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	29
	

	525. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	м
	2
	

	526. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	75
	

	527. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	5
	

	528. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	100
	

	529. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	74
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	530. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	531. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	532. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	Расход 4,2 кг/м2 

при толщине 3 мм

	
	18 этаж
	
	
	

	533. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	12
	

	534. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	535. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	12
	

	536. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	537. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	42
	

	538. 
	Монтаж насоса дренажного Si27
	шт.
	42
	

	539. 
	Монтаж ручного балансировочного клапана MVT-R Ду20
	шт.
	42
	

	540. 
	Монтаж крана шарового Ду20
	шт.
	42
	

	541. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха 200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	2
	

	542. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	шт.
	4
	

	543. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха
	шт.
	2
	

	544. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315
	шт.
	22
	

	545. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	шт.
	10
	

	546. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400
	шт.
	2
	

	547. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	16
	

	548. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	14
	

	549. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø200
	м
	50
	

	550. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø250
	м
	20
	

	551. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø315
	м
	10
	

	552. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	122
	

	553. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	238
	

	554. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2
	м
	71
	

	555. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	87
	

	556. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	172
	

	557. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø65x4,0
	м
	31
	

	558. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø80x4,0
	м
	30
	

	559. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø100x4,5
	м
	5
	

	560. 
	Монтаж соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	535
	

	561. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20х1.9
	м
	160
	

	562. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	101
	

	563. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	122
	

	564. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 50х4,6
	м
	2
	

	565. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	51
	

	566. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22
	м
	122
	

	567. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28
	м
	238
	

	568. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35
	м
	71
	

	569. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48
	м
	87
	

	570. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60
	м
	172
	

	571. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76
	м
	31
	

	572. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89
	м
	30
	

	573. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110
	м
	5
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	574. 
	Монтаж гильз из стальной трубы
	шт.
	3
	

	575. 
	Монтаж материала базальтового огнезащитного
	м2
	0,5
	

	576. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	1,8
	

	577. 
	Монтаж крепления трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	кг
	315
	

	
	19 этаж
	
	
	

	578. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	22
	

	579. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	580. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	5
	

	581. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	7
	

	582. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	583. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	584. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	49
	

	585. 
	Монтаж насос дренажный Si27
	шт.
	49
	

	586. 
	Монтаж ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	49
	

	587. 
	Монтаж кран шаровый Ду20
	шт.
	49
	

	588. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	141
	

	589. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	168
	

	590. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	127
	

	591. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	38
	

	592. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	230
	

	593. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	9
	

	594. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	17
	

	595. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	5
	

	596. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	141
	

	597. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	168
	

	598. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	127
	

	599. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	38
	

	600. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	230
	

	601. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	9
	

	602. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	17
	

	603. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	5
	

	604. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	521
	

	605. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	606. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	607. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	608. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	179
	

	609. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м
	64
	

	610. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	140
	

	611. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	28
	

	612. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	117
	

	613. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	120
	

	614. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 3 щели
	шт.
	8
	

	615. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 4 щели
	шт.
	32
	

	616. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	63
	

	617. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	21
	

	618. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315
	м
	2
	

	619. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК315
	шт. 
	51
	

	620. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК400
	шт. 
	4
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	621. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	622. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	623. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	20 этаж
	
	
	

	624. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	11
	

	625. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	26
	

	626. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	627. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	628. 
	Монтаж внутреннего блока АS162MNERA
	шт.
	30
	

	629. 
	Монтаж наружного блока мультизональной MRV V системы АV14NNMVEMS
	шт.
	2
	

	630. 
	Монтаж наружного блока мультизональной MRV V системы АV14NNMVEMS
	шт.
	2
	

	631. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	49
	

	632. 
	Монтаж насоса дренажного Si27
	шт.
	49
	

	633. 
	Монтаж разветвителя FQG-B506A
	шт.
	4
	

	634. 
	Монтаж разветвителя FQG-B335A
	шт.
	11
	

	635. 
	Монтаж беспроводного пульта YR-HRS01
	шт.
	30
	

	636. 
	Монтаж комплекта блока управления ротацией и резервированием кондиционеров Бурр-1 х1/БИС-1М х2
	шт.
	15
	

	637. 
	Монтаж ручного балансировочного клапана MVT-R Ду20
	шт.
	49
	

	638. 
	Монтаж крана шарового Ду20
	шт.
	49
	

	639. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	шт. 
	72
	

	640. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	2
	

	641. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	11
	

	642. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø200
	м
	103
	

	643. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø250
	м
	20
	

	644. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	51
	

	645. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	214
	

	646. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,27
	м
	125
	

	647. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	85
	

	648. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	70
	

	649. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø76x3,5
	м
	21
	

	650. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø89x3,5
	м
	73
	

	651. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø108x4,0
	м
	2
	

	652. 
	Монтаж соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	570
	

	653. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20х1.9
	м
	191
	

	654. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	52
	

	655. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	116
	

	656. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 40х4,5
	м
	12
	

	657. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 50х5,6
	м
	16
	

	658. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 63х7,1
	м
	1
	

	659. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	102
	

	660. 
	Монтаж трубы медной ø6.35
	м
	113
	

	661. 
	Монтаж трубы медной ø9.52
	м
	77
	

	662. 
	Монтаж трубы медной ø12.7
	м
	130
	

	663. 
	Монтаж трубы медной ø15.88
	м
	106
	

	664. 
	Монтаж трубы медной ø19.05
	м
	42
	

	665. 
	Монтаж трубы медной ø22.22
	м
	7
	

	666. 
	Монтаж трубы медной ø25.4
	м
	17
	

	667. 
	Монтаж трубы медной ø28.59
	м
	78
	

	668. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø28
	м
	51
	

	669. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø33,5
	м
	214
	

	670. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø42,3
	м
	125
	

	671. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø48
	м
	85
	

	672. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø57
	м
	70
	

	673. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø76
	м
	21
	

	674. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø89
	м
	73
	

	675. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø110
	м
	2
	

	676. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	м
	113
	

	677. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	м
	77
	

	678. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	м
	130
	

	679. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	м
	106
	

	680. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05
	м
	42
	

	681. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø22.22
	м
	7
	

	682. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø25.4
	м
	17
	

	683. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø25.4
	м
	78
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	684. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	7
	

	685. 
	Монтаж материала базальтовый огнезащитный
	м2
	1,8
	

	686. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	6,48
	

	687. 
	Монтаж креплений трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	кг
	450
	

	
	21 этаж
	
	
	

	688. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	4
	

	689. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	690. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	691. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	692. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	14
	

	693. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	14
	

	694. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	14
	

	695. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	14
	

	696. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20
	м
	36
	

	697. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25
	м
	36
	

	698. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32
	м
	22
	

	699. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40
	м
	30
	

	700. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø50
	м
	60
	

	701. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м2
	36
	

	702. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м2
	36
	

	703. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м2
	22
	

	704. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м2
	30
	

	705. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м2
	60
	

	706. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	75
	

	707. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	708. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	709. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	710. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø20
	м
	32
	

	711. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø25
	м
	26
	

	712. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø32
	м
	10
	

	713. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø40
	м
	1
	

	714. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø50
	м
	1
	

	715. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	15
	

	716. 
	Монтаж Диффузор щелевой алюминиевый, 3 щели
	шт.
	8
	

	717. 
	Монтаж Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	шт.
	18
	

	718. 
	Монтаж Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	шт.
	2
	

	719. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	м
	6
	

	720. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø200, b=0.5мм
	м
	1
	

	721. 
	Монтаж Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	м
	16
	

	722. 
	Монтаж Воздуховод гибкий гофрированный ø200
	м
	2
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	723. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	724. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	725. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	22 этаж
	
	
	

	726. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	727. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	728. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	729. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	730. 
	Монтаж канального внутреннего блока VRF системы AD182MJERAB
	шт.
	4
	

	731. 
	Монтаж наружного блока VRF системы
	шт.
	1
	

	732. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	13
	

	733. 
	Монтаж насоса дренажный Si27
	шт.
	17
	

	734. 
	Монтаж ручного балансировочного клапана MVT-R Ду20
	шт.
	13
	

	735. 
	Монтаж крана шаровый Ду20
	шт.
	13
	

	736. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-200-200
	шт. 
	1
	

	737. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	4
	

	738. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	11
	

	739. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный ø200
	м
	3
	

	740. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный ø250
	м
	17
	

	741. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	66
	

	742. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	32
	

	743. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2
	м
	25
	

	744. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	20
	

	745. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	70
	

	746. 
	Монтаж Соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	156
	

	747. 
	Монтаж для дренажа PN10 20х1.9
	м
	63
	

	748. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	24
	

	749. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	23
	

	750. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	37
	

	751. 
	Монтаж трубы медной ø6.35
	м
	25
	

	752. 
	Монтаж трубы медной ø9.52
	м
	10
	

	753. 
	Монтаж трубы медной ø12.7
	м
	10
	

	754. 
	Монтаж трубы медной ø15.88
	м
	25
	

	755. 
	Монтаж соединительных деталей медной трубы
	шт.
	8
	

	756. 
	Монтаж рефнетов для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков
	шт.
	3
	

	757. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	66
	

	758. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	32
	

	759. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	25
	

	760. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	20
	

	761. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	70
	

	762. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	м
	25
	

	763. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	м
	10
	

	764. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	м
	10
	

	765. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9
	м
	25
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	766. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	6
	

	767. 
	Монтаж материала базальтовой огнезащитного
	м2
	1,8
	

	768. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	6,48
	

	769. 
	Монтаж креплений трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	кг
	150
	

	
	23 этаж
	
	
	

	770. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	771. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	772. 
	Монтаж канального внутреннего блока VRF системы AD182MJERAB
	шт.
	7
	

	773. 
	Монтаж наружного блока VRF системы AV08IMVEVA
	шт.
	1
	

	774. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	8
	

	775. 
	Монтаж насоса дренажного Si27
	шт.
	8
	

	776. 
	Монтаж ручного балансировочного клапан MVT-R Ду20
	шт.
	8
	

	777. 
	Монтаж крана шарового Ду20
	шт.
	8
	

	778. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	6
	

	779. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	24
	

	780. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø200
	м
	12
	

	781. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø250
	м
	17
	

	782. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	2
	

	783. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	44
	

	784. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2
	м
	19
	

	785. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	3
	

	786. 
	Монтаж Трубы стальная электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	89
	

	787. 
	Монтаж соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	111
	

	788. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20х1.9
	м
	60
	

	789. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	15
	

	790. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	41
	

	791. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	23
	

	792. 
	Монтаж Трубы медной ø6.35
	м
	25
	

	793. 
	Монтаж Трубы медной ø9.52
	м
	10
	

	794. 
	Монтаж Трубы медной ø12.7
	м
	10
	

	795. 
	Монтаж Трубы медной ø15.88
	м
	25
	

	796. 
	Монтаж соединительных деталей медной трубы
	шт.
	8
	

	797. 
	Монтаж рефнетов для фреонопроводов, разветвитель для внутренних блоков
	шт.
	3
	

	798. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	2
	

	799. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	44
	

	800. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	19
	

	801. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	3
	

	802. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	89
	

	803. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	м
	25
	

	804. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	м
	10
	

	805. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	м
	10
	

	806. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9
	м
	25
	

	807. 
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	808. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	6
	

	809. 
	Монтаж материала базальтового огнезащитного
	м2
	1,8
	

	810. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	6,48
	

	811. 
	Монтаж креплений трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	 кг
	150
	


ФорматА4









4


