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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	1 этаж:

	Система охранно-тревожной сигнализации

	1. 
	Монтаж прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного
	шт.
	1
	

	2. 
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП
	шт.
	1
	

	3. 
	Установка источника бесперебойного питания
	шт.
	1
	

	4. 
	Источник вторичного электропитания резервный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР
	шт.
	1
	

	5. 
	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного
	шт.
	1
	

	6. 
	Аккумуляторная батарея Delta DT 1240
	шт.
	2
	

	7. 
	Прокладка кабеля к кабель канале
	м
	2
	С учетом нормы расхода 2%

	8. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х1,0
	м
	2
	С учетом нормы расхода 2%

	9. 
	Прокладка кабеля к кабель канале
	м
	4
	С учетом нормы расхода 2%

	10. 
	Кабели симметричные, для промышленного интерфейса СегментКИ-485-Энг(А)-HF 2x2x0,60
	м
	4
	С учетом нормы расхода 2%

	11. 
	Монтаж кабель канала
	м
	6
	

	12. 
	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм PR.0540251
	м
	6
	С учетом нормы расхода 2%

	5 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	7
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	7
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	7
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	7
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	13
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	13
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	7
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	7
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	7
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	7
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж кнопки тревожной
	шт.
	4
	

	14. 
	Кнопка тревожная KT-R3
	шт.
	4
	

	15. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	250
	С учетом нормы расхода 2%

	16. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	250
	С учетом нормы расхода 2%

	17. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	8
	

	18. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	2
	

	19. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	2
	

	20. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/8
	

	21. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	250
	

	22. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	250
	С учетом нормы расхода 2%

	23. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	5
	

	24. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	25. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	1
	

	6 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	41
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	41
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	41
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	41
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	46
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	46
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	41
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	41
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	41
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	41
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	450
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	450
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	20
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	5
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	5
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/20
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	450
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	450
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	9
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	2
	

	7 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	20
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	20
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	20
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	20
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	26
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	26
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	20
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	20
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	20
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	20
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	365
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	365
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	32
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	8
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	8
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/32
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	365
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	365
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	8
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	8 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	28
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	28
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	28
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	28
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	34
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	34
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	28
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	28
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	28
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	28
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	32
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	8
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	8
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/32
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	430
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	9
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	9 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	28
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	28
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	28
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	28
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	34
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	34
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	28
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	28
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	28
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	28
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	32
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	8
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	8
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/32
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	430
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	9
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	10 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	11
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	11
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	11
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	11
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	11
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	11
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	11
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	11
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	11
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	11
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	370
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	370
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	28
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	7
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	7
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/28
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	370
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	370
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	8
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	12 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	19
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	19
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	19
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	19
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	26
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	26
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	19
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	19
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	19
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	19
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	24
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	6
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	6
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/24
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	430
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	430
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	9
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	13 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	21
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	21
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	21
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	21
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	28
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	28
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	21
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	21
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	21
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	21
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	435
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	435
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	28
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	7
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	7
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/28
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	435
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	435
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	9
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	14 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	27
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	27
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	27
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	27
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	33
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	33
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	27
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	27
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	27
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	27
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	495
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	495
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	24
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	6
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	6
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/24
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	494
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	494
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	10
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	15 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	31
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	31
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	31
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	31
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	36
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	36
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	34
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	34
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	34
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	34
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	460
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	460
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	36
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	9
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	9
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/36
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	460
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	460
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	10
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	16 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	45
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	45
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	45
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	45
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	46
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	46
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	46
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	46
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	46
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	46
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	495
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	495
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	44
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	11
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	11
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/44
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	495
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	495
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	10
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	4
	

	17 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	25
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	25
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	25
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	25
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	29
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	29
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	25
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	25
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	25
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	25
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	450
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	450
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	28
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	7
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	7
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/28
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	450
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	450
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	9
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	18 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	21
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	21
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	21
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	21
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	27
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	27
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	20
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	20
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	20
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	20
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	335
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	335
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	24
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	6
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	6
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/24
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	335
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	335
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	8
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	19 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	36
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	36
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	36
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	36
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	43
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	43
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	37
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	37
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	37
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	37
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	415
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	415
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	36
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	9
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	9
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/36
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	415
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	415
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	9
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	20 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	17
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	17
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	17
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	17
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	22
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	22
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	17
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	17
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	17
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	17
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж кнопки тревожной
	шт.
	2
	

	14. 
	Кнопка тревожная KT-R3
	шт.
	2
	

	15. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	250
	С учетом нормы расхода 2%

	16. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	250
	С учетом нормы расхода 2%

	17. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	20
	

	18. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	5
	

	19. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	5
	

	20. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/20
	

	21. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	250
	

	22. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	250
	С учетом нормы расхода 2%

	23. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	5
	

	24. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	25. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	21 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	4
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	4
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	4
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	4
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	4
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	4
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	4
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	4
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	4
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	4
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	4
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	1
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	1
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/4
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	200
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	4
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	22 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	11
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	11
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	11
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	11
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	11
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	11
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	11
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	11
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	11
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	11
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	4
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	1
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	1
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/4
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	200
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	4
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
	

	23 этаж:

	1. 
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	8
	

	2. 
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
	шт.
	8
	

	3. 
	Монтаж кронштейна для охранных извещателей
	шт.
	8
	

	4. 
	Кронштейн для оптико-электронный адресных датчиков SMB-10
	шт.
	8
	

	5. 
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	10
	

	6. 
	Извещатель охранный точечный магнитоуправляемый ИО 102-6
	шт.
	10
	

	7. 
	Монтаж адресной метки
	шт.
	8
	

	8. 
	Адресная метка АМ-1
	шт.
	8
	

	9. 
	Монтаж коммутационной коробки
	шт.
	8
	

	10. 
	Коробка коммутационная КС-4
	шт.
	8
	

	11. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	1
	

	12. 
	Изолятор шлейфа ИЗ-2О-R3
	шт.
	1
	

	13. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	14. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСППнг(А)-HF 1×2х0,5
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	15. 
	Сверление отверстий ∅35 мм, глубиной 250 мм в кирпичной стене
	шт.
	4
	

	16. 
	Укладка труб ∅32мм в отверстия ∅35 мм
	м
	1
	

	17. 
	Затягивание кабеля в гофрированной трубе в стальную трубу (гильзу) ∅35мм
	м
	1
	

	18. 
	Заделка отверстий в кирпичных стенах и перегородках противопожарной пеной
	м3/шт.
	0,04/4
	

	19. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	200
	

	20. 
	Труба ПВХ строительная серая D=20 PR.032000
	м
	200
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Крепеж-клипса с дюбелем серая D=20 (100 шт) PR13.0296
	уп.
	4
	

	22. 
	Маркер самоламинирующийся, А4, 20х13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л LAN-MCL-20x13x7
	шт.
	1
	

	23. 
	Огнестойкая полиуретановая двухкомпонентная пена ИНЗАПЕН-П
	шт.
	3
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