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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	1 этаж:

	Телекоммуникационные шкафы и комплектующие

	1. 
	Монтаж шкафа настенного Racknet F30 15U 600 × 600, передняя дверь металлическая, светло-серый
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж коммутационной панели 19” наборной, FTP, 1U, 24 порта, черный
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж горизонтального организатора 19", 1U, слотовый с крышкой, черный
	шт.
	1
	

	4. 
	Монтаж модуля UTP категории 5е keystone, черный
	шт.
	13
	

	5. 
	Монтаж заглушки Keystone, черный
	шт.
	11
	

	6. 
	Монтаж крепежного набора для 19" шкафов и стоек, 50 шт./уп.
	упак
	1
	

	7. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 0,2 м,черный
	шт.
	13
	

	8. 
	Монтаж панели 19'' Q-SLOT, 1U, выдвижной, 4 слота, корпус, стол
	шт.
	1
	

	9. 
	Монтаж комплекта для установки сплайс-кассет 33B-03-24GY Тип 1 (24/48 соединений) в панели Q-SLOT серии 47M-20
	шт.
	1
	

	10. 
	Монтаж сплайс-кассеты на 24/48 соединений, два яруса пластик.
	шт.
	2
	

	11. 
	Монтаж гильзы защитной КДЗС мини, 40 мм
	шт.
	24
	

	12. 
	Монтаж планки-заглушки Q-SLOT
	шт.
	2
	

	13. 
	Монтаж оптического монтажного шнура 50/125, OM4, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон
	шт.
	16
	

	14. 
	Монтаж оптического коммутационного шнура дуплексный, OM4, 2х50/125, LC-LC, 2 м
	шт.
	16
	

	15. 
	Прокладка лотка проволочного гальванически оцинкованная сталь, 50х400х3000
	м
	3
	

	Установочные изделия

	16. 
	Монтаж адаптера 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, угловой, белый
	шт.
	8
	

	17. 
	Монтаж суппорта 45х45 мм для установки в короб  (артикул в соответствии с разделом ЭОМ)
	шт.
	8
	

	18. 
	Монтаж заглушки 45 × 22,5 мм, белый
	шт.
	3
	

	19. 
	Монтаж модуля UTP категории 5е keystone, белый
	шт.
	13
	

	20. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 2 м, белый
	шт.
	7
	

	21. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 3 м, белый
	шт.
	7
	

	Кабельная продукция

	22. 
	Прокладка кабеля категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м
	м
	915
	

	23. 
	Прокладка волоконно-оптического кабеля Т01 распределительный, внутренний, 8x50/125 OM4 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, пурпурный
	м
	230
	

	Кабеленесущие конструкции и материалы

	24. 
	Прокладка гофрированной трубы облегченная ПВХ с протяжкой, 25мм (бухта 50м)
	м
	300
	

	25. 
	Монтаж держателя (клипса) для труб, диаметр 25мм
	шт
	600
	

	26. 
	Маркер самоламинирующийся для кабеля 
	упак
	1
	

	27. 
	Маркировка лентой Velco 5000х20 мм, синий
	шт
	2
	

	28. 
	Маркировка биркой У136 маркировочная треугольная
	шт.
	20
	

	29. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 24мм
	шт
	1
	

	30. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 12мм
	шт
	1
	

	31. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 9мм
	шт
	1
	

	32. 
	Монтажный комплект и прочие мелкие неучтенные материалы и работы
	кмпл.
	1
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