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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	21 этаж:

	Телекоммуникационные шкафы и комплектующие

	1. 
	Монтаж шкафа настенного Racknet D9000 42U 800 × 1000, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж вертикального организатора с крышкой, 42U, с пластиковыми пальцами, серия D9000 (2 шт.), для шкафов шириной 800 мм
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж вертикального организатора Zero-U, с 8 металлическими кольцами, черный, (2 шт.)
	шт.
	2
	

	4. 
	Монтаж блока распределения питания управляемый вертикальный 0U с функцией коммутации каждой розетки, 32/230, 21 C13 + 3 C19, IEC 309 32 A 2P+E, шнур 3 метра
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж щеточного ввода 100 × 140 мм, черный
	шт.
	4
	

	6. 
	Монтаж щеточного ввода, черный
	упак
	2
	

	7. 
	Монтаж коммутационной панели 19” наборной, FTP, 1U, 24 порта, черный
	шт.
	7
	

	8. 
	Монтаж горизонтального организатора 19", 1U, слотовый с крышкой, черный
	шт.
	1
	

	9. 
	Монтаж модуля UTP категории 5е keystone, черный
	шт.
	139
	

	10. 
	Монтаж заглушки Keystone, черный
	шт.
	29
	

	11. 
	Монтаж крепежного набора для 19" шкафов и стоек, 50 шт./уп.
	упак
	6
	

	12. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 0,2 м,черный
	шт.
	139
	

	13. 
	Монтаж панели 19'' Q-SLOT, 1U, выдвижной, 4 слота, корпус, стол
	шт.
	1
	

	14. 
	Монтаж комплекта для установки сплайс-кассет 33B-03-24GY Тип 1 (24/48 соединений) в панели Q-SLOT серии 47M-20
	шт.
	1
	

	15. 
	Монтаж сплайс-кассеты на 24/48 соединений, два яруса пластик.
	шт.
	2
	

	16. 
	Монтаж гильзы защитной КДЗС мини, 40 мм
	шт.
	16
	

	17. 
	Монтаж планки Q-SLOT с 6 адаптерами дуплекс LC OM4
	шт.
	2
	

	18. 
	Монтаж планки-заглушки Q-SLOT
	шт.
	2
	

	19. 
	Монтаж оптического монтажного шнура 50/125, OM4, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон
	шт.
	8
	

	20. 
	Монтаж оптического коммутационного шнура дуплексный, OM4, 2х50/125, LC-LC, 2 м
	шт.
	8
	

	21. 
	Прокладка лотка проволочного гальванически оцинкованная сталь, 50х400х3000
	м
	11
	

	Установочные изделия

	22. 
	Монтаж настенной коробки 1-портовая со шторками, белый
	шт
	18
	

	23. 
	Монтаж установочного адаптера Industrial для DIN-рейки 1-портовый
	шт
	4
	

	24. 
	Монтаж адаптера 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, угловой, белый
	шт
	38
	

	25. 
	Монтаж суппорта 45х45 мм для установки в короб  (артикул в соответствии с разделом ЭОМ)
	шт
	38
	

	26. 
	Монтаж заглушки 45 × 22,5 мм, белый
	шт
	5
	

	27. 
	Монтаж механизма настенной розетки 2xRJ-45 кат.5e (артикул в соответствии с разделом АИ)
	шт
	5
	

	28. 
	Монтаж рамки 1-я постовой (артикул в соответствии с разделом АИ)
	шт
	5
	

	29. 
	Монтаж подрозеточной коробки для полых стен, глубиной 60мм, 2 модуля    
	шт
	5
	

	30. 
	Монтаж точки консолидации, 4 планки французский стандарт
(2 модуля 45 × 45 мм), черный
	шт
	4
	

	31. 
	Монтаж адаптера 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, белый
	шт
	32
	

	32. 
	Монтаж модуля UTP категории 5е keystone, белый
	шт
	139
	

	33. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 2 м, белый
	шт
	50
	

	34. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 3 м, белый
	шт
	50
	

	35. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 5 м, белый
	шт
	5
	

	Кабельная продукция

	36. 
	Прокладка кабеля категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м
	м
	6405
	

	37. 
	Прокладка волоконно-оптического кабеля Т01 распределительный, внутренний, 8x50/125 OM4 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, пурпурный
	м
	430
	

	Лоток верхнего уровня

	38. 
	Прокладка лотка неперфорированного, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х300х3000
	м
	39
	

	39. 
	Прокладка лотка проволочного, гальванически оцинкованная сталь, 50х500х3000
	м
	18
	

	40. 
	Монтаж угла горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира, CPO90, 50x300
	шт
	4
	

	41. 
	Монтаж угла горизонтальный 0-45 гр., сталь оцинк. по методу
Сендзимира, CPO 50х300
	шт
	2
	

	42. 
	Монтаж ответвителя горизонтальный унив., сталь оцинк. по методу Сендзимира, DL, 50x300
	шт
	1
	

	43. 
	Монтаж пластины шарнирного соединения для лотка с высотой 50 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, GSV 50
	шт
	8
	

	44. 
	Монтаж защитного ограничителя RP 300   
	шт
	4
	

	45. 
	Монтаж профиля BPL-29, П-образного, 29х47, L3000, 1.5мм , PSL
	м
	15
	

	46. 
	Монтаж заглушки торцевой для одиночного профиля PSL/PSM/BPF
	шт
	60
	

	47. 
	Монтаж латунного разрезного анкера М8х31
	шт
	60
	

	48. 
	Монтаж шайбы кузовной M8,  гальванически оцинкованная сталь
	шт
	180
	

	49. 
	Монтаж гайки М8
	шт
	180
	

	50. 
	Монтаж шпильки М8 для подвеса лотка L=2м
	м
	60
	

	51. 
	Монтаж трубы стальной электросварной профильная 100х60х3 мм
	м.пог
	3
	

	52. 
	Монтаж винта с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь, М6х10
	шт.
	285
	

	53. 
	Монтаж винта с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16
	шт.
	200
	

	54. 
	Монтаж гайки с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь, М6
	шт.
	285
	

	55. 
	Монтаж шайбы М6 кузовная DIN9021
	шт.
	285
	

	56. 
	Монтаж заземляющего проводника универсального 6х200
	шт.
	25
	

	57. 
	Прокладка провода ПуГПнг(А)-HF 6 мм2 желто-зеленый
	м.пог
	20
	

	58. 
	Монтаж наконечника 650/6 медного 4-6мм2 кольцевого изолированного желтый, полиамид
	шт.
	10
	

	59. 
	Монтаж никелированной пластины для заземления PTCT
	шт.
	10
	

	60. 
	Монтаж пластины соединительная GTO H50
	шт.
	30
	

	61. 
	Монтаж скобы TM для лотка с основ. 500 мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира, TM L=500
	шт.
	6
	

	62. 
	Монтаж анкер-клина 6х40
	шт.
	6
	

	63. 
	Монтаж комплекта крепежного для проволочного лотка №1
	шт
	60
	

	64. 
	Монтаж спуска кабельного
	шт
	16
	

	65. 
	Монтаж клеммы заземления для проволочного лотка
	шт
	9
	

	Лоток нижнего уровня

	66. 
	Прокладка лотка неперфорированного, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х300х3000
	м
	54
	

	67. 
	Монтаж крышки лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, осн. 300мм, L=3000
	м
	54
	

	68. 
	Монтаж угла горизонтальнго 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира, CPO90, 50x300
	шт
	2
	

	69. 
	Монтаж крышки угла гориз. 90°, сталь оцинк. по методу Сендзимира, CPO90 осн.300мм
	шт
	2
	

	70. 
	Монтаж анкер-клина 6х40
	шт
	70
	

	71. 
	Монтаж скобы TM для лотка с основ. 300 мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира, TM L=300
	шт
	30
	

	72. 
	Монтаж гайки с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь, М6
	шт
	270
	

	73. 
	Монтаж винта с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь, М6х10
	шт
	270
	

	74. 
	Монтаж шайбы М6 кузовная DIN9021
	шт.
	270
	

	75. 
	Прокладка провода ПуГПнг(А)-HF 6 мм2 желто-зеленый
	м.пог
	30
	

	76. 
	Монтаж заземляющего проводника универсального 6х200
	шт
	70
	

	77. 
	Монтаж наконечника 650/6 медного 4-6мм2 кольцевой изолированный желтый, полиамид
	шт
	10
	

	78. 
	Монтаж наконечника штыревого втулочный изолированный НШВИ 6,0-12 КВТ 
	шт
	10
	

	79. 
	Монтаж комплекта крепежного для проволочного лотка №1
	шт
	12
	

	80. 
	Монтаж клеммы заземления для проволочного лотка
	шт
	6
	

	Кабеленесущие конструкции и материалы

	81. 
	Монтаж муфты вводной МВП-20 Fortisflex (для гофро-трубы 25 мм)
	шт
	65
	

	82. 
	Монтаж муфты вводной МВП-25 Fortisflex (для гофро-трубы 32 мм)
	шт
	8
	

	83. 
	Прокладка гофрированной трубы облегченная ПВХ с протяжкой, 25мм (бухта 50м)
	м
	650
	

	84. 
	Прокладка гофрированной трубы облегченная ПВХ с протяжкой, 32мм 
	м
	80
	

	85. 
	Прокладка трубы ПВХ жёсткая гладкая д.25 мм, лёгкая [3м/шт]
	м.пог
	270
	

	86. 
	Монтаж муфты для труб гофрированных, IP40, д.25мм
	шт
	10
	

	87. 
	Монтаж держателя (клипса) для труб, диаметр 25мм
	шт
	1300
	

	88. 
	Монтаж держателя (клипса) для труб, диаметр 32мм
	шт
	160
	

	89. 
	Маркер самоламинирующийся для кабеля 
	упак
	2
	

	90. 
	Маркировка лентой Velco 5000х20 мм, синий
	шт
	14
	

	91. 
	Монтаж плиты минераловатной теплоизоляционной 1000x600x50 плотность 110 кг/м3, упак. 6 шт.
	шт.
	1
	

	92. 
	Монтаж огнезащитного терморасширяющегося герметика, туба 310 мл
	шт.
	10
	

	93. 
	Маркировка биркой У136 маркировочная треугольная
	шт.
	700
	

	94. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 24мм
	шт
	1
	

	95. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 12мм
	шт
	5
	

	96. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 9мм
	шт
	5
	

	97. 
	Монтажный комплект и прочие мелкие неучтенные материалы и работы
	кмпл.
	1
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