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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	5 этаж:

	Телекоммуникационные шкафы и комплектующие

	1. 
	Монтаж шкафа настенного Racknet D9000 42U 800 × 1000, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный
	шт.
	2
	

	2. 
	Монтаж вертикального организатора с крышкой, 42U, с пластиковыми пальцами, серия D9000 (2 шт.), для шкафов шириной 800 мм
	шт.
	2
	

	3. 
	Монтаж вертикального организатора Zero-U, с 8 металлическими кольцами, черный, (2 шт.)
	шт.
	4
	

	4. 
	Монтаж блока распределения питания управляемый вертикальный 0U с функцией коммутации каждой розетки, 32/230, 21 C13 + 3 C19, IEC 309 32 A 2P+E, шнур 3 метра
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж щеточного ввода 100 × 140 мм, черный
	шт.
	8
	

	6. 
	Монтаж щеточного ввода, черный
	упак
	4
	

	7. 
	Монтаж коммутационной панели 19” наборной, FTP, 1U, 24 порта, черный
	шт.
	5
	

	8. 
	Монтаж горизонтального организатора 19", 1U, слотовый с крышкой, черный
	шт.
	2
	

	9. 
	Монтаж модуля UTP категории 5е keystone, черный
	шт.
	92
	

	10. 
	Монтаж заглушки Keystone, черный
	шт.
	28
	

	11. 
	Монтаж крепежного набора для 19" шкафов и стоек, 50 шт./уп.
	упак
	6
	

	12. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 0,2 м,черный
	шт.
	92
	

	13. 
	Монтаж панели 19'' Q-SLOT, 1U, выдвижной, 4 слота, корпус, стол
	шт.
	2
	

	14. 
	Монтаж комплекта для установки сплайс-кассет 33B-03-24GY Тип 1 (24/48 соединений) в панели Q-SLOT серии 47M-20
	шт.
	2
	

	15. 
	Монтаж сплайс-кассеты на 24/48 соединений, два яруса пластик.
	шт.
	3
	

	16. 
	Монтаж гильзы защитной КДЗС мини, 40 мм
	шт.
	32
	

	17. 
	Монтаж планки Q-SLOT с 6 адаптерами дуплекс LC OM4
	шт.
	4
	

	18. 
	Монтаж планки-заглушки Q-SLOT
	шт.
	4
	

	19. 
	Монтаж оптического монтажного шнура 50/125, OM4, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон
	шт.
	16
	

	20. 
	Монтаж оптического коммутационного шнура дуплексный, OM4, 2х50/125, LC-LC, 2 м
	шт.
	16
	

	21. 
	Прокладка лотка проволочного гальванически оцинкованная сталь, 50х400х3000
	м
	22
	

	Установочные изделия

	22. 
	Монтаж настенной коробки 1-портовая со шторками, белый
	шт.
	36
	

	23. 
	Монтаж установочного адаптера Industrial для DIN-рейки 1-портовый
	шт.
	4
	

	24. 
	Монтаж адаптера 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, угловой, белый
	шт.
	28
	

	25. 
	Монтаж суппорта 45х45 мм для установки в короб  (артикул в соотвии с разделом ЭОМ)
	шт.
	28
	

	26. 
	Монтаж модуля UTP категории 5е keystone, белый
	шт.
	92
	

	27. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 2 м, белый
	шт.
	37
	

	28. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 3 м, белый
	шт.
	37
	

	29. 
	Монтаж коммутационного шнура категории 5e SLIM LINE, U/UTP, LSZH, T568B, 5 м, белый
	шт.
	19
	

	Кабельная продукция

	30. 
	Прокладка кабеля категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, нг(A)-HF, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м
	м
	6100
	

	31. 
	Прокладка волоконно-оптического кабеля Т01 распределительный, внутренний, 8x50/125 OM4 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, пурпурный
	м
	500
	

	Лоток верхнего уровня

	32. 
	Прокладка лотка неперфорированного, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 50х300х3000
	м
	150
	

	33. 
	Прокладка лотка проволочного, гальванически оцинкованная сталь, 50х500х3000
	м
	18
	

	34. 
	Монтаж угла горизонтальный 90 гр., сталь оцинк. по методу Сендзимира, CPO90, 50x300
	шт
	4
	

	35. 
	Монтаж угла горизонтальный 0-45 гр., сталь оцинк. по методу
Сендзимира, CPO 50х300
	шт
	2
	

	36. 
	Монтаж ответвителя горизонтального унив., сталь оцинк. по методу Сендзимира, DL, 50x300
	шт.
	2
	

	37. 
	Монтаж пластины шарнирного соединения для лотка с высотой 50 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, GSV 50
	шт
	8
	

	38. 
	Монтаж защитного ограничителя RP 300   
	шт
	4
	

	39. 
	Монтаж профиля BPL-29, П-образного, 29х47, L3000, 1.5мм , PSL
	м
	60
	

	40. 
	Монтаж заглушки торцевой для одиночного профиля PSL/PSM/BPF
	шт
	250
	

	41. 
	Монтаж латунного разрезного анкера М8х31
	шт
	250
	

	42. 
	Монтаж шайбы кузовной M8,  гальванически оцинкованная сталь
	шт
	750
	

	43. 
	Монтаж гайки М8
	шт
	750
	

	44. 
	Монтаж шпильки М8 для подвеса лотка L=2м
	м
	250
	

	45. 
	Монтаж трубы стальной электросварной профильная 100х60х3 мм
	м.пог
	3
	

	46. 
	Монтаж винта с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь, М6х10
	шт.
	840
	

	47. 
	Монтаж винта с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16
	шт.
	780
	

	48. 
	Монтаж гайки с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь, М6
	шт.
	840
	

	49. 
	Монтаж шайбы М6 кузовная DIN9021
	шт.
	840
	

	50. 
	Монтаж заземляющего проводника универсального 6х200
	шт.
	70
	

	51. 
	Прокладка провода ПуГПнг(А)-HF 6 мм2 желто-зеленый
	м.пог
	50
	

	52. 
	Монтаж наконечника 650/6 медного 4-6мм2 кольцевого изолированного желтый, полиамид
	шт.
	10
	

	53. 
	Монтаж никелированной пластины для заземления PTCT
	шт.
	10
	

	54. 
	Монтаж пластины соединительная GTO H50
	шт.
	30
	

	55. 
	Монтаж скобы TM  для лотка  с основ. 500 мм, сталь оцинк. по методу Сендзимира, TM L=500
	шт.
	6
	

	56. 
	Монтаж анкер-клина 6х40
	шт.
	6
	

	57. 
	Монтаж комплекта крепежного для проволочного лотка №1
	шт
	60
	

	58. 
	Монтаж спуска кабельного
	шт
	16
	

	59. 
	Монтаж клеммы заземления для проволочного лотка
	шт
	9
	

	Кабеленесущие конструкции и материалы

	60. 
	Монтаж муфты вводной МВП-20 Fortisflex (для гофро-трубы 25 мм)
	шт
	60
	

	61. 
	Прокладка гофрированной трубы облегченная ПВХ с протяжкой, 25мм (бухта 50м)
	м
	600
	

	62. 
	Прокладка трубы ПВХ жёсткая гладкая д.25 мм, лёгкая [3м/шт]
	м.пог
	540
	

	63. 
	Монтаж муфты для труб гофрированных, IP40, д.25мм
	шт
	10
	

	64. 
	Монтаж держателя (клипса) для труб, диаметр 25мм
	шт
	1200
	

	65. 
	Маркер самоламинирующийся для кабеля 
	упак
	2
	

	66. 
	Маркировка лентой Velco 5000х20 мм, синий
	шт
	34
	

	67. 
	Монтаж плиты минераловатной теплоизоляционной 1000x600x50 плотность 110 кг/м3, упак. 6 шт.
	шт.
	1
	

	68. 
	Монтаж огнезащитного терморасширяющегося герметика, туба 310 мл
	шт.
	10
	

	69. 
	Маркировка биркой У136 маркировочная треугольная
	шт.
	1600
	

	70. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 24мм
	шт
	1
	

	71. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 12мм
	шт
	5
	

	72. 
	Маркировка лентой Vell для маркиратора ч/б 9мм
	шт
	5
	

	73. 
	Монтажный комплект и прочие мелкие неучтенные материалы и работы
	кмпл.
	1
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