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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	5 этаж:

	Система охранного телевидения

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	6
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	6
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	3
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	3
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	6
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	6
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	3
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	3
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	9
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	9
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	6 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	5
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	5
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	12
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	12
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	5
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	5
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	12
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	12
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	17
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	17
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	7 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	11
	


	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	11
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	11
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	11
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	15
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	15
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	8 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	6
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	6
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	6
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	6
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	10
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	10
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	9 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	6
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	6
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	6
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	6
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	10
	


	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	10
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	10 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	8
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	8
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	3
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	3
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	8
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	8
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	3
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	3
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	11
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	11
	

	11. 
	Установка видеорегистратора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	4
	

	12. 
	Видеорегистратор DS-8664NI-I8
	шт.
	4
	

	13. 
	Установка жестких дисков в видеорегистратор
	шт.
	32
	

	14. 
	Жёсткий диск 10 ТБ WD101PURP
	шт.
	32
	

	15. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	16. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	17. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	18. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	19. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	20. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	12 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	10
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	10
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	3
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	3
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	10
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	10
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	3
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	3
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	13
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	13
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	13 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	10
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	10
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	10
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	10
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	14
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	14
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	14 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	13
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	13
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	13
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	13
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	17
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	17
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	15 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	8
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	8
	


	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	8
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	8
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	12
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	12
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	16 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	3
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	3
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	10
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	10
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	3
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	3
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	10
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	10
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	13
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	13
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	17 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	5
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	5
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	5
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	5
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	9
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	9
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	18 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	7
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	7
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	3
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	3
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	7
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	7
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	3
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	3
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	10
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	10
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	19 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	9
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	9
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	2
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	9
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	9
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	2
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	2
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	11
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	11
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	2
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	2
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	4
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	4
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	2
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	2
	

	20 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	5
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	5
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	4
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	4
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	5
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	5
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	4
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	4
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	9
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	9
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	1
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	1
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	2
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	2
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	1
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	1
	

	21 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	6
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	6
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	2
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	6
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	6
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	2
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	2
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	8
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	8
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	1
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	1
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	2
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	2
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	1
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	1
	

	22 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	1
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	3
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	3
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	1
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	1
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	3
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	3
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	4
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	4
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	1
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	1
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	2
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	2
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	1
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	1
	

	23 этаж:

	1. 
	Монтаж камер видеонаблюдения: на кронштейне
	шт.
	1
	

	2. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж камера видеонаблюдения: на потолок
	шт.
	5
	

	4. 
	Камера видеонаблюдения DS-2CD2543G2-IWS
	шт.
	5
	

	5. 
	Монтаж кронштейна настенного
	шт.
	1
	

	6. 
	Кронштейн настенный DS-1272ZJ-120
	шт.
	1
	

	7. 
	Монтаж монтажной коробки
	шт.
	5
	

	8. 
	Коробка монтажная DS-1280ZJ-DM46
	шт.
	5
	

	9. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	6
	

	10. 
	Шнур коммутационный NMC-PC4UD55B-010-CGY
	шт.
	6
	

	11. 
	Установка коммутатора в шкаф телекоммуникационный 
	шт.
	1
	

	12. 
	Коммутатор MES2424P
	шт.
	1
	

	13. 
	Установка SFP модуля в коммутатор
	шт.
	2
	

	14. 
	SFP+ 10GE модуль 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1330/1270 LC, DDM  FH-SPB911TCDL3/FH-SPB191TCDL3
	шт.
	2
	

	15. 
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт.
	1
	

	16. 
	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001
	шт.
	1
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