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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Система оповещения и управления эвакуацией. 21-й этаж

	
	Раздел 1. Монтажные работы
	
	
	

	1. 
	Монтаж громкоговорителя трансляционного настенного SW-03
	шт.
	10
	

	2. 
	Монтаж громкоговорителя потолочного SCS-03
	шт.
	4
	

	3. 
	Монтаж фильтра оконечного для трансляционной линии Sonar SFT-2300-М
	шт.
	1
	

	
	Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)
	
	
	

	4. 
	Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) ∅ 20 мм. с креплением.
	м.п.
	230
	С учетом нормы расхода 2%

	5. 
	Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5 в гофрированной трубе ∅ 20 мм
	м.п.
	230
	С учетом нормы расхода 2%

	6. 
	Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)
	м.п.
	4
	С учетом нормы расхода 2%

	
	Раздел 2. Строительные работы
	
	
	

	7. 
	Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)
	шт.
	20
	С учетом нормы расхода 2%

	8. 
	Прокладка трубы стальной (гильзы)
	шт.
	4
	

	9. 
	Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)
	шт.
	2
	

	10. 
	Проведение ПНР
	к-т.
	1
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