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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	ТМХ - 17 этаж

	Комплектные устройства

	1. 
	Монтаж ЩО-17
	Компл.
	1
	

	2. 
	Монтаж ЩАО-17
	Компл.
	1
	

	3. 
	Монтаж ЩС-К17оф
	Компл.
	1
	

	4. 
	Монтаж ЩС-Б17оф
	Компл.
	1
	

	5. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	450
	

	6. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	3
	

	7. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	25
	

	8. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	145
	или аналог

	9. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	274
	или аналог

	10. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	94
	

	11. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	3
	

	12. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	12
	

	13. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	42
	

	Монтаж кабельной продукции

	14. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	2990
	

	15. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	5000
	

	16. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	5000
	

	17. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	350
	

	18. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	700
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	19. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	221
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