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	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
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	Р
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	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-22
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-22
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К22оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б22оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильник LED напольный
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	7
	
	

	
	Светильник LED линейный матовый, черный, 32Вт, 4000К
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	20
	
	

	
	Светильник LED подвесной, 56 Вт, CRI 90 4000К
	
	
	По дизайн-проекту
	шт
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. белый с акуст. панелью ∅1000 90 Вт 4000К
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	3
	
	

	
	Светильник LED подвес., акустический, Е27
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	2
	
	

	
	Светильник LED подвес. ∅600
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. ∅450
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	2
	
	

	
	Светильник LED линейный для установки на текстильную систему
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	20
	
	

	
	Светильник LED (прожектор) для установки на текстильную систему
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	50
	
	

	
	Светильник LED подвес. 900*3100
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	3
	
	

	
	Светильник LED подвес. 900*3200
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	2
	
	

	
	Светильник LED подвес. Y-образный
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	3
	
	

	
	Светильник LED накладной, 42 Вт, D610x75мм, Ra90, 4000K
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильник LED подвес. 42 Вт, 2255х43х65, 4000K
	RAL9005
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	2
	
	

	
	Светильник LED подвес. 21 Вт, 1130х43х65, 4000K
	RAL9003
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	7
	
	

	
	Шинопровод встраиваемый глубокий под ГКЛ, 2000 мм
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	6
	
	

	
	Шинопровод встраиваемый глубокий под ГКЛ, 3000 мм
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	3
	
	

	
	Блок питания для магнитных треков
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	16
	
	

	
	Блок питания для светодиодной ленты, 200 Вт, 48 В
	
	
	По дизайн-проекту
	шт.
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	10
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	800
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	1200
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	130
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	40
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	150
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	7
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	7
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	14
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	14
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	80
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	32
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	43
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	43
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	215
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	215
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	86
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	12
	
	

	
	По желанию Заказчика оборудование может быть заменено на аналогичное по техническим характеристикам
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