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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	ТМХ - 5 этаж

	Комплектные устройства

	1. 
	Монтаж ЩО-5
	Компл.
	1
	

	2. 
	Монтаж ЩАО-5
	Компл.
	1
	

	3. 
	Монтаж ЩС-К5оф
	Компл.
	1
	

	4. 
	Монтаж ЩС-Б5оф
	Компл.
	1
	

	5. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	6. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	7. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	24
	

	8. 
	Монтаж напольного лючка 16 модулей.
	шт.
	35
	

	9. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в напольный лючок.
	шт.
	62
	или аналог

	10. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	124
	или аналог

	11. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	4
	

	12. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	13. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	8
	

	14. 
	Монтаж проходного одноклавишного выключателя
	шт.
	10
	

	Монтаж кабельной продукции

	15. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	1321
	

	16. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	2500
	

	17. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	2500
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	18. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	219
	

	ТМХ - 6 этаж

	Комплектные устройства

	19. 
	Монтаж ЩО-6
	Компл.
	1
	

	20. 
	Монтаж ЩАО-6
	Компл.
	1
	

	21. 
	Монтаж ЩС-К6оф
	Компл.
	1
	

	22. 
	Монтаж ЩС-Б6оф
	Компл.
	1
	

	23. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	24. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	25. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	24
	

	26. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	197
	или аналог

	27. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	378
	или аналог

	28. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	76
	

	29. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	2
	

	30. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	31. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	32. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	3640
	

	33. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	7500
	

	34. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	7500
	

	35. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	480
	

	36. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	960
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	37. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	219
	

	ТМХ - 7 этаж

	Комплектные устройства

	38. 
	Монтаж ЩО-7
	Компл.
	1
	

	39. 
	Монтаж ЩАО-7
	Компл.
	1
	

	40. 
	Монтаж ЩС-К7оф
	Компл.
	1
	

	41. 
	Монтаж ЩС-Б7оф
	Компл.
	1
	

	42. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	43. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	44. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	34
	

	45. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	185
	или аналог

	46. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	326
	или аналог

	47. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	82
	

	48. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	1
	

	49. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	50. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	51. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	3780
	

	52. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	5500
	

	53. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	5500
	

	54. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	410
	

	55. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	820
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	56. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	211
	

	ТМХ - 8 этаж

	Комплектные устройства

	57. 
	Монтаж ЩО-8
	Компл.
	1
	

	58. 
	Монтаж ЩАО-8
	Компл.
	1
	

	59. 
	Монтаж ЩС-К8оф
	Компл.
	1
	

	60. 
	Монтаж ЩС-Б8оф
	Компл.
	1
	

	61. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	62. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	63. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	20
	

	64. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	209
	или аналог

	65. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	372
	или аналог

	66. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	95
	

	67. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	3
	

	68. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	69. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	70. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	4160
	

	71. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	5500
	

	72. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	5500
	

	73. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	470
	

	74. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	940
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	75. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	219
	

	ТМХ - 9 этаж

	Комплектные устройства

	76. 
	Монтаж ЩО-9
	Компл.
	1
	

	77. 
	Монтаж ЩАО-9
	Компл.
	1
	

	78. 
	Монтаж ЩС-К9оф
	Компл.
	1
	

	79. 
	Монтаж ЩС-Б9оф
	Компл.
	1
	

	80. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	81. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	82. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	20
	

	83. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	209
	или аналог

	84. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	372
	или аналог

	85. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	95
	

	86. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	3
	

	87. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	88. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	89. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	4160
	

	90. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	5500
	

	91. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	5500
	

	92. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	470
	

	93. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	940
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	94. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	219
	

	ТМХ - 10 этаж

	Комплектные устройства

	95. 
	Монтаж ЩО-10
	Компл.
	1
	

	96. 
	Монтаж ЩАО-10
	Компл.
	1
	

	97. 
	Монтаж ЩС-К10оф
	Компл.
	1
	

	98. 
	Монтаж ЩС-Б10оф
	Компл.
	1
	

	99. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	100. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	101. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	34
	

	102. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	182
	или аналог

	103. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	320
	или аналог


	104. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	67
	

	105. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	2
	

	106. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	107. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	108. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	3800
	

	109. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	4500
	

	110. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	4500
	

	111. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	400
	

	112. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	800
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	113. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	237
	

	ТМХ - 12 этаж

	Комплектные устройства

	114. 
	Монтаж ЩО-12
	Компл.
	1
	

	115. 
	Монтаж ЩАО-12
	Компл.
	1
	

	116. 
	Монтаж ЩС-К12оф
	Компл.
	1
	

	117. 
	Монтаж ЩС-Б12оф
	Компл.
	1
	

	118. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	119. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	120. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	34
	

	121. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	228
	или аналог

	122. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	420
	или аналог

	123. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	80
	

	124. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	125. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	126. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	3540
	

	127. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	6000
	

	128. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	6000
	

	129. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	530
	

	130. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	1060
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	131. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	239
	

	ТМХ - 13 этаж

	Комплектные устройства

	132. 
	Монтаж ЩО-13
	Компл.
	1
	

	133. 
	Монтаж ЩАО-13
	Компл.
	1
	

	134. 
	Монтаж ЩС-К13оф
	Компл.
	1
	

	135. 
	Монтаж ЩС-Б13оф
	Компл.
	1
	

	136. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	137. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	138. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	34
	

	139. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	219
	или аналог

	140. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	384
	или аналог

	141. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	93
	

	142. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	143. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	144. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	3640
	

	145. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	6000
	

	146. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	6000
	

	147. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	480
	

	148. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	960
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	149. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	229
	

	ТМХ - 14 этаж

	Комплектные устройства

	150. 
	Монтаж ЩО-14
	Компл.
	1
	

	151. 
	Монтаж ЩАО-14
	Компл.
	1
	

	152. 
	Монтаж ЩС-К14оф
	Компл.
	1
	

	153. 
	Монтаж ЩС-Б14оф
	Компл.
	1
	

	154. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	155. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	5
	

	156. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	34
	

	157. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	205
	или аналог

	158. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	374
	или аналог

	159. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	91
	

	160. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	2
	

	161. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	162. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	163. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	3660
	

	164. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	5500
	

	165. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	5500
	

	166. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	470
	

	167. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	940
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	168. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	281
	

	ТМХ - 15 этаж

	Комплектные устройства

	169. 
	Монтаж ЩО-15
	Компл.
	1
	

	170. 
	Монтаж ЩАО-15
	Компл.
	1
	

	171. 
	Монтаж ЩС-К15оф
	Компл.
	1
	

	172. 
	Монтаж ЩС-Б15оф
	Компл.
	1
	

	173. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	174. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	4
	


	175. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	20
	

	176. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	210
	или аналог

	177. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	340
	или аналог

	178. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	88
	

	179. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	180. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	181. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	3740
	

	182. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	5000
	

	183. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	5000
	

	184. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	430
	

	185. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	860
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	186. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	275
	

	ТМХ - 16 этаж

	Комплектные устройства

	187. 
	Монтаж ЩО-16
	Компл.
	1
	

	188. 
	Монтаж ЩАО-16
	Компл.
	1
	

	189. 
	Монтаж ЩС-К16оф
	Компл.
	1
	

	190. 
	Монтаж ЩС-Б16оф
	Компл.
	1
	

	191. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	600
	

	192. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	4
	

	193. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	20
	

	194. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	144
	или аналог

	195. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	278
	или аналог

	196. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	80
	

	197. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	2
	

	198. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	18
	

	199. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	55
	

	Монтаж кабельной продукции

	200. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	4240
	

	201. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	4000
	

	202. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	4000
	

	203. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	310
	

	204. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	310
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	205. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	344
	

	ТМХ - 17 этаж

	Комплектные устройства

	206. 
	Монтаж ЩО-17
	Компл.
	1
	

	207. 
	Монтаж ЩАО-17
	Компл.
	1
	

	208. 
	Монтаж ЩС-К17оф
	Компл.
	1
	

	209. 
	Монтаж ЩС-Б17оф
	Компл.
	1
	

	210. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	450
	

	211. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	3
	

	212. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	25
	

	213. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	145
	или аналог

	214. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	274
	или аналог

	215. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	94
	

	216. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	3
	

	217. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	12
	

	218. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	42
	

	Монтаж кабельной продукции

	219. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	2990
	

	220. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	5000
	

	221. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	5000
	

	222. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	350
	

	223. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	700
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	224. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	221
	

	ТМХ - 18 этаж

	Комплектные устройства

	225. 
	Монтаж ЩО-18
	Компл.
	1
	

	226. 
	Монтаж ЩАО-18
	Компл.
	1
	

	227. 
	Монтаж ЩС-К18оф
	Компл.
	1
	

	228. 
	Монтаж ЩС-Б18оф
	Компл.
	1
	

	229. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	450
	

	230. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	3
	

	231. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	25
	

	232. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	131
	или аналог

	233. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	214
	или аналог

	234. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	58
	

	235. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	2
	

	236. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	12
	

	237. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	42
	

	
	
	
	
	

	Монтаж кабельной продукции

	238. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	2650
	

	239. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	3500
	

	240. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	3500
	

	241. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	270
	

	242. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	540
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	243. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	235
	

	ТМХ - 19 этаж

	Комплектные устройства

	244. 
	Монтаж ЩО-19
	Компл.
	1
	

	245. 
	Монтаж ЩАО-19
	Компл.
	1
	

	246. 
	Монтаж ЩС-К19оф
	Компл.
	1
	

	247. 
	Монтаж ЩС-Б19оф
	Компл.
	1
	

	248. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	450
	

	249. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	3
	

	250. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	25
	

	251. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	130
	или аналог

	252. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	184
	или аналог

	253. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	94
	

	254. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	1
	

	255. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	12
	

	256. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	42
	

	
	
	
	
	

	Монтаж кабельной продукции

	257. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	2730
	

	258. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	3500
	

	259. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	3500
	

	260. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	230
	

	261. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	460
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	262. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	227
	

	ТМХ - 20 этаж

	Комплектные устройства

	263. 
	Монтаж ЩО-20
	Компл.
	1
	

	264. 
	Монтаж ЩАО-20
	Компл.
	1
	

	265. 
	Монтаж ЩС-К20оф
	Компл.
	1
	

	266. 
	Монтаж ЩС-Б20оф
	Компл.
	1
	

	267. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	450
	

	268. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	4
	

	269. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	25
	

	270. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	145
	или аналог

	271. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	274
	или аналог

	272. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	92
	

	273. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	8
	

	274. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	13
	

	275. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	14
	

	
	
	
	
	

	Монтаж кабельной продукции

	276. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	2990
	

	277. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	4500
	

	278. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	4500
	

	279. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	350
	

	280. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	700
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	281. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	212
	

	ТМХ - 21 этаж

	Комплектные устройства

	282. 
	Монтаж ЩО-21
	Компл.
	1
	

	283. 
	Монтаж ЩАО-21
	Компл.
	1
	

	284. 
	Монтаж ЩС-К21оф
	Компл.
	1
	

	285. 
	Монтаж ЩС-Б21оф
	Компл.
	1
	

	286. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	150
	

	287. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	3
	

	288. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	10
	

	289. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	31
	или аналог

	290. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	31
	или аналог

	291. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	26
	

	292. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	1
	

	293. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	5
	

	294. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	14
	

	
	
	
	
	

	Монтаж кабельной продукции

	295. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	1310
	

	296. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	700
	

	297. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	700
	

	298. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	80
	

	299. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	80
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	300. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	64
	

	ТМХ - 22 этаж

	Комплектные устройства

	301. 
	Монтаж ЩО-22
	Компл.
	1
	

	302. 
	Монтаж ЩАО-22
	Компл.
	1
	

	303. 
	Монтаж ЩС-К22оф
	Компл.
	1
	

	304. 
	Монтаж ЩС-Б22оф
	Компл.
	1
	

	305. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	150
	

	306. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	3
	

	307. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	10
	

	308. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	31
	или аналог

	309. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	31
	или аналог

	310. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	26
	

	311. 
	Монтаж одноместной розетки IP44 cшторкой
	шт.
	1
	

	312. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	5
	

	313. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	14
	

	
	
	
	
	

	Монтаж кабельной продукции

	314. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	1310
	

	315. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	700
	

	316. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	700
	

	317. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	80
	

	318. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	80
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	319. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	64
	

	ТМХ - 23 этаж

	Комплектные устройства

	320. 
	Монтаж ЩО-23
	Компл.
	1
	

	321. 
	Монтаж ЩАО-23
	Компл.
	1
	

	322. 
	Монтаж ЩС-К23оф
	Компл.
	1
	

	323. 
	Монтаж ЩС-Б23оф
	Компл.
	1
	

	324. 
	Монтаж ЩР-23
	Компл.
	1
	

	325. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	150
	

	326. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	2
	

	327. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	10
	

	328. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	26
	или аналог

	329. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	6
	или аналог

	330. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	69
	

	331. 
	Монтаж силовой розетки IP44
	шт.
	2
	

	332. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	5
	

	333. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	14
	

	Монтаж кабельной продукции

	334. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	2050
	

	335. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	700
	

	336. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	700
	

	337. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	10
	

	338. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	20
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	339. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	62
	

	ТМХ 

	Комплектные устройства

	340. 
	Установка ИБП
	Компл.
	17
	

	341. 
	Подключение ИБП
	Компл.
	17
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