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	Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

	
	
	
	
	
	
	

	Изм
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Николич
	
	04.25
	
	Р
	1
	42

	ГАП
	Радойскови
	
	04.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	
	5 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-5
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-5
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К5оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б5оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	28
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	14
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	237
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	3238
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	246
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	3500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	201
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	201
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	378
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	378
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	72
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	74
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Выключатель проходной скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	Коробка ответвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	110
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	21
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	292
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-6
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-6
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К6оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б6оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	28
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	14
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	8500
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	480
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	7500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	201
	
	

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	378
	
	

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	72
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	74
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка ответвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	110
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	21
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	292
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-7
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-7
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К7оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б7оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	34
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	11
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	6500
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	410
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	5500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	185
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	185
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	326
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	326
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	82
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	83
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	106
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	15
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	141
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	141
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	705
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	705
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	282
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-8
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-8
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К8оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б8оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	20
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	10
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	6500
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	5500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	209
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	209
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	372
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	372
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	95
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	98
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	110
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	21
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	292
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-9
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-9
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К9оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б9оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	20
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	10
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	6500
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	5500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	209
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	209
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	372
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	372
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	95
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	98
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	110
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	21
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	730
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	292
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-10
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-10
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К10оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б10оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	34
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	16
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	5500
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	4500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	182
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	182
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	320
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	320
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	67
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	69
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	119
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	11
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	11
	
	

	
	Крестовина для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	158
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	158
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	790
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	790
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	316
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-12
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-12
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К12оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б12оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	34
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	16
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	7000
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	6000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	228
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	228
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	420
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	420
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	80
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	80
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	120
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	15
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Крестовина для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	160
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	160
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	800
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	800
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	320
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-13
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-13
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К13оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б13оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	34
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	16
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	7000
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	6000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	219
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	219
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	384
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	384
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	93
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	93
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	115
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	15
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	153
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	153
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	765
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	765
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	306
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-14
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-14
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К14оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б14оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	34
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	16
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	6500
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	100
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	5500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	205
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	205
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	374
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	374
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	91
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	93
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	141
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	16
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	188
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	188
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	940
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	940
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	376
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-15
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-15
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К15оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б15оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	20
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	6000
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	50
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	430
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	5000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	210
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	210
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	340
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	340
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	88
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	88
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	138
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	17
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	184
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	184
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	920
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	920
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	368
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-16
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-16
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К16оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б16оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	20
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	3000
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	5000
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	500
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	50
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	600
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	4000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	144
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	144
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	248
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	248
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	80
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	82
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	1050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	172
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	13
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	22
	
	

	
	Крестовина для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	230
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	230
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	1150
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	1150
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	460
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-17
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-17
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К17оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б17оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	25
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	6
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	2300
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	6000
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	320
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	70
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	450
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	350
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	5000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	145
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	145
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	274
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	274
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	94
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	97
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	111
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	148
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	148
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	740
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	740
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	296
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-18
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-18
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К18оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б18оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	25
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	6
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	2300
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	4000
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	320
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	70
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	450
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	3500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	131
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	131
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	214
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	214
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	58
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	60
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	118
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	157
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	157
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	785
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	785
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	314
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-19
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-19
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К19оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б19оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	25
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	6
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	2300
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	4000
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	320
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	70
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	450
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	230
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	3500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	130
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	130
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	184
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	184
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	94
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	95
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	114
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	152
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	152
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	760
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	760
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	304
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-20
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-20
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К20оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б20оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	25
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	6
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	2300
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	5500
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	320
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	70
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	150
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	350
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	4500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	145
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	145
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	274
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	274
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	92
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	100
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	794
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	106
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	9
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	13
	
	

	
	Крестовина для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	146
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	710
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	710
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	284
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-21
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-21
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К21оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б21оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	10
	
	

	
	Светильник LED подвес.
	MIZAR 4023-3 LED SP
	
	Световые Технологии
	шт.
	4
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	800
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	1200
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	130
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	40
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	150
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	700
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	43
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	43
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	31
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	31
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	80
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	32
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	43
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	43
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	215
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	215
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	86
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-22
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-22
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К22оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б22оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	10
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	800
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	1200
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	130
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	40
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	150
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	7
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	7
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	14
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	14
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP44 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	80
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	32
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	43
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	43
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	215
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	215
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	86
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	23 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щитовое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Щит ЩО-23
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩАО-23
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-К23оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩС-Б23оф
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	Щит ЩР-23
	
	
	
	компл.
	1
	
	см схему

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплект рабочего освещения (согласно светотех. расчета)
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Светильник LED подвес. 
	ORBIT 2011-2 LED AT
	
	Световые Технологии
	шт.
	10
	
	

	
	Блок аварийного питания, 40 Вт
	
	
	Световые Технологии
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изол. и оболочкой из 
	
	
	
	
	
	
	

	
	полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-HF
	
	
	
	
	
	

	
	1x50
	
	
	
	м
	480
	
	

	
	1x215
	
	
	
	м
	120
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	800
	
	

	
	3x2,5
	
	
	
	м
	1200
	
	

	
	Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изол. и оболочкой 
	
	
	
	
	
	
	

	
	из полимерных композиций, не содержащих галогенов, сеч.:
	ППГнг(А)-FRHF
	
	
	
	
	
	

	
	3x1,5
	
	
	
	м
	130
	
	

	
	4x1,5
	
	
	
	м
	40
	
	

	
	Кабель сигнальный, управление фанкойлом 
	
	
	
	м
	150
	
	уточнить у производителя фанкойла

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель-канал для розеток Mosaic
	
	
	
	м
	10
	
	

	
	Гофрированная ПВХ труба ∅20 с протяжкой
	
	
	
	м
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Электроустановочное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытой монтаж, с заземлением, белая в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077211
	
	шт.
	26
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	26
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, красный в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом
	Mosaic
	077218
	
	шт.
	6
	
	Или аналог

	
	Суппорт 2 модуля универсальный
	Mosaic
	080251
	
	шт.
	6
	
	Или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка скрытый монтаж, с заземлением, шторкой:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, IP20 
	
	
	
	шт.
	69
	
	

	
	Розетка четырехполюсная с заземляющим контактом, 32 А, IP44 
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Коробка монтажная (универсальная)
	
	
	
	шт.
	80
	
	

	
	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом накладная 
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель скрытого монтажа
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Коробка монтажная (Универсальная)
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коробка ответветвительная, 6 вводов, IP44, 80х80х40мм
	ТУ 3464-017-47022248-2007
	53700
	
	шт.
	526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабеленесущие конструкции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Лоток перфорированный, сталь оцинкованная, 100х50х2000мм
	
	
	
	шт.
	62
	
	

	
	Угол горизонтальный 90 град. для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Т-образная секция для лотка 100х50 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажный п-профиль, 300 мм
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	Болт с плоской головкой, М6
	
	
	
	шт.
	42
	
	

	
	Шайба
	
	
	
	шт.
	210
	
	

	
	Гайка М6
	
	
	
	шт.
	210
	
	

	
	Шпилька резьбовая, М6, 1500 мм
	
	
	
	шт.
	84
	
	

	
	Метизы разные
	
	
	
	кг.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники бесперебойного питания
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник бесперебойного питания, 40 кВт, 3-4 мин, 
	RIELLO S3T 40 XTD T5
	
	ООО «Кармен»
	шт.
	17
	
	
+7-(911)-019-37-50

	
	440х840х1320 мм, 365 кг
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По желанию Заказчика оборудование может быть заменено на аналогичное по техническим характеристикам
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